## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 02612 (PONT-ARCY)

Gestion : Vecteur

Assemblage avec les communes voisines :
- 02106 : traité
- 02531 : traité
- 02682 : traité
- 02730 : traité
- 02797 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2016
- BDORTHO : 2013
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
0A | 03 | 1933 | 2017-01-31 | - | 1:1250 | Non régulier | PCI-Vecteur |  | - | 91.2% [10.52]
0B | 02 | 1933 | 2012-06-26 | - | 1:1250 | Non régulier | PCI-Vecteur |  | - | 79.5% [5.7]
ZA | 01 | 1961 | 2012-06-26 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | PCI-Vecteur |  | - | 87% [34.54]
ZB | 01 | 1961 | 2012-06-26 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | PCI-Vecteur |  | - | 95.7% [6.97]
ZC | 01 | 1961 | 2012-06-26 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | PCI-Vecteur |  | - | 89.6% [2.6]
ZH | 01 | 1961 | 2012-06-26 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | PCI-Vecteur |  | - | 80.6% [4.75]
0A | 02 | 1933 | 2012-06-26 | - | 1:1250 | Non régulier | PCI-Vecteur |  | - | 82.4% [34.54]

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut national de l'information géographique et forestière 73 avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE cedex Tel : 01 43 98 80 00 Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr