## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10195 (LHUITRE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10095 : traité
- 10121 : traité
- 10130 : traité
- 10167 : traité
- 10174 : traité
- 10436 : traité
- 51508 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1945 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.403 | - | 86.8% [60.7]
0B | 02 | 1945 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.56 | - | 87.8% [10.24]
0C | 01 | 1945 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.315 | - | 83.3% [8.74]
0C | 02 | 1945 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.697 | - | 98.5% [2.97]
0D | 01 | 1945 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.139 | - | 95.8% [5.28]
0D | 02 | 1945 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.489 | - | 79% [9.65]
0E | 01 | 1945 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.912 | - | 96.4% [3.92]
0F | 01 | 1945 | 2005-05-16 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.73 | - | 82.4% [7.4]
ZA | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 100% [0]
ZB | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 100% [0]
ZC | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.306 | - | 93.8% [2.83]
ZD | 01 | 1980 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.12 | - | 100% [0]
ZE | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.129 | - | 100% [0.47]
ZH | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.304 | - | 100% [0.66]
ZI | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.144 | - | 100% [0.33]
ZK | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.293 | - | 100% [1.19]
ZL | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 100% [1.19]
ZM | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.117 | - | 97.7% [2.93]
ZN | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 80% [4.76]
ZO | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 92.9% [2.86]
ZP | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.147 | - | 82.1% [5.37]
ZR | 01 | 1980 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.144 | - | 96.5% [4.33]
ZS | 01 | 1980 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.267 | - | 96.3% [4.06]
ZT | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.307 | - | 92% [2.29]
ZV | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 97.1% [1.62]
ZW | 01 | 1980 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.27 | - | 100% [0.46]
0A | 01 | 1945 | 2005-05-16 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.766 | - | 92.3% [18.1]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 1686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792423 | 6828264
0C | 01 |  | 1128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792504 | 6828218
0C | 01 |  | 1150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792541 | 6828305
0C | 02 |  | 1836 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792596 | 6830700
0C | 02 |  | 1846 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792553 | 6830551
0C | 02 |  | 1845 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792453 | 6830624
0C | 02 | 2014 |  | DGI - LOCALISANT MAL POSITIONNE |  | 792596 | 6830693
0D | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792138 | 6830782
0D | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792044 | 6830797
0D | 01 |  | 263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792204 | 6830559
0D | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792310 | 6830581
0D | 01 |  | 284 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792198 | 6830433
0D | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792453 | 6830282
0D | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792471 | 6830275
0D | 01 |  | 327 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792518 | 6830203
0D | 01 |  | 730 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792142 | 6830683
0D | 01 |  | 747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792236 | 6830498
0D | 01 |  | 749 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792244 | 6830500
0D | 01 |  | 750 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792291 | 6830512
0D | 01 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792301 | 6830578
0D | 01 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792284 | 6830574
0D | 01 |  | 783 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792160 | 6830022
0D | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792258 | 6830744
0D | 01 |  | 785 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792145 | 6830346
0D | 01 |  | 787 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792017 | 6830651
0D | 01 |  | 792 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792316 | 6830511
0D | 01 |  | 791 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792417 | 6830499
0D | 01 |  | 789 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792297 | 6830758
0D | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 792154 | 6829994
0D | 02 |  | 761 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791438 | 6828910
0D | 02 |  | 799 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792230 | 6829115
0D | 02 |  | 798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792209 | 6829095
0D | 02 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792188 | 6829098
0E | 01 |  | 101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791955 | 6831029
0F | 01 |  | 558 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792137 | 6830996
0F | 01 |  | 452 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792142 | 6830996
ZE | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 793306 | 6831288
ZH | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 795201 | 6831000
ZM | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 792167 | 6829707
ZN | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791329 | 6829393
ZN | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789947 | 6829919
ZO | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789405 | 6830755
ZR | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 32337 | 4441997

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr