## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10148 (FERREUX-QUINCEY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10020 : traité
- 10298 : traité
- 10334 : traité
- 10341 : traité
- 10347 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 1948 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.084 | - | 89.2% [6.35]
0D | 01 | 1948 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.751 | - | 86.4% [5.84]
0E | 01 | 1948 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.856 | - | 82.8% [18.81]
ZH | 01 | 1979 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.272 | - | 97.2% [4.19]
ZI | 01 | 1979 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.273 | - | 96.7% [2.18]
ZK | 01 | 1979 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.267 | - | 99.3% [2.18]
ZL | 01 | 1979 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.31 | - | 100% [0.36]
ZM | 01 | 1979 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.278 | - | 99.5% [3.34]
ZN | 01 | 1979 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.349 | - | 100% [0.37]
3110A | 01 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.202 | - | 92.4% [13.48]
3110B | 01 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.744 | - | 95.1% [6.74]
3110C | 01 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.005 | - | 88.6% [4.93]
3110C | 02 | 1939 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.38 | - | 93.9% [5.42]
3110D | 01 | 1939 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.683 | - | 93.1% [3.33]
3110D | 02 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.866 | - | 93.8% [2.02]
3110D | 03 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.077 | - | 87.5% [5.09]
3110E | 01 | 1939 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.013 | - | 94.1% [3.45]
311ZA | 01 | 1956 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 99% [1.74]
311ZB | 01 | 1956 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 100% [0.56]
311ZC | 01 | 1956 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.234 | - | 100% [0.31]
311ZD | 01 | 1963 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 98.2% [2.51]
311ZE | 01 | 1965 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.331 | - | 100% [0.33]
0C | 01 | 1948 | 2010-02-08 | Développement | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.143 | - | 90.4% [5.34]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 508 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745528 | 6816563
0C | 01 |  | 513 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745254 | 6817010
0C | 01 |  | 579 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745361 | 6817220
0C | 01 |  | 674 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745789 | 6816583
0C | 01 |  | 698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745505 | 6816571
0C | 01 |  | 743 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745240 | 6816917
0C | 01 |  | 744 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745396 | 6817009
0C | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745259 | 6816873
0C | 01 |  | 740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745306 | 6817011
0C | 01 |  | 669 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745157 | 6817136
0C | 01 |  | 768 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745218 | 6816702
0C | 01 |  | 792 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745203 | 6817026
0C | 01 |  | 790 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745198 | 6817021
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 745150 | 6817066
0C | 02 |  | 296 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744736 | 6817895
0C | 02 |  | 326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745178 | 6817321
0D | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744268 | 6816470
0D | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743805 | 6816837
0D | 01 |  | 207 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744690 | 6816677
0D | 01 |  | 208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744686 | 6816674
0D | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 744339 | 6816111
0E | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744571 | 6815276
0E | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744582 | 6815275
0E | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744575 | 6815281
0E | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744649 | 6815064
0E | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 744655 | 6815073
0E | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745016 | 6815314
ZH | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 746585 | 6818747
ZH | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 746744 | 6819080
ZI | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 746086 | 6817668
ZK | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745391 | 6817234
ZK | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745788 | 6817264
ZK | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 745387 | 6817248
ZM | 01 |  | 99 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 745694 | 6816469
ZM | 01 |  | 98 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 745721 | 6816513
ZM | 01 |  | 100 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 745663 | 6816456
ZM | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745719 | 6816512
ZM | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745593 | 6816501
ZM | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745729 | 6816502
ZM | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745501 | 6816449
ZM | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745492 | 6816451
ZM | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745634 | 6816421
ZM | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745685 | 6816526
ZM | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 745641 | 6816539
0C | 01 |  | 291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742149 | 6818695
0C | 02 |  | 317 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743498 | 6818793
0D | 01 |  | 498 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743785 | 6818633
0D | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 743442 | 6818471
0E | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742104 | 6818584
ZB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 743701 | 6818724
ZC | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742960 | 6817835
ZC | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743113 | 6817828
ZC | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743293 | 6817932
ZC | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743289 | 6817910
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 743565 | 6817477

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr