## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10158 (FOUCHERES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10083 : traité
- 10092 : traité
- 10109 : traité
- 10181 : traité
- 10437 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1934 | 2005-08-03 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.891 | - | 81.8% [5.09]
0B | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.451 | - | 74.4% [10.09]
0C | 02 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.524 | - | 90.3% [8.82]
0C | 05 | 1934 | 2005-08-03 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.953 | - | 96.1% [4.81]
0D | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.12 | - | 59% [10.16]
0D | 02 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.091 | - | 73.2% [5.32]
0D | 03 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.607 | - | 68.8% [4.83]
ZA | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.646 | - | 96.2% [2.39]
ZB | 01 | 1986 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.736 | - | 100% [0.3]
ZC | 01 | 1986 | 2005-08-03 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.478 | - | 96.4% [2]
ZD | 01 | 1986 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.468 (*) | - | 97.2% [4.12]
ZE | 01 | 1986 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.567 | - | 100% [1.02]
ZH | 01 | 1986 | 2005-08-03 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.252 (*) | - | 93.8% [9.460000000000001]
ZI | 01 | 1986 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.779 | - | 100% [1.03]
ZK | 01 | 1986 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.885 | - | 98.9% [2.07]
0A | 01 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.313 | - | 86.5% [7.19]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 116 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 794087 | 6783967
0B | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794136 | 6783998
0B | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793943 | 6784154
0B | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793906 | 6784494
0B | 01 |  | 552 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793799 | 6784632
0B | 01 |  | 553 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793604 | 6784778
0B | 01 |  | 586 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793912 | 6784478
0B | 01 |  | 587 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793903 | 6784492
0B | 01 |  | 594 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794170 | 6784043
0B | 01 |  | 595 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794152 | 6784069
0B | 01 |  | 629 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794220 | 6784327
0B | 01 |  | 635 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793936 | 6784271
0B | 01 |  | 645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793905 | 6784067
0B | 01 |  | 653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793969 | 6784491
0B | 01 |  | 820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793945 | 6784207
0B | 01 |  | 675 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793775 | 6784144
0B | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794219 | 6784457
0B | 01 |  | 714 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794164 | 6784105
0B | 01 |  | 715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793817 | 6784215
0B | 01 |  | 761 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793982 | 6784244
0B | 01 |  | 767 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793941 | 6784390
0B | 01 |  | 775 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794172 | 6784658
0B | 01 |  | 785 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793967 | 6784286
0B | 01 |  | 824 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793844 | 6784353
0B | 01 |  | 837 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793752 | 6784183
0B | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 794242 | 6784519
0C | 02 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793249 | 6783349
0D | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794409 | 6784342
0D | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794409 | 6784351
0D | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794557 | 6783645
0D | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794341 | 6784214
0D | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794440 | 6784486
0D | 01 |  | 525 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794536 | 6784330
0D | 01 |  | 653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794431 | 6784622
0D | 01 |  | 644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794519 | 6784314
0D | 02 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794675 | 6784739
0D | 02 |  | 275 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795053 | 6784744
0D | 02 |  | 306 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795196 | 6785922
0D | 02 |  | 307 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795199 | 6785920
0D | 03 |  | 373 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794008 | 6783880
0D | 03 |  | 383 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794022 | 6783894
0D | 03 |  | 384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794061 | 6783899
0D | 03 |  | 389 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794026 | 6783872
0D | 03 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794042 | 6783854
0D | 03 |  | 391 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794047 | 6783861
0D | 03 |  | 392 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794052 | 6783868
0D | 03 |  | 396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794067 | 6783881
0D | 03 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794091 | 6783870
0D | 03 |  | 431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794119 | 6783546
0D | 03 |  | 433 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794099 | 6783539
0D | 03 |  | 464 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794139 | 6783724
0D | 03 |  | 469 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794088 | 6783805
0D | 03 |  | 475 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794157 | 6783829
0D | 03 |  | 476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794141 | 6783806
0D | 03 |  | 592 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794167 | 6783592
0D | 03 |  | 518 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793824 | 6783495
0D | 03 |  | 546 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794225 | 6783690
0D | 03 |  | 553 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793520 | 6784006
0D | 03 |  | 577 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793673 | 6784094
0D | 03 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794092 | 6783803
0D | 03 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793670 | 6784074
0D | 03 |  | 621 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793514 | 6783995
0D | 03 |  | 620 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793522 | 6784028
0D | 03 |  | 629 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793748 | 6784118
0D | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 794095 | 6783717
ZA | 01 |  | 7 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 795118 | 6783739
ZB | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794353 | 6785260
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 796188 | 6785311
ZK | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793473 | 6784019

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr