## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10222 (MARAYE-EN-OTHE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10018 : traité
- 10037 : traité
- 10096 : traité
- 10133 : traité
- 10266 : traité
- 10350 : traité
- 10359 : traité
- 10371 : traité
- 10396 : traité
- 10441 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.185 | - | 93.3% [7.46]
0A | 03 | 1935 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.352 | - | 95.5% [7.35]
0A | 04 | 1935 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.297 | - | 86.8% [3.5]
0A | 05 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.989 | - | 80.8% [5.58]
0A | 06 | 1935 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.963 | - | 93.2% [4.4]
0A | 07 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.499 | - | 78.1% [6.66]
0B | 01 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.923 | - | 81.5% [3.74]
0B | 02 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.33 | - | 77.1% [6.19]
0B | 03 | 1935 | 2007-05-21 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.187 | - | 90% [12.19]
0B | 04 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.085 | - | 67.7% [9.52]
0B | 05 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.383 | - | 94.9% [10.36]
0B | 06 | 1935 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.98 | - | 88% [21.36]
0C | 01 | 1935 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.345 | - | 70% [38.05]
0C | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.034 | - | 97.4% [3.05]
0C | 03 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.046 (*) | - | 87.3% [9.67]
0D | 01 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=5.584 (*) | - | 87.6% [13.3]
0D | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:8000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.99 | - | 98.8% [11.37]
0D | 03 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.78 | - | 88.7% [13.05]
0E | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.82 | - | 85.3% [14.88]
0E | 02 | 1935 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.411 | - | 82.6% [4.19]
0E | 03 | 1935 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.506 | - | 88.3% [21.03]
0E | 04 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.123 | - | 76.9% [8.470000000000001]
0E | 05 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.055 | - | 75% [6.79]
0E | 06 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.326 | - | 84.4% [2.97]
0E | 07 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.159 | - | 88.9% [2.57]
ZA | 01 | 1980 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.239 | - | 95.5% [4.66]
ZB | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 97.8% [2.08]
ZC | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.24 | - | 97.6% [2.75]
ZD | 01 | 1981 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 94.3% [3.55]
ZE | 01 | 1981 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 97.2% [3.04]
ZH | 01 | 1981 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.232 | - | 99.4% [2.34]
ZI | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.218 | - | 100% [0]
ZK | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 98.9% [4.05]
ZL | 01 | 1981 | 2007-07-23 | Détachement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 99.5% [9.699999999999999]
ZM | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 99.4% [2.34]
ZN | 01 | 1981 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 100% [0.52]
ZO | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 99.3% [2.08]
0A | 01 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.473 | - | 94.1% [2.5]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 1610 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764168 | 6787545
0A | 01 |  | 1615 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764260 | 6787397
0A | 01 |  | 1686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764333 | 6787200
0A | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 764260 | 6787385
0A | 03 |  | 1535 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764742 | 6785170
0A | 05 |  | 644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763440 | 6785573
0A | 06 |  | 1110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764226 | 6785674
0A | 07 |  | 1603 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764727 | 6786231
0A | 07 |  | 1650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764505 | 6786556
0B | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766909 | 6786113
0B | 01 |  | 1095 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767194 | 6785545
0B | 02 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767629 | 6785040
0B | 02 |  | 1031 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767308 | 6785386
0B | 02 |  | 1081 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767326 | 6785316
0B | 02 |  | 1083 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767299 | 6785293
0B | 02 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767277 | 6785413
0B | 02 |  | 1242 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767541 | 6785147
0B | 02 |  | 1243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767484 | 6785108
0B | 04 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 768015 | 6784656
0B | 05 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767459 | 6784631
0B | 05 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767529 | 6784524
0B | 05 |  | 756 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767490 | 6784550
0B | 06 |  | 1176 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765154 | 6784522
0B | 06 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 765280 | 6784193
0C | 01 |  | 715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763486 | 6784700
0C | 01 |  | 717 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763490 | 6784686
0C | 01 |  | 720 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763488 | 6784676
0C | 02 |  | 199 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763661 | 6783645
0C | 02 |  | 200 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763654 | 6783645
0C | 02 |  | 212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763850 | 6783170
0C | 02 |  | 213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763848 | 6783173
0D | 01 |  | 138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761997 | 6780615
0D | 03 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764943 | 6781403
0E | 04 |  | 529 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763334 | 6785117
0E | 04 |  | 1137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763363 | 6785056
0E | 04 |  | 1155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763423 | 6784878
0E | 04 |  | 1160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763484 | 6784961
0E | 04 |  | 1162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763468 | 6784956
0E | 04 |  | 1165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763448 | 6785100
0E | 04 |  | 1169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763352 | 6785212
0E | 04 |  | 1171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763389 | 6784911
0E | 04 |  | 1173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763355 | 6784895
0E | 04 |  | 1184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763449 | 6785100
0E | 04 |  | 1188 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763550 | 6784943
0E | 04 |  | 1216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763314 | 6785341
0E | 04 |  | 1217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763462 | 6785055
0E | 04 |  | 1219 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763437 | 6785052
0E | 04 |  | 1225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763386 | 6784946
0E | 04 |  | 1227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763375 | 6784943
0E | 04 |  | 1230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763333 | 6784931
0E | 04 |  | 1232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763338 | 6784934
0E | 04 |  | 1238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763323 | 6785058
0E | 04 |  | 1224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763337 | 6785305
0E | 04 |  | 1223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763323 | 6785310
0E | 04 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 763419 | 6784895
0E | 05 |  | 808 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 762466 | 6784702
0E | 05 |  | 706 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 762860 | 6784833
ZD | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767684 | 6785190
ZD | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767624 | 6784986
ZD | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767622 | 6784650
ZD | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767820 | 6784806
ZD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 767813 | 6784827
ZH | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 765174 | 6784737

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr