## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10393 (VALLENTIGNY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10047 : traité
- 10064 : traité
- 10139 : traité
- 10171 : traité
- 10221 : traité
- 10253 : traité
- 10285 : traité
- 10315 : traité
- 10345 : traité
- 52293 : traité
- 52296 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ZB | 01 | 1974 | 2005-06-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.244 | - | 96.4% [2.16]
ZC | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.249 | - | 96.9% [2.33]
ZD | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.085 | - | 97.4% [0.72]
ZE | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.107 | - | 97% [1.17]
ZH | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.13 | - | 89.7% [1.92]
ZI | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 98.2% [5.4]
ZK | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.236 | - | 95.9% [3.5]
ZL | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 99.2% [1.68]
ZM | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.629 | - | 90.8% [29.97]
ZA | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 96.9% [2.33]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
ZA | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 816003 | 6817921
ZB | 01 |  | 29 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815440 | 6815273
ZB | 01 |  | 28 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815512 | 6815396
ZC | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 816126 | 6817373
ZE | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816859 | 6817331
ZE | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816883 | 6817327
ZE | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816952 | 6817610
ZH | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817171 | 6817253
ZH | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817284 | 6816929
ZH | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817241 | 6816928
ZH | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817072 | 6817210
ZH | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817056 | 6817215
ZI | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818178 | 6817288
ZI | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818044 | 6817053
ZI | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818095 | 6817214
ZI | 01 |  | 239 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818037 | 6817159
ZI | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 818107 | 6817188
ZK | 01 |  | 12 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 819355 | 6816521
ZK | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 819338 | 6817296
ZL | 01 |  | 122 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 820913 | 6816608
ZL | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 820328 | 6816465
ZM | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821649 | 6817077
ZM | 01 |  | 144 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821325 | 6816866
ZM | 01 |  | 146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821303 | 6816818
ZM | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821299 | 6816810
ZM | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821295 | 6816803
ZM | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821871 | 6816237
ZM | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821774 | 6816413
ZM | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 821828 | 6816957
ZM | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : OU EST LA LIMITE DE LA PARCELLE 142 |  | 821649 | 6817071

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr