## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10328 (ROUILLY-SACEY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10014 : traité
- 10056 : traité
- 10129 : traité
- 10165 : traité
- 10239 : traité
- 10270 : traité
- 10287 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 02 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.389 | - | 98.3% [2.74]
0E | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.298 | - | 85.7% [9.23]
0F | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.634 | - | 100% [0.3]
0F | 02 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.68 | - | 100% [1.19]
0G | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.309 | - | 79.2% [8.359999999999999]
0H | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.632 (*) | - | 77.8% [8.6]
AB | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.113 | - | 100% [0.43]
XA | 01 | 1995 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 100% [1.01]
XB | 01 | 1995 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 97.1% [3.99]
ZB | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 97.1% [2.19]
ZC | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 92.3% [2.75]
ZD | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [1.37]
ZE | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 93.8% [1.57]
ZH | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 100% [1.12]
ZI | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.184 | - | 97.3% [2.43]
ZK | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 98.3% [4.71]
ZL | 01 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.234 | - | 97.6% [3.99]
ZM | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.284 | - | 100% [0.81]
0D | 01 | 1968 | 2005-06-06 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.005 | - | 94.9% [3.75]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0E | 01 |  | 4 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796282 | 6803899
0E | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796760 | 6803396
0E | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796684 | 6803338
0E | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796704 | 6803432
0E | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796703 | 6803409
0G | 01 | 2008 |  | ANGLE OUVERT A CONSERVER |  | 795163 | 6804487
AB | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793598 | 6805833
AB | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793792 | 6805829
AB | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793460 | 6805866
AB | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793791 | 6805696
AB | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793771 | 6805682
AB | 01 |  | 222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793593 | 6805605
AB | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793595 | 6805615
AB | 01 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793218 | 6805857
AB | 01 |  | 324 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793337 | 6805738
AB | 01 |  | 336 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793503 | 6805755
AB | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793744 | 6805879
AB | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793526 | 6805735
AB | 01 |  | 407 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793521 | 6805739
AB | 01 |  | 398 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793207 | 6805952
AB | 01 |  | 396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793185 | 6805982
XA | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792021 | 6806528
XA | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791242 | 6806107
XA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 792000 | 6806825
ZC | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793224 | 6806788
ZC | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793830 | 6807098
ZC | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793858 | 6807049
ZC | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793889 | 6807001
ZC | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793727 | 6807264
ZC | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793917 | 6807050
ZD | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793892 | 6808145
ZD | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793910 | 6808148
ZD | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793944 | 6808136
ZD | 01 | 2008 |  | SUR LE TRAIT |  | 794484 | 6808930
ZE | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794398 | 6807789
ZH | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794601 | 6806156
ZH | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794324 | 6806022
ZH | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794579 | 6806067
ZH | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794564 | 6806081
ZH | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794542 | 6806102
ZI | 01 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794778 | 6805000
ZI | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794683 | 6804964
ZI | 01 |  | 490 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795212 | 6805469
ZI | 01 |  | 492 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795295 | 6805429
ZI | 01 |  | 493 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795299 | 6805432
ZI | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794417 | 6804737
ZI | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 794797 | 6804509
ZM | 01 |  | 91 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 793840 | 6805394

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr