## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10304 (PRECY-SAINT-MARTIN)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10138 : traité
- 10193 : traité
- 10303 : traité
- 10337 : traité
- 10345 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AH | 01 | 1958 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.1 | - | 100% [0.22]
AI | 01 | 1958 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.119 | - | 96.3% [1.13]
AK | 01 | 1958 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.08 | - | 93.3% [1.81]
AM | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.08 | - | 94% [3.06]
ZA | 01 | 1987 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.276 | - | 89.9% [14.91]
ZB | 01 | 1987 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 93.8% [2.45]
ZC | 01 | 1987 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.287 | - | 97.1% [5.22]
ZD | 01 | 1987 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 100% [1.2]
ZE | 01 | 1987 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 99.2% [2.29]
ZH | 01 | 1987 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 94.9% [3.62]
AE | 01 | 1958 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 97.8% [2.29]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 808301 | 6812994
AI | 01 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 808021 | 6813376
AM | 01 |  | 351 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807031 | 6813982
AM | 01 |  | 356 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807422 | 6813800
AM | 01 |  | 348 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807303 | 6813750
AM | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 807352 | 6813730
ZA | 01 |  | 120 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806703 | 6814925
ZA | 01 |  | 121 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806726 | 6814914
ZA | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 807382 | 6814443
ZB | 01 |  | 66 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 808129 | 6815279
ZB | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806527 | 6815084
ZB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 806543 | 6815156
ZC | 01 |  | 153 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 808467 | 6813848
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 808807 | 6814623
ZH | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806915 | 6813794
ZH | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806697 | 6813648
ZH | 01 |  | 164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807654 | 6813726
ZH | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806790 | 6813386
ZH | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806830 | 6813395
ZH | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807063 | 6813678
ZH | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807018 | 6813723
ZH | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807128 | 6813809
ZH | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807169 | 6813711
ZH | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807116 | 6813570
ZH | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807004 | 6813432
ZH | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807023 | 6813451
ZH | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807201 | 6813313
ZH | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807359 | 6813104
ZH | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807696 | 6813113
ZH | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806814 | 6813974
ZH | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806741 | 6813815
ZH | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806866 | 6813839
ZH | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806811 | 6813729
ZH | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807927 | 6813684
ZH | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808043 | 6813627
ZH | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808181 | 6813473
ZH | 01 | 2010 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 806896 | 6813921

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr