## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10131 (DROUPT-SAINT-BASLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10132 : traité
- 10166 : traité
- 10305 : traité
- 10320 : traité
- 10353 : traité
- 10392 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0E | 01 | 1960 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.455 | - | 69.4% [8.32]
0F | 01 | 1960 | 2005-05-12 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.764 | - | 66.2% [10.31]
0F | 02 | 1960 | 2005-05-12 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.826 | - | 81.5% [14.69]
0F | 03 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.541 | - | 67.6% [12.87]
0G | 01 | 1960 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.693 | - | 70.7% [17.46]
0G | 02 | 1960 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.691 (*) | - | 66.7% [33.82]
AB | 01 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.115 | - | 95.3% [2.74]
AC | 01 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.083 | - | 81.8% [7.55]
ZK | 01 | 1992 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 94.2% [9.99]
ZL | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 98.1% [1.66]
ZM | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 97.6% [1.56]
ZN | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.258 | - | 100% [0.7]
ZO | 01 | 1992 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 100% [0.52]
ZP | 01 | 1992 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 95.8% [2.82]
ZR | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 98.8% [1.95]
ZS | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 96.1% [1.84]
ZT | 01 | 1992 | 2005-05-12 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 89.2% [15.11]
0A | 01 | 1960 | 2005-05-12 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=7.087 (*) | - | 55.3% [21.58]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771028 | 6821726
0A | 01 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 770751 | 6821793
0E | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768761 | 6820957
0E | 01 |  | 739 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768884 | 6820032
0E | 01 |  | 743 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768652 | 6820185
0E | 01 |  | 807 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768768 | 6820213
0E | 01 |  | 831 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768845 | 6820135
0E | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 768828 | 6820695
0F | 03 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768539 | 6820358
0F | 03 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768546 | 6820356
0F | 03 |  | 1476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768197 | 6820626
0F | 03 |  | 1505 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767964 | 6820589
0F | 03 |  | 1643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768640 | 6820368
0F | 03 |  | 2111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767923 | 6820337
0F | 03 |  | 2113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767927 | 6820332
0F | 03 |  | 2022 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768556 | 6820233
0F | 03 |  | 2023 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768559 | 6820237
0F | 03 |  | 2057 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767768 | 6820519
0F | 03 |  | 2061 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767770 | 6820525
0F | 03 |  | 2090 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767842 | 6820449
0G | 02 |  | 116 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769574 | 6820464
AB | 01 |  | 502 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769477 | 6820201
AB | 01 |  | 516 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769364 | 6820145
AB | 01 |  | 524 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769405 | 6820380
AB | 01 |  | 543 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769378 | 6820030
AB | 01 |  | 523 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769565 | 6820239
AB | 01 |  | 547 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769255 | 6819998
AB | 01 |  | 544 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769254 | 6819977
AB | 01 |  | 546 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769214 | 6819973
AB | 01 | 2010 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 769488 | 6820451
AC | 01 |  | 267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769792 | 6819178
AC | 01 |  | 268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769840 | 6819165
AC | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769771 | 6819133
AC | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769726 | 6819707
AC | 01 |  | 275 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769671 | 6819691
AC | 01 |  | 278 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769841 | 6819039
AC | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769722 | 6819133
AC | 01 |  | 293 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769778 | 6819232
AC | 01 |  | 291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769782 | 6819231
AC | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769749 | 6819042
AC | 01 |  | 302 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769648 | 6819758
ZL | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769736 | 6819582
ZN | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772301 | 6820334
ZS | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771193 | 6819003
ZT | 01 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 769592 | 6818887

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr