## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10295 (POLISOT)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10009 : traité
- 10034 : traité
- 10070 : traité
- 10296 : traité
- 10418 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.74 | - | 81.8% [5.4]
0A | 04 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.368 | - | 87.5% [6.83]
0A | 05 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.504 | - | 91.9% [4.65]
0A | 06 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.665 | - | 92.5% [2.48]
0B | 01 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.625 | - | 89.6% [10.16]
0B | 02 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.739 | - | 92.7% [4.85]
0B | 03 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.918 | - | 97.8% [1.37]
0B | 04 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.933 | - | 99.8% [2.1]
0B | 05 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.54 | - | 97.8% [1.45]
0B | 06 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.601 | - | 99.2% [1.88]
0B | 07 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.379 | - | 98.3% [2.48]
0B | 08 | 1941 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.651 | - | 90.4% [5.33]
0B | 09 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.764 | - | 87.7% [5.22]
0C | 01 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.202 | - | 97.3% [6.12]
0C | 02 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.248 | - | 95.7% [4.62]
0C | 03 | 1941 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.997 | - | 74% [13.24]
ZA | 01 | 1983 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.267 | - | 94.4% [1.73]
ZB | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 100% [0.08]
ZC | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 95.7% [2.47]
0A | 01 | 1941 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.735 | - | 69% [5.36]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 04 |  | 1110 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 803148 | 6776117
0A | 04 |  | 1046 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 803082 | 6776082
0A | 04 |  | 948 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 803481 | 6775978
0A | 04 |  | 966 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 803385 | 6775801
0A | 04 |  | 1069 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803369 | 6775886
0B | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 802043 | 6776632
0B | 06 |  | 2290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801922 | 6775234
0B | 07 |  | 997 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802170 | 6775416
0B | 07 |  | 921 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802189 | 6775541
0B | 07 |  | 2278 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802145 | 6775617
0B | 07 |  | 1848 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801945 | 6776075
0B | 07 |  | 2085 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801770 | 6775828
0B | 07 |  | 2219 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801972 | 6775417
0B | 07 |  | 2221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801988 | 6775396
0B | 07 |  | 2277 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802160 | 6775601
0B | 07 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 802195 | 6775479
0B | 08 |  | 1727 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802076 | 6775310
0B | 08 |  | 1835 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802205 | 6775161
0B | 08 |  | 2095 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802228 | 6775311
0B | 08 |  | 2096 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802232 | 6775312
0B | 08 |  | 2097 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802194 | 6775313
0B | 08 |  | 2098 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802204 | 6775304
0B | 08 |  | 2101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802192 | 6775325
0B | 08 |  | 2102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802230 | 6775327
0B | 08 |  | 2110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802193 | 6775302
0B | 08 |  | 2112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802180 | 6775300
0B | 08 |  | 2114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802172 | 6775299
0B | 08 |  | 2216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802112 | 6775048
0B | 08 |  | 2254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802039 | 6775023
0B | 08 |  | 2255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802098 | 6775043
0B | 08 |  | 2253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802122 | 6775053
0B | 08 |  | 1240 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802216 | 6775286
0B | 08 |  | 1246 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802224 | 6775309
0B | 08 |  | 2272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802379 | 6774942
0B | 08 |  | 2273 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802368 | 6774953
0B | 08 |  | 2268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802424 | 6774956
0B | 08 |  | 2266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802342 | 6774978
0B | 08 |  | 2267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802319 | 6775001
0B | 08 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 802206 | 6775337
0B | 09 |  | 1651 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801042 | 6774546
0B | 09 |  | 1652 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801054 | 6774511
0B | 09 |  | 1628 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 800893 | 6774405
0B | 09 |  | 1628 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801451 | 6774758
0B | 09 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 800889 | 6774572
0C | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 800159 | 6775360
0C | 02 |  | 191 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 800994 | 6775986
0C | 02 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800970 | 6775992
0C | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 800944 | 6775982
ZA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 802018 | 6774687
ZC | 01 |  | 5 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803139 | 6776816
ZC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 802983 | 6776869

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr