## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10083 (CHAPPES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10092 : traité
- 10158 : traité
- 10181 : traité
- 10331 : traité
- 10358 : traité
- 10419 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.281 | - | 96.1% [6.75]
0B | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.077 (*) | - | 88.8% [5.01]
0B | 03 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.314 | - | 89% [9.039999999999999]
0B | 04 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.091 | - | 87.1% [8.6]
0C | 03 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.661 | - | 57.7% [82.75]
0D | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.899 | - | 95.3% [8.039999999999999]
0D | 02 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.581 | - | 89.7% [15.83]
ZA | 01 | 1978 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 100% [1.25]
ZB | 01 | 1978 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 95.3% [3.77]
ZC | 01 | 1978 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 88.1% [3.12]
ZD | 01 | 1986 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 97.8% [3.12]
ZE | 01 | 1986 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.262 | - | 88.9% [3.85]
0A | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.98 | - | 95.5% [8.380000000000001]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 794885 | 6787320
0B | 04 |  | 878 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 792831 | 6785908
0B | 04 |  | 1068 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 792896 | 6786071
0B | 04 |  | 795 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792608 | 6785673
0B | 04 |  | 800 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792605 | 6785693
0B | 04 |  | 830 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792514 | 6785852
0B | 04 |  | 846 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792691 | 6785863
0B | 04 |  | 852 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792662 | 6785752
0B | 04 |  | 859 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792725 | 6785696
0B | 04 |  | 861 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792734 | 6785732
0B | 04 |  | 869 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792779 | 6785934
0B | 04 |  | 871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792792 | 6785896
0B | 04 |  | 872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792798 | 6785897
0B | 04 |  | 902 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792786 | 6785717
0B | 04 |  | 903 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792780 | 6785719
0B | 04 |  | 904 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792775 | 6785720
0B | 04 |  | 905 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792773 | 6785720
0B | 04 |  | 906 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792771 | 6785720
0B | 04 |  | 907 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792768 | 6785720
0B | 04 |  | 909 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792753 | 6785713
0B | 04 |  | 910 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792759 | 6785707
0B | 04 |  | 911 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792773 | 6785708
0B | 04 |  | 974 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792860 | 6785227
0B | 04 |  | 975 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792835 | 6785190
0B | 04 |  | 980 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792796 | 6785226
0B | 04 |  | 1063 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792658 | 6785804
0B | 04 |  | 1095 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792619 | 6785811
0B | 04 |  | 1098 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792720 | 6785762
0B | 04 |  | 1100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792717 | 6785700
0B | 04 |  | 1108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792865 | 6785212
0B | 04 |  | 1115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792828 | 6785903
0B | 04 |  | 1117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792768 | 6785961
0B | 04 |  | 1140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792668 | 6785855
0B | 04 |  | 1142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792880 | 6785863
0B | 04 |  | 1148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792790 | 6785243
0B | 04 |  | 1149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792774 | 6785258
0B | 04 |  | 1151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792801 | 6785258
0B | 04 |  | 1152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792809 | 6785266
0B | 04 |  | 1154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792885 | 6785744
0B | 04 |  | 1191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792786 | 6785789
0B | 04 |  | 1204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792790 | 6785697
0B | 04 |  | 1205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792769 | 6785686
0B | 04 |  | 1206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792762 | 6785684
0B | 04 |  | 1213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792562 | 6785742
0B | 04 |  | 1216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792567 | 6785722
0B | 04 |  | 1217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792570 | 6785712
0B | 04 |  | 1219 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792566 | 6785711
0B | 04 |  | 1241 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792763 | 6785561
0B | 04 |  | 1245 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792823 | 6785498
0B | 04 |  | 1254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792776 | 6785358
0B | 04 |  | 1263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792866 | 6785801
0B | 04 |  | 1262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792881 | 6785804
0B | 04 | 2014 |  | DGI - AUTRE : MANQUE LA FLECHE POUR LE NUMERO |  | 792766 | 6785564
0D | 01 |  | 529 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792940 | 6786387
0D | 01 |  | 1163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792850 | 6786376
0D | 01 |  | 322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793419 | 6787024
0D | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : MANQUE LA FLECHE |  | 792940 | 6786387
0D | 02 |  | 1146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792368 | 6785973
0D | 02 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 792515 | 6786026
ZA | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792103 | 6785448
ZA | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792013 | 6785292
ZA | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792254 | 6785655

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr