## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10185 (LAGESSE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10080 : traité
- 10098 : traité
- 10120 : traité
- 10218 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.403 | - | 77.5% [13.31]
0B | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.602 | - | 58.6% [7.76]
0D | 02 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.002 | - | 58.6% [9.9]
0E | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.466 | - | 97.1% [1.44]
0F | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.225 | - | 86.4% [2.23]
0F | 02 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.624 | - | 75% [14.58]
ZA | 01 | 1982 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 97% [4.86]
ZB | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 96.4% [9.710000000000001]
ZC | 01 | 1982 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 98.7% [1.51]
ZD | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 97.5% [3.32]
ZE | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 95.7% [4.86]
ZH | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 100% [0.71]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 98.7% [1.51]
ZK | 01 | 1983 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 96.6% [6.65]
ZL | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.14 | - | 97.8% [1.95]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0E | 01 |  | 719 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784808 | 6769101
0E | 01 |  | 728 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784604 | 6769028
0F | 01 |  | 267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783397 | 6769677
0F | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783450 | 6769525
0F | 02 |  | 698 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 784452 | 6769217
0F | 02 |  | 354 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 784786 | 6769345
0F | 02 |  | 310 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 784826 | 6769589
0F | 02 |  | 291 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784743 | 6769751
0F | 02 |  | 348 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784739 | 6769442
0F | 02 |  | 570 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784706 | 6769719
0F | 02 |  | 582 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784560 | 6769565
0F | 02 |  | 591 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784763 | 6769341
0F | 02 |  | 592 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784749 | 6769344
0F | 02 |  | 606 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784433 | 6769615
0F | 02 |  | 618 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784595 | 6769072
0F | 02 |  | 622 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784606 | 6769084
0F | 02 |  | 623 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784600 | 6769078
0F | 02 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784744 | 6769340
0F | 02 |  | 633 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784740 | 6769339
0F | 02 |  | 634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784742 | 6769332
0F | 02 |  | 637 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784772 | 6769329
0F | 02 |  | 644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784760 | 6769364
0F | 02 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784754 | 6769362
0F | 02 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784217 | 6769802
0F | 02 |  | 673 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784229 | 6769805
0F | 02 |  | 676 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784374 | 6769774
0F | 02 |  | 684 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784573 | 6769492
0F | 02 |  | 691 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784733 | 6769401
0F | 02 |  | 628 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784738 | 6769328
0F | 02 |  | 629 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784740 | 6769327
0F | 02 |  | 699 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784763 | 6769720
0F | 02 |  | 700 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784766 | 6769700
0F | 02 |  | 702 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784746 | 6769581
0F | 02 |  | 703 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784724 | 6769531
0F | 02 |  | 704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784703 | 6769195
0F | 02 |  | 706 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784670 | 6769228
0F | 02 |  | 712 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784484 | 6768967
0F | 02 |  | 713 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784480 | 6768964
0F | 02 |  | 724 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784679 | 6769605
0F | 02 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784742 | 6769536
0F | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 784402 | 6769085
ZA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 32337 | 4441997
ZB | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784586 | 6767700
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 784582 | 6767699
ZC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 785773 | 6766641
ZD | 01 |  | 71 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 783603 | 6766840
ZD | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784436 | 6767642
ZD | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784498 | 6767628
ZD | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784558 | 6767662
ZD | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784538 | 6767635
ZH | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784700 | 6769145
ZH | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783809 | 6769481
ZH | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783837 | 6769567
ZH | 01 |  | 68 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783818 | 6770029
ZH | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784497 | 6768983
ZH | 01 |  | 3 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783892 | 6770000
ZH | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783968 | 6769713
ZH | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784334 | 6769533
ZH | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784114 | 6769449
ZH | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784936 | 6769180
ZH | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784857 | 6768838
ZH | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784811 | 6768685
ZH | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 783906 | 6768677
ZH | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 784809 | 6769177
ZH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 783702 | 6769287

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr