## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52058 (BOLOGNE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52008 : traité
- 52011 : traité
- 52072 : traité
- 52075 : traité
- 52167 : traité
- 52251 : traité
- 52260 : traité
- 52322 : traité
- 52421 : traité
- 52522 : traité
- 52548 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AC | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Hachures | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.128 | - | 96.5% [2.43]
AD | 01 | 1961 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.28 | - | 98.5% [1.58]
AE | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 92.7% [3.81]
AH | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.247 | - | 100% [1.03]
AI | 01 | 2001 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | P4 | Reprise IGN | moy residus amers=0.137 | - | 87.5% [4.73]
AK | 01 | 2001 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | P4 | Reprise IGN | moy residus amers=0.252 | - | 76.9% [3.64]
YA | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 100% [1.15]
YB | 01 | 1996 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=0.576 | - | 100% [0.79]
YD | 01 | 2002 | 2008-03-31 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=0.64 | - | 100% [0.65]
ZA | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 100% [1.31]
ZB | 01 | 1961 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.468 (*) | - | 98.9% [3.57]
ZC | 01 | 1961 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.254 | - | 96.6% [5.25]
ZD | 01 | 1961 | 2008-03-31 | Hachures | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.24 | - | 98% [2.6]
ZE | 01 | 1961 | 2008-03-31 | Hachures Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.417 (*) | - | 95.8% [2.43]
ZM | 01 | 2002 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.892 | - | 97.8% [1.81]
309AB | 01 | 1960 | 2010-01-20 | Hachures | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.118 | - | 94.7% [2.91]
309AC | 01 | 1960 | 2010-01-20 | Hachures | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.132 | - | 97.4% [1.48]
309AD | 01 | 1960 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 71.4% [2.99]
309AE | 01 | 1960 | 2008-03-31 | Hachures | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.213 | - | 94.1% [3.11]
309YC | 01 | 1996 | 2008-03-31 | Hachures | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=2.06 (*) | - | 98.3% [1.61]
309ZA | 01 | 1960 | 2008-03-31 | Hachures | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.214 | - | 97.9% [2.58]
309ZL | 01 | 1986 | 2008-03-31 | Hachures | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus liaisons=0.608 | - | 96.7% [3.27]
309ZN | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=0.466 | - | 93.9% [2.91]
309ZO | 01 | 2002 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.033 | - | 96% [2.96]
309ZP | 01 | 2002 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.953 | - | 100% [0.91]
309ZR | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=0.535 | - | 99.2% [2.67]
309ZS | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.35 | - | 97.6% [1.66]
309ZT | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=0.294 | - | 95.5% [5.77]
309ZV | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.329 | - | 100% [0.67]
309ZW | 01 | 2002 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | P5 | Reprise IGN | moy residus amers=1.183 | - | 99.2% [1.41]
434AB | 01 | 1961 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.123 | - | 100% [0.57]
434AC | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 100% [1.23]
434AD | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:5000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.491 | - | 100% [2.25]
434AE | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.262 | - | 100% [0.77]
434ZA | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 98.1% [3.25]
434ZB | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.269 | - | 100% [1.23]
434ZC | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.237 | - | 99.3% [3.27]
434ZD | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.253 | - | 100% [1.06]
434ZE | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.296 | - | 97.4% [1.99]
AB | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.102 | - | 98% [1.64]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 |  | 94 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 858753 | 6791742
AB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 858781 | 6791456
AC | 01 |  | 489 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858914 | 6791223
AC | 01 |  | 677 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858933 | 6791181
AC | 01 |  | 681 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858954 | 6791145
AC | 01 |  | 671 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858774 | 6791054
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 859068 | 6791322
AK | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858646 | 6790550
AK | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858560 | 6790766
YD | 01 |  | 4 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 858274 | 6791811
ZB | 01 |  | 287 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 860304 | 6790642
ZB | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860226 | 6790693
ZB | 01 |  | 244 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860358 | 6790729
ZB | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860296 | 6790524
ZB | 01 |  | 281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860286 | 6790644
ZC | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860104 | 6790454
ZD | 01 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 858554 | 6791752
ZE | 01 |  | 166 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 858293 | 6790552
ZE | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858283 | 6790532
AC | 01 |  | 299 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 856889 | 6789540
AC | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857103 | 6789769
AC | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856512 | 6789443
AC | 01 |  | 383 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856626 | 6789562
AC | 01 |  | 385 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856458 | 6789482
ZL | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 855465 | 6788304
ZN | 01 |  | 46 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856646 | 6790179
AB | 01 |  | 351 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 859436 | 6792594
AB | 01 |  | 125 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 859334 | 6792667
AB | 01 |  | 343 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859226 | 6792509
AB | 01 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859249 | 6792515
AB | 01 |  | 341 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859225 | 6792504
AC | 01 |  | 290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859817 | 6793676
AC | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860271 | 6794046
AE | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860662 | 6792279
AE | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860655 | 6792277
AE | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860621 | 6792200
AE | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860674 | 6792127
AE | 01 |  | 255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860625 | 6792189
AE | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860608 | 6792053
AE | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860598 | 6792058
AE | 01 |  | 196 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860869 | 6792472
ZC | 01 |  | 129 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 860148 | 6791581
ZC | 01 |  | 67 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 859715 | 6792548
ZC | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859791 | 6791520
ZC | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859973 | 6791550

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr