## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52023 (AUBERIVE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52014 : traité
- 52027 : traité
- 52040 : traité
- 52138 : traité
- 52147 : traité
- 52216 : traité
- 52384 : traité
- 52403 : traité
- 52431 : traité
- 52437 : traité
- 52499 : traité
- 52526 : traité
- 52540 : traité
- 52542 : traité
- 52545 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1938 | 2008-01-21 | Développement | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.428 | - | 98.7% [3.13]
0A | 03 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.128 | - | 98.9% [8.130000000000001]
0A | 04 | 1938 | 2010-01-20 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.862 | - | 98.4% [10.44]
0A | 05 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.048 | - | 98.7% [4.06]
0A | 06 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.832 | - | 96.7% [2.97]
0A | 07 | 1938 | 2008-01-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.121 | - | 98.3% [7.88]
0A | 08 | 1938 | 2008-01-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.346 | - | 91.3% [5.25]
0B | 01 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.945 | - | 99.5% [5.88]
0B | 02 | 1938 | 2008-01-21 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.622 | - | 98.3% [8.6]
0B | 03 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.416 (*) | - | 98.6% [8.6]
0B | 04 | 1938 | 2008-01-21 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.913 | - | 99.2% [7.59]
0B | 05 | 1938 | 2010-01-20 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.34 (*) | - | 100% [4.58]
0B | 06 | 1938 | 2008-01-21 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=5.027 | - | 98.1% [5.95]
0B | 07 | 1938 | 2008-01-21 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.355 | - | 99.4% [9.31]
0B | 08 | 1938 | 2010-01-20 | Développement | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=7.908 (*) | - | 96.4% [9.880000000000001]
0C | 01 | 1938 | 2010-01-20 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.94 | - | 99.2% [1.55]
ZA | 01 | 1971 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.921 | - | 100% [0]
0A | 01 | 1938 | 2008-01-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.481 | - | 96.6% [7.99]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 03 |  | 845 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 852901 | 6743989
0A | 05 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854073 | 6744706
0A | 05 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 854142 | 6744874
0A | 06 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 855373 | 6744230
0B | 01 |  | 879 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860697 | 6748813
0B | 01 |  | 880 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 861769 | 6749471
0B | 01 |  | 889 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 862271 | 6749031
0B | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 861728 | 6749183
0B | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 861560 | 6749136
0B | 02 |  | 143 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 860918 | 6747097
0B | 02 |  | 143 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 860970 | 6747130
0B | 02 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860998 | 6747166
0B | 02 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 862160 | 6747964
0B | 02 |  | 647 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 862143 | 6747952
0B | 02 |  | 878 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860414 | 6747192
0B | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 860414 | 6746869
0B | 03 |  | 886 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859035 | 6746463
0B | 03 |  | 884 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859433 | 6746678
0B | 03 |  | 882 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859800 | 6746845
0B | 03 |  | 881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858694 | 6747812
0B | 03 |  | 883 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858448 | 6747583
0B | 03 |  | 885 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858187 | 6747506
0B | 03 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859150 | 6746351
0B | 03 |  | 805 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 861073 | 6744984
0B | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 859598 | 6747564
0B | 04 |  | 629 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858755 | 6744671
0B | 05 |  | 838 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 862784 | 6744715
0B | 05 |  | 289 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 861303 | 6745013
0B | 05 |  | 320 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 862802 | 6744693
0B | 06 |  | 370 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856745 | 6743784
0B | 06 |  | 370 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856736 | 6743784
0B | 06 |  | 370 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856734 | 6743767
0B | 06 |  | 682 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856785 | 6743758
0B | 06 |  | 683 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 856808 | 6743772
0B | 06 |  | 682 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856785 | 6743775
0B | 06 |  | 684 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856811 | 6743782
0B | 06 |  | 372 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856156 | 6743480
0B | 06 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 856747 | 6743781
0B | 07 |  | 630 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860117 | 6742437
0B | 07 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 860101 | 6742615
0B | 08 |  | 693 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857800 | 6741166
0B | 08 |  | 694 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857812 | 6741170
0B | 08 |  | 887 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858886 | 6741107
0B | 08 |  | 888 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860218 | 6739549
0C | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854212 | 6745015
0C | 01 |  | 293 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854337 | 6745154
0C | 01 |  | 306 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854188 | 6745025
0C | 01 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854189 | 6745022
0C | 01 |  | 403 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854451 | 6744857
0C | 01 |  | 426 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854367 | 6745060
0C | 01 |  | 431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 854239 | 6745045
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 854444 | 6744964

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr