## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52211 (FRONCLES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52091 : traité
- 52177 : traité
- 52230 : traité
- 52524 : traité
- 52547 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1961 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.74 | - | 96.3% [5.13]
0B | 02 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.893 | - | 90.2% [4.57]
0B | 03 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.028 | - | 98.6% [1.26]
0D | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.505 | - | 97.2% [8.630000000000001]
0E | 01 | 1961 | 2010-01-20 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.194 | - | 91.4% [13.51]
0H | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.459 | - | 69% [7.7]
0I | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=5.114 | - | 97.9% [9.1]
0Z | 01 | 1955 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.167 | - | 83.3% [2.18]
AB | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Développement | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.903 | - | 95.9% [2.74]
AC | 01 | 1961 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.215 | - | 95.8% [8.289999999999999]
AD | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Développement | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.075 | - | 91.1% [8.289999999999999]
ZB | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.732 | - | 95.8% [4.79]
ZC | 01 | 1961 | 2008-01-21 | Discontinuités Zones incluses | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=2.147 (*) | - | 98.1% [1.96]
ZD | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.345 | - | 97.6% [1.52]
ZE | 01 | 1961 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.878 | - | 93.2% [4.07]
ZH | 01 | 1961 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.959 | - | 99.2% [1.53]
ZI | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=2.067 (*) | - | 97.2% [2.82]
4090A | 03 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.408 | - | 76.9% [8.31]
4090A | 04 | 1965 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.228 | - | 89.1% [4.2]
4090B | 01 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.878 | - | 85.7% [3.39]
4090B | 02 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.483 | - | 87.5% [4.9]
4090B | 03 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.675 | - | 93.8% [3.99]
4090B | 04 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.735 | - | 100% [0.46]
4090B | 05 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.667 | - | 100% [0.76]
4090B | 06 | 1965 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.112 | - | 91.9% [4.57]
4090B | 07 | 1965 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.238 | - | 87.5% [3.26]
409ZA | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=1.451 | - | 94.9% [3.47]
409ZB | 01 | 1968 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Reprise IGN | moy residus amers=0.961 | - | 100% [0.67]
0A | 01 | 1961 | 2008-01-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.739 | - | 93.9% [29.99]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 696 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857313 | 6802447
0B | 01 |  | 697 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857294 | 6802378
0B | 01 |  | 698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857303 | 6802443
0B | 01 |  | 694 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857332 | 6802423
0B | 01 |  | 692 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857314 | 6802350
0B | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 857942 | 6802019
0D | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860609 | 6803787
0D | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860545 | 6803707
0D | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860414 | 6803531
0D | 01 |  | 95 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860371 | 6803410
0D | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 860382 | 6803444
0H | 01 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857918 | 6800816
0H | 01 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857920 | 6800762
0H | 01 |  | 363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857920 | 6800738
AB | 01 |  | 776 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858866 | 6801751
AB | 01 |  | 777 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858864 | 6801748
AB | 01 |  | 1039 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 858889 | 6802303
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 858850 | 6802247
AC | 01 |  | 51 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 859631 | 6801771
AC | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859262 | 6802120
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 859516 | 6802274
AD | 01 |  | 639 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859484 | 6801406
AD | 01 |  | 726 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859527 | 6801423
AD | 01 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859423 | 6801445
AD | 01 |  | 746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859421 | 6801480
AD | 01 |  | 748 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859379 | 6801584
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 858304 | 6803640
ZH | 01 |  | 434 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859283 | 6801556
ZH | 01 |  | 435 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859294 | 6801496
ZH | 01 |  | 436 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859307 | 6801453
ZH | 01 |  | 437 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859303 | 6801451
ZH | 01 |  | 438 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859362 | 6801464
ZH | 01 |  | 439 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859351 | 6801461
ZH | 01 |  | 431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859288 | 6801449
ZH | 01 |  | 433 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859293 | 6801473
ZH | 01 |  | 428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859390 | 6801446
ZH | 01 |  | 429 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859339 | 6801456
ZH | 01 |  | 423 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859306 | 6801456
ZH | 01 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859062 | 6801390
ZH | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859075 | 6801292
ZH | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859232 | 6801499
ZI | 01 |  | 377 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859514 | 6800979
ZI | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 859145 | 6799768
0A | 04 |  | 537 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857227 | 6803159
0A | 04 |  | 555 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857279 | 6802973
0A | 04 |  | 565 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857017 | 6803260
0A | 04 |  | 599 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857155 | 6803171
0B | 01 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857384 | 6802580
0B | 01 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857408 | 6802649
0B | 01 |  | 340 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857429 | 6802709
0B | 01 |  | 338 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857439 | 6802739
0B | 01 |  | 336 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857363 | 6802967
0B | 01 |  | 334 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857348 | 6802564
0B | 01 |  | 332 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857345 | 6802554
0B | 01 |  | 330 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857341 | 6802540
0B | 01 |  | 326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857325 | 6802495
0B | 06 |  | 365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856898 | 6803557
0B | 06 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856594 | 6803623
0B | 06 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856702 | 6803602
ZA | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 857337 | 6803054
ZB | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 856861 | 6803751

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr