## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 52050 (BIESLES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 52001 : traité
- 52061 : traité
- 52121 : traité
- 52190 : traité
- 52271 : traité
- 52276 : traité
- 52305 : traité
- 52313 : traité
- 52401 : traité
- 52459 : traité
- 52494 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2010
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 1958 | 2008-01-21 | Zones incluses | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.223 | - | 86.7% [9.35]
AB | 01 | 1958 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.157 | - | 94.9% [2.77]
AC | 01 | 1958 | 2010-01-20 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.138 | - | 96.2% [2.77]
AD | 01 | 1958 | 2010-01-20 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 96.7% [1.53]
ZA | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.255 | - | 100% [1.3]
ZB | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 100% [0.5]
ZC | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.261 | - | 100% [0.52]
ZD | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.286 | - | 98.4% [2.89]
ZE | 01 | 1981 | 2008-01-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.227 | - | 99.1% [1.76]
ZH | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 95.5% [5.78]
ZI | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.224 | - | 100% [1.36]
ZK | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.248 | - | 100% [1.21]
ZL | 01 | 1981 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 96.1% [4.38]
ZM | 01 | 1981 | 2008-01-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 98.8% [1.94]
ZN | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.284 | - | 100% [0.44]
ZP | 01 | 1981 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 94.7% [4.52]
ZR | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.257 | - | 100% [1.2]
ZS | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 96.2% [4.52]
ZT | 01 | 1981 | 2008-03-31 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.249 | - | 100% [1.3]
4120A | 01 | 1933 | 2008-03-31 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.227 | - | 84.3% [5.39]
4120B | 01 | 1933 | 2008-03-31 | Développement | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.437 | - | 71.9% [13.76]
4120C | 01 | 1933 | 2010-01-20 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.066 | - | 89.2% [3.22]
412ZA | 01 | 1981 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 100% [0.47]
412ZB | 01 | 1981 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.243 | - | 98.9% [2.73]
412ZC | 01 | 1981 | 2010-01-20 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 98.3% [2.73]
0A | 01 | 1958 | 2008-03-31 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.037 | - | 95% [16.79]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 869533 | 6777665
AB | 01 |  | 543 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870148 | 6778585
AC | 01 |  | 959 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870822 | 6778695
AC | 01 |  | 958 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 870785 | 6778740
AC | 01 |  | 957 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 870786 | 6778686
AC | 01 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870929 | 6778592
AC | 01 |  | 476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871007 | 6778548
AC | 01 |  | 800 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870668 | 6778402
AC | 01 |  | 919 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870825 | 6778811
AC | 01 |  | 953 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870694 | 6778700
AC | 01 |  | 944 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870995 | 6778552
AD | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871031 | 6778655
AD | 01 |  | 194 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870973 | 6778725
AD | 01 |  | 290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871058 | 6778751
AD | 01 |  | 326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870908 | 6778883
AD | 01 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871040 | 6778733
AD | 01 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871050 | 6778734
ZA | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868911 | 6781082
ZA | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869413 | 6780598
ZB | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869569 | 6780465
ZB | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869651 | 6780322
ZB | 01 |  | 5 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869765 | 6780048
ZB | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869808 | 6780006
ZD | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871202 | 6779250
ZL | 01 |  | 429 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 871158 | 6778249
ZL | 01 |  | 427 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871213 | 6778185
ZL | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871328 | 6778183
ZL | 01 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 871357 | 6778232
ZL | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870844 | 6778508
ZL | 01 |  | 307 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870785 | 6778368
ZL | 01 |  | 389 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870802 | 6778467
ZL | 01 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870806 | 6778470
ZL | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870797 | 6778488
ZL | 01 |  | 404 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870804 | 6778470
ZL | 01 |  | 405 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870803 | 6778469
ZL | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 870870 | 6778424
ZM | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 870140 | 6778500
ZP | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869347 | 6779189
ZS | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 869725 | 6780107
ZT | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868868 | 6781133
0C | 01 |  | 542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868928 | 6783942
0C | 01 |  | 541 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868924 | 6783957
0C | 01 |  | 617 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868986 | 6783959
0C | 01 |  | 618 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868986 | 6783948
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 869168 | 6783922
ZB | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 868794 | 6784075
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 869023 | 6784112
ZC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 869017 | 6783935

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr