Documentation (file:/var/sample/prod/pbreger/bdtopo/dpsg2022-12-00108/R500_3/NEWSD.dsf)

#
Documentation

-------------------------------------------------------------------------- Schéma conceptuel des données de la couche "réseau ferré" de ROUTE 500 Version 1.0 du 3 Juin 1998--------------------------------------------------------------------------

- NEUD_FER
- TRON_FER

##
NEUD_FER (Ponctuel)

Noeud ferré

nom | type | description | valeurs possibles
--- | --- | --- | ---
valeur | description
R500_ID | Décimal(5) | Identifiant ROUTE 500 de l'objet | Toutes valeurs autorisées par le type
TYPE | Caractères | Nature du noeud ferré | intersection réseau ferré | aiguillage, passage supérieur/inférieur, cul de sac, etc ...
gare ouverte aux voyageurs et au frêt |
gare non ouverte aux voyageurs | gare de frêt seul
gare ou point d'arrêt ouvert aux voyageurs seulement |
changement d'attribut ou intersection avec le réseau routier BD—CARTO® |
TOPONYME | Caractères(50) | Toponyme : il s'agit du toponyme des gares ; c'est un texte, éventuellement vide, en majuscules non accentuées d'au plus 50 caractères. | ∅ | absence de toponyme.Tronçon ferré :
Toutes autres valeurs autorisées par le type
CO_R500_ID | Décimal(5) | NB Champ provenant de l'ancienne table attributaire COMMUNE. Identifiant ROUTE 500 de l'objet | Toutes valeurs autorisées par le type
TR_R500_ID | Décimal(6) | NB Champ provenant de l'ancienne table attributaire TRON_ROU. Identifiant ROUTE 500 de l'objet | Toutes valeurs autorisées par le type

##
TRON_FER (Linéaire)

Tronçon ferré

nom | type | description | valeurs possibles
--- | --- | --- | ---
valeur | description
R500_ID | Décimal(5) | Identifiant ROUTE 500 de l'objet | Toutes valeurs autorisées par le type
NATURE | Caractères | Type de tronçon | inconnue |
normale |
tronçon à grande vitesse |
ENERGIE | Caractères | Energie de propulsion | inconnue |
électrique ou en cours d'électrification |
non électrique |
CLASSE | Caractères | Classement | inconnu |
exploité |
en construction |