## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10287 (PINEY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10005 : traité
- 10019 : traité
- 10061 : traité
- 10165 : traité
- 10238 : traité
- 10270 : traité
- 10313 : traité
- 10328 : traité
- 10401 : traité
- 10423 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.978 | - | 74.1% [9.550000000000001]
0C | 03 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.717 | - | 95% [1.98]
0D | 02 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.968 | - | 78.3% [9.85]
0G | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.424 | - | 84.1% [10.64]
0H | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.298 | - | 85.5% [10.33]
0K | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.055 | - | 82.3% [12.68]
0L | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.044 | - | 80.4% [12.07]
0L | 02 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.836 | - | 86.5% [16.92]
0M | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.456 | - | 92.3% [16.15]
0M | 02 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.682 | - | 94.9% [15.32]
0N | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.719 | - | 88.1% [20.72]
0N | 02 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.55 | - | 66% [24.19]
0N | 03 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.837 | - | 84% [16.15]
0O | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.454 | - | 88.9% [11.92]
0P | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.157 | - | 75.6% [13.57]
0P | 02 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.621 | - | 72.4% [11.56]
0Q | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.021 | - | 88.3% [17.73]
0Q | 02 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.904 | - | 93.4% [7.8]
AB | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.101 | - | 96% [0.86]
AC | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.089 | - | 84% [1.51]
AD | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.095 | - | 78.1% [3.59]
AE | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.088 | - | 92.9% [0.83]
YA | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 100% [1.28]
YB | 01 | 1985 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 98.1% [13.52]
ZA | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 92.9% [1.57]
ZB | 01 | 1979 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 91.1% [3.91]
ZC | 01 | 1979 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.253 | - | 94.9% [1.97]
ZD | 01 | 1979 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 81.3% [5.93]
ZE | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 100% [0.27]
ZH | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.224 | - | 96.9% [1.41]
ZI | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 97.5% [5.28]
ZK | 01 | 1985 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.16 | - | 91.3% [5.28]
ZL | 01 | 1985 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.264 | - | 84.3% [3.15]
ZM | 01 | 1985 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 97.3% [2.3]
ZN | 01 | 1985 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 82.1% [6.04]
ZO | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 94.3% [2.12]
ZP | 01 | 1985 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.16 | - | 98.4% [2.98]
ZR | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 96.7% [2.17]
ZS | 01 | 1985 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.229 | - | 99.1% [2.58]
ZT | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 99% [1.82]
ZV | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.21 | - | 95.1% [5.07]
ZW | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 98.7% [1.93]
ZX | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 100% [0.58]
ZY | 01 | 1985 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 100% [1.28]
0A | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.364 (*) | - | 84.4% [8.65]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796287 | 6807677
0A | 02 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796307 | 6807573
0A | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 796272 | 6807644
0C | 03 |  | 478 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798474 | 6808265
0D | 02 |  | 642 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798980 | 6810019
0D | 02 |  | 654 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798850 | 6810019
0D | 02 |  | 643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798855 | 6810011
0D | 02 |  | 644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798858 | 6809981
0D | 02 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798862 | 6810021
0D | 02 |  | 502 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798739 | 6810022
0G | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 800721 | 6808897
0H | 01 |  | 619 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800245 | 6807774
0H | 01 |  | 581 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799392 | 6808007
0H | 01 |  | 574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799321 | 6808063
0H | 01 |  | 299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800195 | 6808007
0H | 01 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800221 | 6807983
0H | 01 |  | 476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799450 | 6807851
0H | 01 |  | 477 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800251 | 6807943
0H | 01 |  | 497 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800305 | 6807725
0H | 01 |  | 622 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799307 | 6807874
0H | 01 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800479 | 6807749
0K | 01 |  | 138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799520 | 6806385
0K | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799512 | 6806381
0K | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799583 | 6806131
0K | 01 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799961 | 6805736
0K | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799954 | 6805735
0K | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799911 | 6805717
0L | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 801120 | 6805662
0L | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 802411 | 6804159
0M | 01 |  | 32 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 802304 | 6801941
0M | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802285 | 6801516
0M | 01 |  | 95 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799169 | 6800916
0M | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799116 | 6801024
0M | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 32337 | 4441997
0M | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 804044 | 6802482
0N | 01 |  | 106 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 803443 | 6800638
0N | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 803943 | 6802152
0N | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 799838 | 6799759
0O | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801037 | 6803562
0P | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 797972 | 6805244
0P | 02 |  | 465 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799152 | 6804585
0Q | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 795843 | 6807166
0Q | 01 |  | 5 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796113 | 6807081
0Q | 01 |  | 9 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796579 | 6807262
0Q | 01 |  | 19 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796682 | 6807315
0Q | 01 |  | 50 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 797475 | 6807586
0Q | 01 |  | 99 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 798046 | 6807227
0Q | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797325 | 6806505
0Q | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796786 | 6806999
0Q | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 797394 | 6805933
AB | 01 |  | 458 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 798450 | 6807604
AB | 01 |  | 324 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 798175 | 6807922
AB | 01 |  | 477 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798633 | 6807942
AB | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798687 | 6808043
AB | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798685 | 6808034
AB | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798722 | 6808027
AB | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798661 | 6808004
AB | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798762 | 6807938
AB | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798712 | 6807946
AB | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798751 | 6807851
AB | 01 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798643 | 6807925
AB | 01 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798646 | 6807919
AB | 01 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798644 | 6807908
AB | 01 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798709 | 6807941
AB | 01 |  | 363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798650 | 6807885
AB | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798724 | 6807798
AB | 01 |  | 384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798485 | 6807957
AB | 01 |  | 411 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798630 | 6807971
AB | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798628 | 6807975
AB | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798636 | 6807963
AB | 01 |  | 429 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798085 | 6807933
AB | 01 |  | 460 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798065 | 6807925
AB | 01 |  | 462 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798046 | 6807923
AB | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798757 | 6807808
AB | 01 |  | 116 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798706 | 6807688
AB | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798707 | 6807694
AB | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798706 | 6807701
AB | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798692 | 6807707
AB | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798693 | 6807703
AB | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798695 | 6807691
AB | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798691 | 6807692
AB | 01 |  | 279 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798731 | 6807847
AB | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798724 | 6807845
AB | 01 |  | 281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798726 | 6807838
AB | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798750 | 6807744
AB | 01 |  | 303 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798280 | 6807948
AB | 01 |  | 325 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798111 | 6807907
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 798700 | 6808013
AC | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798703 | 6808097
AC | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798861 | 6807929
AC | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798944 | 6807905
AC | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799104 | 6807957
AC | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799131 | 6807934
AC | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799036 | 6808064
AC | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799050 | 6808024
AC | 01 |  | 221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798967 | 6807876
AC | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798887 | 6807978
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 798985 | 6808182
AD | 01 |  | 393 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799024 | 6807818
AD | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798674 | 6807458
AD | 01 |  | 408 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798826 | 6807459
AD | 01 |  | 233 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798908 | 6807604
AD | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798650 | 6807608
AD | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798654 | 6807681
AD | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798953 | 6807652
AD | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798948 | 6807814
AD | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798978 | 6807820
AD | 01 |  | 289 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799008 | 6807818
AD | 01 |  | 130 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799162 | 6807611
AD | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798953 | 6807655
AD | 01 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798950 | 6807415
AD | 01 |  | 213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798652 | 6807605
AD | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798654 | 6807606
AE | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798285 | 6807598
AE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 798524 | 6807506
YB | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799095 | 6807085
ZH | 01 |  | 15 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796681 | 6808749
ZK | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798326 | 6808179
ZK | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797969 | 6808016
ZK | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797986 | 6807973
ZK | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797950 | 6808055
ZL | 01 |  | 44 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 799407 | 6808844
ZN | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797796 | 6810573
ZN | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798060 | 6810925
ZO | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 799258 | 6809778
ZP | 01 |  | 37 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 800068 | 6809543
ZS | 01 |  | 101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799273 | 6808052
ZV | 01 |  | 55 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 799821 | 6807231

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr