## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10187 (LANDREVILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10070 : traité
- 10170 : traité
- 10199 : traité
- 10262 : traité
- 10427 : traité
- 10439 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 02 | 1959 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.357 | - | 77.8% [18.23]
AB | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Croisillons DGI | moy residus croix=0.134 | - | 89.5% [3.03]
AC | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.126 | - | 92.2% [1.79]
ZA | 01 | 1982 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.159 | - | 100% [0.99]
ZB | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 100% [0.82]
ZC | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.252 | - | 97.7% [2.79]
ZD | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.152 | - | 96.9% [3.59]
ZE | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 100% [1.08]
ZH | 01 | 1982 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.163 | - | 99.1% [1.69]
ZI | 01 | 1982 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 100% [0.34]
ZK | 01 | 1982 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 100% [0.66]
ZL | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 97.2% [4.22]
ZM | 01 | 1982 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.097 | - | 98.1% [1.11]
ZN | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.184 | - | 96.5% [4.22]
0D | 01 | 1959 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.473 | - | 69.5% [27.83]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 |  | 890 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809385 | 6775886
AB | 01 |  | 764 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809271 | 6775644
AB | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809464 | 6775788
AB | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809501 | 6775741
AB | 01 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809732 | 6775589
AB | 01 |  | 369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809783 | 6775523
AB | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809938 | 6775343
AB | 01 |  | 493 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809421 | 6775745
AB | 01 |  | 612 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809715 | 6775832
AB | 01 |  | 622 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809663 | 6775604
AB | 01 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809722 | 6775716
AB | 01 |  | 658 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809699 | 6775651
AB | 01 |  | 690 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809532 | 6775760
AB | 01 |  | 694 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809514 | 6775738
AB | 01 |  | 696 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809504 | 6775740
AB | 01 |  | 700 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809779 | 6775600
AB | 01 |  | 701 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809782 | 6775592
AB | 01 |  | 743 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809778 | 6775518
AB | 01 |  | 755 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809235 | 6775652
AB | 01 |  | 757 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809230 | 6775637
AB | 01 |  | 845 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809365 | 6775819
AB | 01 |  | 847 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809352 | 6775830
AB | 01 |  | 197 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809687 | 6775662
AB | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809742 | 6775775
AB | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809714 | 6775860
AB | 01 |  | 664 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809722 | 6775858
AB | 01 |  | 164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809740 | 6775752
AB | 01 |  | 791 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809705 | 6775597
AB | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809750 | 6775681
AB | 01 |  | 615 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809468 | 6775793
AC | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809723 | 6775882
AC | 01 |  | 278 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809914 | 6775721
AC | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809897 | 6775718
AC | 01 |  | 282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809903 | 6775686
AC | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809901 | 6775685
AC | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809743 | 6775906
AC | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809892 | 6775599
AC | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809870 | 6775596
ZB | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809725 | 6777479
ZC | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809898 | 6775925
ZC | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809953 | 6775919
ZC | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810064 | 6775968
ZC | 01 |  | 321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809557 | 6776004
ZC | 01 |  | 322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809564 | 6776015
ZC | 01 |  | 270 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809593 | 6776059
ZC | 01 |  | 335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809407 | 6775875
ZD | 01 |  | 287 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 810310 | 6775625
ZD | 01 |  | 126 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809938 | 6775072
ZD | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809681 | 6774972
ZD | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810010 | 6775127
ZD | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809999 | 6775191
ZD | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810123 | 6775365
ZD | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809621 | 6775390
ZD | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809676 | 6775384
ZD | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809873 | 6775389
ZD | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809401 | 6775237
ZD | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809783 | 6775008
ZD | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809777 | 6775104
ZD | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809837 | 6775141
ZD | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809912 | 6775172
ZD | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809191 | 6775073
ZD | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810345 | 6775377
ZD | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810360 | 6775354
ZD | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810283 | 6775135
ZD | 01 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810209 | 6775125
ZD | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810595 | 6775810
ZD | 01 |  | 221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810594 | 6775758
ZD | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809930 | 6775105
ZD | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810497 | 6775247
ZD | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810029 | 6775212
ZD | 01 |  | 261 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810035 | 6775208
ZD | 01 |  | 262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810131 | 6775580
ZD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 809675 | 6774973
ZE | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810279 | 6774355
ZH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 810042 | 6773412
ZL | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808925 | 6776192
ZN | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808885 | 6777099
ZN | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808890 | 6777117
ZN | 01 |  | 131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808896 | 6777195
ZN | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808890 | 6777166
ZN | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808881 | 6777106
ZN | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808889 | 6777201
ZN | 01 |  | 128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808894 | 6777201

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr