## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10286 (PETIT-MESNIL)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10063 : traité
- 10072 : traité
- 10093 : traité
- 10135 : traité
- 10327 : traité
- 10384 : traité
- 10403 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1959 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.589 (*) | - | 100% [0.96]
0C | 02 | 1959 | 2005-06-06 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.227 (*) | - | 98.7% [7.19]
0D | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.479 | - | 91.1% [4.53]
AB | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 93.2% [2.91]
AC | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 95.7% [2.91]
ZA | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 100% [0.92]
ZB | 01 | 1959 | 2005-06-06 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 100% [1.28]
ZC | 01 | 1959 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 97.9% [1.66]
ZD | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.269 | - | 90.7% [3.69]
ZE | 01 | 1961 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 100% [0.43]
0B | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.379 | - | 92.7% [3.97]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819987 | 6805617
0B | 01 |  | 262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820028 | 6805613
0B | 01 |  | 264 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820039 | 6805619
0B | 01 |  | 268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820063 | 6805639
0B | 01 |  | 269 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820021 | 6805642
0B | 01 |  | 270 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819863 | 6805652
0B | 01 |  | 273 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819114 | 6806072
0B | 01 |  | 275 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819125 | 6806084
0B | 01 |  | 277 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819131 | 6806088
0B | 01 |  | 290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819653 | 6805660
0B | 01 |  | 296 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819839 | 6805675
0B | 01 |  | 297 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819847 | 6805674
0B | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819597 | 6805676
0B | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819161 | 6806039
0B | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819525 | 6805711
0B | 01 |  | 202 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819532 | 6805702
0B | 01 |  | 203 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819547 | 6805691
0B | 01 |  | 207 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819694 | 6805625
0B | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819701 | 6805601
0B | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819742 | 6805446
0B | 01 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819494 | 6805806
0B | 01 |  | 222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819480 | 6805794
0B | 01 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819324 | 6805885
0B | 01 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819374 | 6805798
0B | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819313 | 6805871
0B | 01 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819044 | 6806069
0B | 01 |  | 244 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819042 | 6806062
0B | 01 |  | 248 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819046 | 6806052
0B | 01 |  | 249 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819032 | 6806106
0B | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819045 | 6806033
0B | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819543 | 6805793
0B | 01 |  | 259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819665 | 6805846
0B | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819142 | 6806057
0B | 01 |  | 313 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819498 | 6805756
0B | 01 |  | 314 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819510 | 6805742
0B | 01 |  | 315 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819528 | 6805721
0B | 01 |  | 316 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819538 | 6805708
0B | 01 |  | 321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819719 | 6805604
0B | 01 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819706 | 6805633
0B | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 819488 | 6805757
0C | 02 | 2014 |  | DGI - AUTRE : OU SE TROUVE LA LIMITE ENTRE LES PARCELLES 134 ET 135? |  | 821054 | 6804641
0D | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818632 | 6806239
AB | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817914 | 6806351
AB | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817938 | 6806351
AB | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817606 | 6806606
AB | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817554 | 6806498
AB | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817546 | 6806623
AB | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817744 | 6805968
AB | 01 |  | 140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817616 | 6806649
AB | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817598 | 6806670
AB | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817610 | 6806695
AB | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817625 | 6806671
AB | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817606 | 6806573
AC | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818838 | 6806379
AC | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818784 | 6806242
AC | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818367 | 6806261
AC | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818871 | 6806265
AC | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818676 | 6806300
AC | 01 |  | 68 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818678 | 6806324
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 819052 | 6806324
ZA | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816675 | 6806867
ZA | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817116 | 6806755
ZA | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817124 | 6806745
ZA | 01 |  | 125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816516 | 6806950
ZA | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 816650 | 6807089

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr