## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10376 (THIEFFRAIN)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10045 : traité
- 10213 : traité
- 10401 : traité
- 10433 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.899 | - | 94.6% [11.92]
0C | 01 | 1955 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.897 | - | 90.3% [6.95]
0D | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.456 | - | 95.2% [6.35]
0E | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.307 | - | 96.1% [17.19]
0G | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.697 | - | 97.9% [1.66]
0H | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.653 | - | 85.9% [6.59]
ZD | 01 | 1991 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 100% [1.3]
0A | 01 | 1955 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.844 | - | 100% [1.66]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805774 | 6790215
0A | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806016 | 6790119
0A | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806738 | 6789826
0A | 01 |  | 352 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806520 | 6789519
0A | 01 |  | 353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806600 | 6789501
0A | 01 |  | 354 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806585 | 6789504
0A | 01 |  | 355 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806617 | 6789496
0A | 01 |  | 368 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806897 | 6789564
0A | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806886 | 6789572
0A | 01 |  | 372 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806875 | 6789581
0A | 01 |  | 374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806863 | 6789590
0A | 01 |  | 381 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806821 | 6789943
0A | 01 |  | 389 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806875 | 6790004
0A | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806478 | 6789932
0A | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLES SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 806255 | 6790022
0B | 01 |  | 301 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 807254 | 6790291
0B | 01 |  | 263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807481 | 6791181
0B | 01 |  | 264 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807414 | 6791182
0B | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807375 | 6790373
0B | 01 |  | 292 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807022 | 6790114
0B | 01 |  | 302 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807307 | 6790331
0B | 01 |  | 304 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806974 | 6790079
0B | 01 |  | 305 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806994 | 6790045
0B | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806508 | 6791171
0B | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806587 | 6790982
0B | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 806986 | 6790058
0D | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808005 | 6789315
0D | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807771 | 6789410
0D | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807537 | 6789504
0D | 01 |  | 152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807291 | 6788871
0D | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807747 | 6789888
0D | 01 |  | 175 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807199 | 6789801
0D | 01 |  | 176 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807469 | 6789864
0D | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807166 | 6789432
0D | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807194 | 6789536
0D | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807163 | 6789418
0D | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807307 | 6789598
0D | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807017 | 6789384
0D | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807031 | 6789384
0E | 01 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806957 | 6789002
0E | 01 |  | 552 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806835 | 6788447
0E | 01 |  | 557 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806844 | 6788463
0G | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806985 | 6789553
0G | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807093 | 6789309
0G | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807059 | 6789268
0G | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806851 | 6789350
0G | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806452 | 6789437
0G | 01 |  | 204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806681 | 6789232
0G | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806992 | 6789455
0G | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807122 | 6789155
0G | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807135 | 6789409
0G | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806982 | 6789385
0G | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806630 | 6789443
0G | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807064 | 6789323
0G | 01 |  | 290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807017 | 6789317
0G | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENTS : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 806699 | 6789421
0H | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 805480 | 6789735
ZD | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806942 | 6787907
ZD | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806793 | 6787921
ZD | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806798 | 6787936
ZD | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806800 | 6787941
ZD | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 806881 | 6787934

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr