## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10312 (RACINES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10107 : traité
- 10108 : traité
- 10247 : traité
- 89219 : traité
- 89276 : traité
- 89402 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 05 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.173 | - | 67.6% [6.72]
0C | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.934 | - | 70.3% [10.27]
0D | 01 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.878 | - | 76.4% [6.34]
ZA | 01 | 1964 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.234 | - | 97.1% [2.43]
ZB | 01 | 1964 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 75.6% [4.94]
ZD | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 87.9% [9.34]
ZE | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 89% [9.34]
ZH | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 99.4% [2.35]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 99.3% [2.3]
ZK | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.222 | - | 89.1% [4.94]
ZL | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 99.3% [1.79]
0B | 04 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.804 | - | 58.3% [9.789999999999999]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 05 |  | 1033 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 764343 | 6771299
0C | 01 |  | 1073 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762874 | 6772536
0C | 01 |  | 1079 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762748 | 6772505
0C | 01 |  | 1113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762727 | 6772514
0C | 01 |  | 1119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762881 | 6772471
0C | 01 |  | 1128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762876 | 6772555
0C | 01 |  | 1129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762867 | 6772547
0C | 01 |  | 1139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762957 | 6772643
0C | 01 |  | 1140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763146 | 6772338
0C | 01 |  | 1142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762685 | 6772285
0C | 01 |  | 1157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763055 | 6772880
0C | 01 |  | 1159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763071 | 6772890
0C | 01 |  | 1161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762855 | 6772523
0C | 01 |  | 511 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762708 | 6772267
0C | 01 |  | 1167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763142 | 6772914
0C | 01 |  | 1165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763097 | 6772894
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 762882 | 6772499
ZA | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761747 | 6772886
ZA | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761766 | 6772853
ZA | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761758 | 6772873
ZA | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761765 | 6772858
ZA | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761530 | 6773662
ZB | 01 | 2008 |  | DGI - PB DE COHERENCE ENTRE FEUILLES ADJACENTES |  | 762538 | 6771106
ZD | 01 |  | 17 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 762016 | 6772817
ZD | 01 |  | 150 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 762883 | 6772672
ZD | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762449 | 6773512
ZD | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 761886 | 6772602
ZE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 763979 | 6772925
ZI | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762959 | 6772380
ZK | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762675 | 6771476
ZK | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762733 | 6771455
ZK | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762644 | 6771343
ZK | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762697 | 6771186
ZK | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762940 | 6771320
ZK | 01 |  | 68 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762948 | 6771326
ZK | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762996 | 6771462
ZK | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763002 | 6771461
ZK | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763241 | 6771327
ZK | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762995 | 6771246
ZK | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762939 | 6771178
ZK | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762181 | 6771628
ZK | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761809 | 6771411
ZK | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761787 | 6771399
ZK | 01 |  | 131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761978 | 6771716
ZK | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762828 | 6771531
ZK | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762665 | 6771657
ZK | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762658 | 6771639
ZK | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762828 | 6771637
ZK | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762911 | 6771557
ZK | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762834 | 6771542
ZK | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762640 | 6771780
ZK | 01 |  | 198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762702 | 6771765
ZK | 01 |  | 200 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762719 | 6771749
ZK | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762734 | 6771734
ZK | 01 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762757 | 6771772
ZK | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 762721 | 6771747
ZL | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 763522 | 6772056

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr