## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10214 (MAGNICOURT)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10017 : traité
- 10065 : traité
- 10073 : traité
- 10243 : traité
- 10300 : traité
- 10405 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.347 | - | 81.3% [6.09]
0A | 03 | 1953 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.03 | - | 83.8% [8.630000000000001]
0A | 04 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.135 | - | 83.3% [4.73]
0A | 05 | 1953 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.173 | - | 83.7% [5.35]
0B | 01 | 1953 | 2007-07-23 | Détachement | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.322 | - | 89.6% [2.17]
0B | 02 | 1953 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.461 | - | 81.3% [4.55]
0B | 03 | 1953 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.355 | - | 85.2% [6.15]
0C | 01 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.238 | - | 81.1% [6.39]
0C | 02 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.569 | - | 91.7% [4.87]
0C | 03 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.052 | - | 98.1% [1.08]
0C | 04 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.807 | - | 86.8% [3.49]
ZA | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 99% [1.72]
ZB | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.213 | - | 98.7% [2.07]
ZC | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.222 | - | 100% [0.71]
ZD | 01 | 1968 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 100% [0.52]
ZE | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 100% [0.52]
ZI | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.264 | - | 100% [0.95]
ZK | 01 | 1997 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.306 | - | 92.9% [7.29]
0A | 01 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.989 | - | 76.6% [4.14]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 1021 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 800661 | 6819480
0A | 01 |  | 1022 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 800665 | 6819466
0A | 01 |  | 1023 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 800670 | 6819439
0A | 01 |  | 1034 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800741 | 6819292
0A | 01 |  | 1027 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800690 | 6819381
0A | 01 |  | 994 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800596 | 6819602
0A | 01 |  | 982 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800582 | 6819632
0A | 01 |  | 980 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800649 | 6819645
0A | 01 |  | 962 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800582 | 6819712
0A | 02 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801872 | 6817377
0A | 02 |  | 699 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801719 | 6817646
0A | 02 |  | 694 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801848 | 6817593
0A | 02 |  | 691 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802061 | 6817490
0A | 03 |  | 876 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801480 | 6817619
0A | 03 |  | 272 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 801479 | 6817620
0A | 03 |  | 927 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801294 | 6817764
0A | 03 |  | 925 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801299 | 6817755
0A | 03 |  | 924 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801300 | 6817752
0A | 03 |  | 887 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801386 | 6817597
0A | 03 |  | 881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801458 | 6817620
0A | 03 |  | 878 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801469 | 6817624
0A | 03 |  | 872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801653 | 6817664
0A | 03 |  | 871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801680 | 6817659
0A | 03 |  | 928 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801283 | 6817803
0A | 03 |  | 926 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801285 | 6817789
0A | 03 |  | 884 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801411 | 6817598
0A | 03 |  | 882 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801425 | 6817602
0A | 03 |  | 870 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801705 | 6817652
0A | 03 |  | 917 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801322 | 6817706
0A | 03 |  | 897 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801338 | 6817651
0A | 03 |  | 886 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801406 | 6817627
0A | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 801378 | 6817597
0A | 04 |  | 783 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800614 | 6818525
0A | 04 |  | 755 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801117 | 6818219
0A | 04 |  | 747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800998 | 6818378
0A | 04 |  | 745 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800904 | 6818439
0A | 04 |  | 744 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800885 | 6818449
0A | 04 |  | 718 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800663 | 6818534
0A | 04 |  | 707 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800870 | 6818710
0A | 04 |  | 951 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800810 | 6818693
0A | 05 |  | 820 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 800601 | 6818622
0A | 05 |  | 862 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 800600 | 6818629
0A | 05 |  | 860 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800620 | 6818634
0A | 05 |  | 857 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800634 | 6818640
0A | 05 |  | 850 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800689 | 6818627
0A | 05 |  | 827 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800717 | 6819260
0A | 05 |  | 796 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800789 | 6819051
0A | 05 |  | 831 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800744 | 6818849
0C | 01 |  | 576 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802418 | 6817562
0C | 01 |  | 763 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802448 | 6817555
0C | 01 |  | 644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802654 | 6817420
0C | 01 |  | 656 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802469 | 6817439
0C | 02 |  | 706 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802708 | 6817368
0C | 02 |  | 695 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802608 | 6817281
0C | 02 |  | 699 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802709 | 6817366
0C | 02 |  | 667 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803123 | 6817085
0C | 02 |  | 668 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803084 | 6817040
0C | 02 |  | 665 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803204 | 6817202
0C | 02 |  | 666 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 803146 | 6817121
0C | 03 |  | 437 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802331 | 6817623
0C | 03 |  | 473 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802073 | 6817692
0C | 03 |  | 493 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801982 | 6817692
0C | 03 |  | 539 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802402 | 6817567
0C | 03 |  | 540 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802385 | 6817574
0C | 03 |  | 542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802404 | 6817566
0C | 03 |  | 548 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802027 | 6817737
0C | 03 |  | 568 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802198 | 6817593
0C | 03 |  | 570 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802180 | 6817564
0C | 03 |  | 574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802396 | 6817570
0C | 03 |  | 597 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801937 | 6817738
0C | 03 |  | 607 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802393 | 6817522
0C | 03 |  | 608 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802393 | 6817536
0C | 03 |  | 609 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802386 | 6817512
0C | 03 |  | 611 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802388 | 6817520
0C | 03 |  | 626 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801956 | 6817779
0C | 03 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801972 | 6817772
0C | 03 |  | 633 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801988 | 6817753
0C | 03 |  | 639 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801966 | 6817752
0C | 03 |  | 640 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801959 | 6817736
0C | 03 |  | 715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802188 | 6817469
0C | 03 |  | 711 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802317 | 6817420
0C | 03 |  | 737 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801789 | 6817652
0C | 03 |  | 736 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801799 | 6817648
0C | 03 |  | 714 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802211 | 6817455
0C | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 801971 | 6817691
0C | 04 |  | 750 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801511 | 6817685
0C | 04 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801308 | 6817865
0C | 04 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801300 | 6817964
ZC | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802859 | 6818551

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr