## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10289 (PLANCY-L'ABBAYE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10052 : traité
- 10075 : traité
- 10086 : traité
- 10207 : traité
- 10316 : traité
- 10365 : traité
- 10408 : traité
- 51182 : traité
- 51243 : traité
- 10043 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 | 1953 | 2010-02-08 | Zones incluses | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.364 | - | 93.9% [3.64]
0B | 01 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.137 | - | 92% [3]
0B | 02 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.152 | - | 96.3% [3.64]
0F | 01 | 1953 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.355 | - | 89.1% [2.55]
0F | 02 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.385 | - | 96.2% [2.43]
0H | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.948 (*) | - | 98.6% [5.31]
0K | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.284 | - | 98.7% [1.59]
AB | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.107 | - | 97.1% [3.03]
YA | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.224 | - | 100% [0.6]
YB | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 93.3% [2.43]
YC | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 94.9% [3.09]
YD | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 100% [0.57]
ZC | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.26 | - | 100% [1.07]
ZD | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 100% [0.74]
ZH | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 98.9% [2.97]
ZI | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.152 | - | 100% [0.66]
ZK | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 100% [0.66]
ZL | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 100% [1.21]
ZM | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 97.5% [3.61]
ZN | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.16 | - | 97.8% [2.65]
ZO | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.153 | - | 96.8% [4.55]
ZP | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.193 | - | 100% [0.71]
ZR | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.227 | - | 100% [1.07]
ZS | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 100% [0.31]
ZT | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 100% [0.88]
ZV | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 92.3% [2.55]
ZW | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 95.8% [1.48]
ZX | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 100% [0.14]
ZY | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 95% [1.66]
407AB | 02 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.13 | - | 96.3% [1.1]
407AC | 01 | 2000 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.132 | - | 100% [0.44]
407ZK | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.156 | - | 98.2% [1.75]
407ZL | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.245 | - | 94.1% [2.1]
407ZM | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 97.1% [1.49]
407ZN | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 100% [0.97]
407ZO | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 100% [0.5]
407ZP | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 100% [0.05]
407ZR | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.143 | - | 89.3% [2.29]
407ZS | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 100% [0.52]
407ZT | 01 | 1993 | 2005-06-06 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 100% [0.01]
407ZV | 01 | 1993 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 100% [0.49]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770932 | 6830658
0A | 01 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771962 | 6830919
0A | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771844 | 6830859
0A | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770930 | 6830658
0A | 01 |  | 281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770986 | 6830655
0B | 01 |  | 41 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 771360 | 6830284
0B | 01 |  | 472 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771445 | 6830251
0B | 01 |  | 527 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771354 | 6830342
0B | 01 |  | 529 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771360 | 6830330
0B | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771214 | 6830378
0B | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771222 | 6830380
0B | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771229 | 6830476
0B | 01 |  | 142 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771113 | 6830416
0B | 01 |  | 609 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771085 | 6830548
0B | 01 |  | 635 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771325 | 6830356
0B | 01 |  | 651 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771268 | 6830418
0B | 01 |  | 686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771244 | 6830618
0B | 01 |  | 687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771253 | 6830622
0B | 01 |  | 689 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771324 | 6830278
0B | 01 |  | 726 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771341 | 6830636
0B | 01 |  | 757 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771319 | 6830487
0B | 01 |  | 758 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771316 | 6830476
0B | 01 |  | 698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771358 | 6830283
0B | 01 |  | 697 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771365 | 6830285
0B | 01 |  | 569 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771366 | 6830318
0B | 01 |  | 771 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771210 | 6830257
0B | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 771265 | 6830412
0B | 02 |  | 375 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771562 | 6830312
0B | 02 |  | 723 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771769 | 6830247
0B | 02 |  | 454 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771610 | 6830391
0B | 02 |  | 762 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771414 | 6830424
0B | 02 |  | 763 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771451 | 6830418
0B | 02 |  | 746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771728 | 6830209
0B | 02 |  | 769 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771692 | 6830143
0B | 02 |  | 768 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771671 | 6830113
0B | 02 |  | 764 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771496 | 6830420
0B | 02 |  | 790 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771479 | 6830586
0B | 02 | 2014 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 771550 | 6830614
0F | 02 |  | 205 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772314 | 6830267
0H | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 770520 | 6835987
0K | 01 |  | 875 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 770545 | 6830596
0K | 01 |  | 496 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770773 | 6830570
0K | 01 |  | 872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770534 | 6830516
0K | 01 |  | 885 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770562 | 6830549
0K | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 770546 | 6830595
AB | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770063 | 6830166
AB | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769851 | 6830206
AB | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769735 | 6830299
AB | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769731 | 6830303
AB | 01 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770089 | 6830194
AB | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769365 | 6830419
AB | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769229 | 6830453
AB | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769282 | 6830471
AB | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769282 | 6830490
AB | 01 |  | 170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769276 | 6830493
AB | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769258 | 6830501
AB | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769879 | 6830214
AB | 01 |  | 204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769644 | 6830264
AB | 01 |  | 206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769645 | 6830257
AB | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769375 | 6830418
AB | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769672 | 6830246
AB | 01 |  | 207 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769674 | 6830260
AB | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 770090 | 6830195
ZC | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770605 | 6832732
ZC | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769731 | 6832506
ZI | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771619 | 6830054
AB | 02 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775337 | 6830120
AB | 02 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775341 | 6830175
AB | 02 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775325 | 6830180
AB | 02 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775322 | 6830123
AC | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775506 | 6830023
ZV | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774559 | 6830095

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr