## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10356 (SAINT-OULPH)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10089 : traité
- 10144 : traité
- 10207 : traité
- 10233 : traité
- 51155 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.107 | - | 86.6% [17.03]
AB | 01 | 1962 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.109 | - | 87.5% [2.16]
ZI | 01 | 1996 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.128 | - | 100% [1.02]
ZK | 01 | 1996 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.136 | - | 93.8% [3.59]
ZL | 01 | 1998 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 100% [0.99]
ZM | 01 | 1998 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.114 | - | 100% [0.36]
ZN | 01 | 1998 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 100% [0.63]
ZO | 01 | 1998 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.125 | - | 100% [0.5]
ZP | 01 | 1998 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.203 | - | 100% [0.77]
ZR | 01 | 1998 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 94.5% [3.21]
0C | 01 | 1962 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.191 (*) | - | 79.2% [9.81]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 1111 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 761712 | 6824476
0C | 01 |  | 924 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762620 | 6824271
0C | 01 |  | 925 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762625 | 6824270
0C | 01 |  | 926 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762633 | 6824272
0C | 01 |  | 928 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762653 | 6824268
0C | 01 |  | 929 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762657 | 6824266
0C | 01 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762662 | 6824265
0C | 01 |  | 947 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762428 | 6824173
0C | 01 |  | 991 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762319 | 6824393
0C | 01 |  | 1333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762463 | 6824373
0C | 01 |  | 1335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762474 | 6824374
0C | 01 |  | 1345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762526 | 6824368
0C | 01 |  | 1365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762454 | 6824257
0C | 01 |  | 1373 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762406 | 6824266
0C | 01 |  | 1406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762800 | 6824457
0C | 01 |  | 1408 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762811 | 6824438
0C | 01 |  | 1423 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762698 | 6824458
0C | 01 |  | 382 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763354 | 6824494
0C | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763124 | 6824538
0C | 01 |  | 450 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763611 | 6824351
0C | 01 |  | 1065 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761974 | 6824080
0C | 01 |  | 1067 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761929 | 6824117
0C | 01 |  | 1082 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762090 | 6824749
0C | 01 |  | 1281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762828 | 6824205
0C | 01 |  | 526 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763659 | 6824003
0C | 01 |  | 532 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763647 | 6823904
0C | 01 |  | 534 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763691 | 6824030
0C | 01 |  | 535 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763697 | 6824027
0C | 01 |  | 540 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763700 | 6823950
0C | 01 |  | 542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763715 | 6823959
0C | 01 |  | 577 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763847 | 6823709
0C | 01 |  | 597 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763800 | 6823743
0C | 01 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763533 | 6823627
0C | 01 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763497 | 6823644
0C | 01 |  | 633 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763492 | 6823647
0C | 01 |  | 649 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763745 | 6823859
0C | 01 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763739 | 6823863
0C | 01 |  | 651 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763734 | 6823868
0C | 01 |  | 652 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763727 | 6823872
0C | 01 |  | 685 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763506 | 6824125
0C | 01 |  | 686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763501 | 6824131
0C | 01 |  | 687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763498 | 6824136
0C | 01 |  | 688 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763492 | 6824141
0C | 01 |  | 746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763403 | 6823724
0C | 01 |  | 747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763395 | 6823724
0C | 01 |  | 748 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763385 | 6823727
0C | 01 |  | 749 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763380 | 6823729
0C | 01 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763294 | 6823685
0C | 01 |  | 833 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762872 | 6824117
0C | 01 |  | 857 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763100 | 6824345
0C | 01 |  | 871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762833 | 6824300
0C | 01 |  | 872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762830 | 6824305
0C | 01 |  | 873 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762820 | 6824292
0C | 01 |  | 874 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762816 | 6824296
0C | 01 |  | 875 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762808 | 6824301
0C | 01 |  | 876 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762802 | 6824299
0C | 01 |  | 877 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762797 | 6824301
0C | 01 |  | 880 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762759 | 6824305
0C | 01 |  | 96 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762984 | 6825018
0C | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762824 | 6825158
0C | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762790 | 6825135
0C | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762828 | 6825043
0C | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762932 | 6824927
0C | 01 |  | 199 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762856 | 6824620
0C | 01 |  | 200 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762810 | 6824594
0C | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762846 | 6824623
0C | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762445 | 6824796
0C | 01 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762478 | 6824862
0C | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762476 | 6824871
0C | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762471 | 6824875
0C | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762430 | 6824859
0C | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762567 | 6824636
0C | 01 |  | 782 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763265 | 6824055
0C | 01 |  | 813 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763058 | 6823988
0C | 01 |  | 814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763055 | 6823994
0C | 01 |  | 815 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763046 | 6823995
0C | 01 |  | 816 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763040 | 6823996
0C | 01 |  | 818 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763020 | 6824001
0C | 01 |  | 270 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762447 | 6824693
0C | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762453 | 6824691
0C | 01 |  | 1433 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763762 | 6824814
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 761781 | 6824408
0C | 02 |  | 1136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764418 | 6824017
0C | 02 |  | 1192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764746 | 6824108
0C | 02 |  | 1193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764751 | 6824104
0C | 02 |  | 1203 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764805 | 6823976
0C | 02 |  | 1207 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764939 | 6824118
0C | 02 |  | 1208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764934 | 6824120
0C | 02 |  | 1209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764928 | 6824123
0C | 02 | 2014 |  | DGI - AUTRE : N° PARCELLE NON LISIBLE |  | 764391 | 6824262
AB | 01 |  | 392 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764244 | 6824688
AB | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764140 | 6824586
AB | 01 |  | 327 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764179 | 6824826
AB | 01 |  | 338 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764097 | 6824647
AB | 01 |  | 339 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764135 | 6824424
AB | 01 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763913 | 6825006
AB | 01 |  | 353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763901 | 6824916
AB | 01 |  | 131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764103 | 6824590
AB | 01 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763899 | 6824718
AB | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764128 | 6824654
AB | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764361 | 6824580
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 763963 | 6824747
ZK | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763712 | 6824963
ZK | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763294 | 6825224
ZO | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 767422 | 6825729
ZR | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 764203 | 6824767
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 764507 | 6825033

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr