## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10103 (COLOMBE-LE-SEC)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10102 : traité
- 10197 : traité
- 10330 : traité
- 10366 : traité
- 10440 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1939 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.314 | - | 82% [9.609999999999999]
0B | 02 | 1939 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.973 | - | 92.2% [4.5]
0D | 01 | 1939 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.84 | - | 75% [4.2]
0D | 02 | 1939 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.627 | - | 91.7% [5.68]
0D | 03 | 1939 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.715 | - | 83% [5.85]
ZA | 01 | 1982 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 91.7% [1.95]
ZB | 01 | 1982 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.102 | - | 100% [0.67]
ZC | 01 | 1982 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.445 (*) | - | 92.6% [1.84]
ZD | 01 | 1981 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0 | - | 83.3% [20.63]
ZE | 01 | 1982 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.296 | - | 98.5% [1.8]
ZH | 01 | 1988 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 97.4% [6.81]
ZI | 01 | 1988 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.213 | - | 99.4% [2.99]
ZK | 01 | 1988 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 96.5% [4.24]
ZL | 01 | 1988 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 100% [0.93]
ZM | 01 | 1988 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.245 | - | 98.1% [2.4]
ZN | 01 | 1988 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 95.2% [6.81]
0A | 01 | 1939 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.508 | - | 87% [5.24]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 |  | 178 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833416 | 6796556
0D | 01 |  | 216 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833370 | 6796564
0D | 01 |  | 243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833397 | 6796468
0D | 01 |  | 244 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833394 | 6796467
0D | 01 |  | 286 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833302 | 6796378
0D | 01 |  | 352 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833295 | 6796356
0D | 01 |  | 773 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833376 | 6796527
0D | 01 |  | 775 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833392 | 6796558
0D | 01 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833409 | 6796663
0D | 01 |  | 814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833268 | 6796414
0D | 01 |  | 837 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833383 | 6796576
0D | 01 |  | 848 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833360 | 6796352
0D | 01 |  | 855 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833340 | 6796425
0D | 01 |  | 869 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833392 | 6796569
0D | 01 |  | 871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833288 | 6796342
0D | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 833330 | 6796421
0D | 02 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 832373 | 6796472
0D | 03 |  | 864 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 832534 | 6796358
0D | 03 |  | 866 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 832609 | 6796394
0D | 03 | 2008 |  | DGI - AUTRE : LOCALISANT ILLISIBLE |  | 832261 | 6796243
ZB | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832945 | 6797081
ZE | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835106 | 6797318
ZE | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835321 | 6797268
ZE | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 835150 | 6797384
ZH | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832136 | 6795555
ZH | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832127 | 6795567
ZH | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832134 | 6795586
ZH | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832124 | 6795629
ZI | 01 |  | 9 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833503 | 6797087
ZI | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833524 | 6797065
ZI | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833636 | 6797262
ZI | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833813 | 6797188
ZI | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833860 | 6797270
ZI | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833914 | 6797335
ZI | 01 |  | 34 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833982 | 6797168
ZI | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833590 | 6796877
ZI | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833463 | 6796840
ZI | 01 |  | 97 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833574 | 6796713
ZI | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833489 | 6796754
ZI | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833475 | 6796942
ZI | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833442 | 6796928
ZI | 01 |  | 152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZI | 01 |  | 153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833161 | 6796931
ZI | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833134 | 6796946
ZI | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833742 | 6797057
ZI | 01 |  | 53 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833740 | 6797036
ZI | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833753 | 6796949
ZI | 01 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833653 | 6797033
ZI | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833659 | 6796854
ZI | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833999 | 6796831
ZM | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833479 | 6796353
ZM | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833429 | 6796160
ZM | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834515 | 6795987
ZM | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833768 | 6795995
ZM | 01 |  | 120 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834040 | 6795387
ZM | 01 |  | 125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833866 | 6795583
ZM | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833933 | 6795677
ZM | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834559 | 6795979
ZM | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834586 | 6796047
ZM | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834499 | 6796250
ZM | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834759 | 6795869
ZM | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834331 | 6795589
ZM | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 834036 | 6795561
ZM | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833659 | 6795920
ZM | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833616 | 6795810
ZM | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833367 | 6795944
ZM | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833312 | 6795937
ZM | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833725 | 6796007
ZM | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833709 | 6796062
ZN | 01 |  | 146 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 832886 | 6795228

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr