## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10089 (CHATRES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10220 : traité
- 10233 : traité
- 10234 : traité
- 10271 : traité
- 10274 : traité
- 10356 : traité
- 51155 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1954 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.332 | - | 80.8% [16.61]
0A | 03 | 1954 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.978 | - | 82.1% [13.29]
0B | 01 | 1954 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.15 | - | 97.7% [0.87]
0B | 02 | 1954 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 97.4% [1.98]
0B | 03 | 1954 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 88.6% [2.11]
0C | 01 | 1954 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.333 | - | 90.3% [4.2]
0E | 01 | 1954 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.738 | - | 92.9% [4.24]
0F | 01 | 1954 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.337 | - | 81.1% [6.23]
ZK | 01 | 1991 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.129 | - | 100% [0.74]
ZL | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.105 | - | 94.8% [3.83]
ZM | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.117 | - | 93.1% [5]
ZN | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.156 | - | 100% [1.08]
ZO | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.144 | - | 100% [1.3]
ZP | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.15 | - | 100% [0.48]
ZR | 01 | 2002 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 94.1% [3.72]
ZS | 01 | 2002 | 2005-04-27 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 94.4% [3.37]
ZT | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 87.7% [6.23]
ZV | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 84.2% [4.2]
0A | 01 | 1954 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.907 | - | 75.9% [28.52]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 1440 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761987 | 6823672
0A | 01 |  | 1447 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761712 | 6824048
0A | 01 |  | 1487 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761533 | 6824533
0A | 01 |  | 522 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761643 | 6823301
0A | 01 |  | 334 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761717 | 6823480
0A | 01 |  | 353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761525 | 6823545
0A | 01 |  | 355 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761504 | 6823554
0A | 01 |  | 383 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761354 | 6823595
0A | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761480 | 6823331
0A | 01 |  | 458 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761949 | 6823235
0A | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761063 | 6824141
0A | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761050 | 6823780
0A | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 761696 | 6823814
0A | 01 |  | 231 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762007 | 6823819
0A | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762075 | 6824015
0A | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762059 | 6823944
0A | 01 |  | 255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762134 | 6823815
0A | 01 |  | 263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762190 | 6823896
0A | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 761958 | 6823199
0A | 02 |  | 1177 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762588 | 6823113
0A | 02 |  | 638 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762644 | 6823661
0A | 02 |  | 639 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762640 | 6823665
0A | 02 |  | 677 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762273 | 6823775
0A | 02 |  | 735 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762449 | 6823480
0A | 02 |  | 760 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762537 | 6823481
0A | 02 |  | 771 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762516 | 6823320
0A | 02 |  | 779 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762579 | 6823346
0A | 02 |  | 1100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763070 | 6823046
0A | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 762584 | 6823360
0A | 03 |  | 1337 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763661 | 6822930
0B | 01 |  | 573 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762636 | 6822836
0B | 01 |  | 600 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762692 | 6822645
0B | 01 |  | 675 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762697 | 6822823
0B | 01 |  | 747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762403 | 6822689
0B | 01 |  | 750 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762372 | 6822620
0B | 01 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762382 | 6822642
0B | 01 |  | 754 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762391 | 6822661
0B | 01 |  | 756 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762399 | 6822676
0B | 01 |  | 836 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762367 | 6822839
0B | 01 |  | 843 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762516 | 6822827
0B | 01 |  | 854 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762789 | 6822846
0B | 01 |  | 873 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762569 | 6822753
0B | 01 |  | 874 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762575 | 6822763
0B | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762581 | 6822574
0B | 02 |  | 213 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 762687 | 6822420
0B | 02 |  | 357 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 762869 | 6822840
0B | 02 |  | 360 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 762861 | 6822794
0B | 02 |  | 934 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762864 | 6822743
0B | 02 |  | 245 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763141 | 6822445
0B | 02 |  | 661 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762939 | 6822712
0B | 02 |  | 666 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762941 | 6822712
0B | 02 |  | 763 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763021 | 6822554
0B | 02 |  | 765 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763032 | 6822571
0B | 02 |  | 778 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763060 | 6822347
0B | 02 |  | 785 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763018 | 6822359
0B | 02 |  | 788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762986 | 6822391
0B | 02 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763043 | 6822377
0B | 02 |  | 798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763030 | 6822389
0B | 02 |  | 800 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763035 | 6822371
0B | 02 |  | 802 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763082 | 6822388
0B | 02 |  | 864 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762981 | 6822645
0B | 02 |  | 881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762911 | 6822712
0B | 02 |  | 921 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762890 | 6822605
0B | 02 |  | 831 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 763051 | 6822383
0B | 02 |  | 861 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762977 | 6822634
0B | 02 |  | 906 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762923 | 6822668
0B | 02 |  | 287 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762871 | 6822572
0B | 02 |  | 980 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762861 | 6822794
0B | 02 |  | 975 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762870 | 6822840
0B | 02 |  | 962 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762961 | 6822325
0B | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 762750 | 6822432
0F | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762040 | 6822566
0F | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762083 | 6822806
0F | 01 |  | 198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 762043 | 6822964
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 761970 | 6822398

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr