## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10369 (SEMOINE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10216 : traité
- 10365 : traité
- 10430 : traité
- 51164 : traité
- 51276 : traité
- 51377 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.11 | - | 96% [0.84]
AC | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.088 | - | 100% [0.63]
ZA | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.219 | - | 98.5% [2.46]
ZB | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 96.9% [1.4]
ZC | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 97.8% [1.8]
ZD | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 93.8% [1.69]
ZE | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 100% [0.41]
ZH | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 92.3% [4.71]
ZI | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.244 | - | 86.2% [19.91]
ZK | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 100% [0.47]
ZL | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 100% [1.1]
ZM | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [0.65]
ZN | 01 | 1965 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 98% [1.57]
ZO | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 100% [0.84]
ZP | 01 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 100% [0.53]
ZR | 01 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 96.9% [1.69]
ZS | 01 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.161 | - | 98.8% [3.91]
0D | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.744 | - | 75.9% [27.93]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779663 | 6842555
AB | 01 |  | 420 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779605 | 6842534
AB | 01 |  | 439 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779997 | 6842543
AB | 01 |  | 454 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779835 | 6842829
AB | 01 |  | 464 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779817 | 6842792
AB | 01 |  | 476 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780037 | 6842772
AB | 01 |  | 478 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780052 | 6842810
AB | 01 |  | 481 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780082 | 6842886
AB | 01 |  | 491 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779640 | 6842565
AB | 01 |  | 501 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779922 | 6842532
AB | 01 |  | 503 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779925 | 6842545
AB | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779795 | 6842859
AB | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779980 | 6842773
AB | 01 |  | 531 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779879 | 6842833
AB | 01 |  | 514 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780031 | 6842707
AB | 01 |  | 542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779450 | 6842511
AB | 01 |  | 519 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 779365 | 6842903
AC | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780336 | 6842544
AC | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780285 | 6842541
AC | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780092 | 6842438
AC | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 780436 | 6842471
ZA | 01 |  | 420 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779135 | 6842765
ZA | 01 |  | 422 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 778749 | 6842907
ZA | 01 |  | 234 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 778815 | 6842852
ZA | 01 |  | 232 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 778813 | 6842845
ZA | 01 |  | 233 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 778811 | 6842850
ZA | 01 |  | 358 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779125 | 6842843
ZA | 01 |  | 357 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779121 | 6842844
ZA | 01 |  | 343 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779101 | 6842867
ZA | 01 |  | 406 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779105 | 6842779
ZA | 01 |  | 407 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779108 | 6842777
ZA | 01 |  | 408 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779112 | 6842778
ZA | 01 |  | 409 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779116 | 6842783
ZA | 01 |  | 363 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779124 | 6842814
ZA | 01 |  | 364 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779119 | 6842814
ZA | 01 |  | 368 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 779115 | 6842835
ZA | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 778726 | 6842883
ZA | 01 | 2008 |  | LOCALISANT : NUMERO ILLISIBLE |  | 779112 | 6842828
ZI | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 782364 | 6842464
ZM | 01 |  | 47 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 781693 | 6840359
ZM | 01 |  | 69 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 781695 | 6840399
ZM | 01 |  | 70 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 781723 | 6840396
ZO | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780235 | 6841553
ZO | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 780181 | 6842276
ZR | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZR | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 778886 | 6842053

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr