## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10020 (AVANT-LES-MARCILLY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10057 : traité
- 10085 : traité
- 10146 : traité
- 10148 : traité
- 10153 : traité
- 10318 : traité
- 10334 : traité
- 10347 : traité
- 10370 : traité
- 10383 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1938 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.624 | - | 90.7% [5]
0B | 01 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.55 | - | 92.3% [5.38]
0B | 02 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.414 | - | 87.1% [8.380000000000001]
0B | 03 | 1938 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.078 | - | 81.5% [4.66]
0B | 04 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.474 | - | 75.8% [4.43]
0C | 01 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.277 | - | 93.1% [4.73]
0C | 02 | 1938 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.334 | - | 93% [6.2]
0C | 03 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.528 | - | 80.8% [6.03]
0C | 04 | 1938 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.472 | - | 82.3% [7.35]
0D | 01 | 1938 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.787 | - | 73.2% [4.22]
0E | 01 | 1938 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.086 | - | 89.4% [3.75]
0E | 02 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.227 | - | 81.3% [6.22]
0E | 03 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.176 | - | 75% [5.18]
0F | 01 | 1938 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.336 | - | 89.5% [1.72]
0F | 02 | 1938 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.356 | - | 85.3% [4.45]
0F | 03 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.491 | - | 78.1% [8.77]
0G | 01 | 1938 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.115 | - | 78.8% [7.19]
YA | 01 | 1982 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 97.1% [1.98]
YB | 01 | 2001 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.316 | - | 94.6% [4.54]
ZA | 01 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.18 | - | 98.8% [3.29]
ZB | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 90.9% [3.08]
ZC | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.18 | - | 98.3% [5.06]
ZD | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 100% [0.41]
ZE | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 100% [0.41]
ZH | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 99% [3.78]
ZI | 01 | 1968 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.156 | - | 98.1% [2.67]
ZK | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 100% [0.67]
ZL | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 97.1% [2.08]
ZM | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 85.4% [4.07]
ZN | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 87.5% [3.97]
ZO | 01 | 1968 | 2005-04-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.232 | - | 89.3% [4.07]
ZP | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 98% [3.78]
ZR | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 93.5% [4.1]
ZS | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.199 | - | 100% [1.38]
ZT | 01 | 1968 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.174 | - | 96% [2.5]
ZV | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.161 | - | 88.9% [4.54]
ZW | 01 | 1968 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 83.3% [4.26]
ZX | 01 | 1968 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 75% [7.67]
ZY | 01 | 1982 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 100% [1.16]
0A | 01 | 1938 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.321 | - | 79.5% [5.93]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 1218 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743181 | 6816383
0B | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743513 | 6815803
0B | 02 |  | 1345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743774 | 6815485
0B | 03 |  | 1363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741780 | 6815722
0B | 03 |  | 1365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741785 | 6815729
0B | 03 |  | 1402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741795 | 6815753
0B | 03 |  | 714 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741762 | 6815732
0B | 03 |  | 1418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741734 | 6815817
0B | 03 |  | 1299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741824 | 6815857
0B | 03 |  | 1300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741840 | 6815844
0B | 03 |  | 1308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741816 | 6815824
0B | 03 |  | 1317 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741734 | 6815292
0B | 03 |  | 1319 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741702 | 6815426
0B | 03 |  | 1320 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741710 | 6815448
0B | 03 |  | 1322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741879 | 6815414
0B | 03 | 2010 |  | PAS LOGIQUE |  | 741794 | 6815499
0D | 01 |  | 881 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 742136 | 6813712
0D | 01 |  | 1061 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742075 | 6813714
0D | 01 |  | 1069 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742320 | 6813839
0D | 01 |  | 1074 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742098 | 6813815
0D | 01 |  | 1075 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742118 | 6813802
0D | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742121 | 6813706
0D | 01 |  | 859 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742022 | 6813688
0D | 01 |  | 860 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742023 | 6813687
0D | 01 |  | 866 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742146 | 6813901
0D | 01 |  | 878 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742152 | 6813726
0D | 01 |  | 879 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742171 | 6813702
0D | 01 |  | 881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742145 | 6813725
0D | 01 |  | 906 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742142 | 6813896
0D | 01 |  | 911 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742169 | 6813941
0D | 01 |  | 921 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742148 | 6814128
0D | 01 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742182 | 6814090
0D | 01 |  | 934 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742159 | 6813973
0D | 01 |  | 946 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742140 | 6814141
0D | 01 |  | 1034 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742344 | 6813785
0D | 01 |  | 1095 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742365 | 6813545
0D | 01 |  | 1094 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742275 | 6814049
0D | 01 |  | 1092 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742243 | 6814041
0D | 01 |  | 964 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742189 | 6813646
0D | 01 |  | 966 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742192 | 6813645
0D | 01 |  | 967 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742198 | 6813669
0D | 01 |  | 1104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 742165 | 6813780
0D | 01 | 2010 |  | DGI - AUTRE : A QUELLE PARCELLE APPARTIENT CETTE ZONE? |  | 742029 | 6813757
0E | 01 |  | 1294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741569 | 6815333
0E | 01 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 741460 | 6814631
0E | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 740362 | 6813451
0G | 01 |  | 608 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740249 | 6814789
0G | 01 |  | 610 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740239 | 6814759
0G | 01 |  | 623 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740505 | 6814867
0G | 01 |  | 640 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740167 | 6814740
0G | 01 |  | 642 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740109 | 6814784
0G | 01 |  | 643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740133 | 6814773
0G | 01 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740130 | 6814767
0G | 01 |  | 648 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740165 | 6814741
0G | 01 |  | 649 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740176 | 6814739
0G | 01 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740163 | 6814754
0G | 01 |  | 660 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740129 | 6814692
0G | 01 |  | 673 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740244 | 6814735
0G | 01 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740253 | 6814731
0G | 01 |  | 664 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 740142 | 6814683
0G | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 740441 | 6814861
YA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 744137 | 6814274
ZA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 741453 | 6815454
ZK | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 743109 | 6813640
ZL | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 742683 | 6812748
ZM | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 741445 | 6811784
ZO | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 740806 | 6813724
ZP | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 742162 | 6814720
ZS | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : LIMITES DE LA PARCELLE INDETERMINEES |  | 738604 | 6813183
ZX | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 739987 | 6816592

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr