## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10174 (ISLE-AUBIGNY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10091 : traité
- 10121 : traité
- 10195 : traité
- 10273 : traité
- 10314 : traité
- 10398 : traité
- 10400 : traité
- 10436 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.187 | - | 89.6% [6.87]
0D | 02 | 1960 | 2010-02-08 | Détachement | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.921 | - | 76% [21.41]
0E | 01 | 1960 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.673 | - | 89.5% [9.08]
0E | 02 | 1960 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.025 (*) | - | 90.2% [5.9]
0F | 01 | 1960 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.433 | - | 94.7% [2.68]
0F | 02 | 1960 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.816 | - | 86.2% [4.94]
0F | 03 | 1960 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.74 | - | 84.8% [12.28]
0H | 01 | 1957 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.531 | - | 66.2% [6.24]
0I | 01 | 1957 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.72 | - | 81.9% [4.33]
0I | 02 | 1957 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.989 | - | 66.1% [12.77]
0I | 03 | 1957 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.39 | - | 72.5% [9.5]
AB | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.109 | - | 91.8% [2.83]
ZA | 01 | 1960 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 97.6% [1.53]
ZB | 01 | 1960 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 92.3% [7.34]
ZC | 01 | 1960 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.243 | - | 97.1% [2.38]
ZD | 01 | 1966 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 90.9% [1.88]
ZE | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.095 | - | 100% [0.29]
ZH | 01 | 1974 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 100% [0]
ZI | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.107 | - | 100% [0]
ZK | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.112 | - | 100% [0]
ZL | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.097 | - | 93.4% [1.77]
ZM | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.2 | - | 94.5% [5.65]
ZN | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 100% [0.47]
ZO | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.211 | - | 100% [0.42]
ZP | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 100% [0.42]
ZR | 01 | 1974 | 2007-07-23 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.234 | - | 96.2% [2.83]
ZS | 01 | 1974 | 2007-07-23 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.212 | - | 90.9% [1.6]
ZT | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.198 | - | 100% [0.55]
ZV | 01 | 1974 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 98.4% [2.43]
0A | 01 | 1960 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.555 (*) | - | 75% [13.1]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792815 | 6825939
0D | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792859 | 6825797
0D | 01 |  | 258 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792919 | 6825607
0D | 01 |  | 297 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792946 | 6825912
0D | 01 |  | 317 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793198 | 6825738
0D | 01 |  | 353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792739 | 6825809
0D | 01 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792710 | 6825770
0D | 01 |  | 363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793143 | 6825860
0D | 01 |  | 364 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793155 | 6825857
0D | 01 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793168 | 6825846
0D | 01 |  | 391 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793163 | 6825837
0D | 01 |  | 392 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793150 | 6825841
0D | 01 |  | 420 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793208 | 6825806
0D | 01 |  | 419 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793195 | 6825781
0D | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 792895 | 6825889
0D | 02 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793633 | 6825672
0D | 02 |  | 226 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793564 | 6825644
0D | 02 |  | 287 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793882 | 6825695
0D | 02 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793941 | 6825647
0D | 02 |  | 303 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793511 | 6825709
0D | 02 |  | 305 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793514 | 6825720
0D | 02 |  | 307 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793528 | 6825758
0D | 02 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793571 | 6825840
0D | 02 |  | 310 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793547 | 6825796
0D | 02 |  | 311 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793661 | 6825638
0D | 02 |  | 339 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793607 | 6825884
0D | 02 |  | 340 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793647 | 6825910
0D | 02 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793654 | 6825897
0D | 02 |  | 344 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793668 | 6825869
0D | 02 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793675 | 6825844
0D | 02 |  | 347 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793685 | 6825827
0D | 02 |  | 351 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793579 | 6825841
0D | 02 |  | 379 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793286 | 6825755
0D | 02 |  | 380 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793292 | 6825775
0D | 02 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793536 | 6825756
0D | 02 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793883 | 6825759
0D | 02 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793417 | 6825852
0D | 02 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793893 | 6825619
0D | 02 |  | 416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793860 | 6825554
0D | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 793502 | 6825670
0E | 01 |  | 493 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792963 | 6824952
0E | 02 |  | 1198 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 792472 | 6824665
0E | 02 |  | 1195 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 792468 | 6824678
0E | 02 |  | 1098 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 792471 | 6824662
0E | 02 |  | 1095 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 792464 | 6824678
0E | 02 |  | 813 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793038 | 6824540
0E | 02 |  | 1111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792449 | 6824537
0E | 02 |  | 1104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792485 | 6824644
0E | 02 |  | 1101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792479 | 6824653
0E | 02 |  | 1089 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792460 | 6824699
0E | 02 |  | 1083 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792444 | 6824757
0E | 02 |  | 1080 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792441 | 6824764
0E | 02 |  | 1077 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792439 | 6824771
0E | 02 |  | 1073 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792439 | 6824783
0E | 02 |  | 1067 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792437 | 6824818
0E | 02 |  | 1064 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792436 | 6824828
0E | 02 |  | 1053 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792381 | 6824915
0E | 02 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 792446 | 6824691
0F | 03 |  | 1124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793250 | 6823884
0F | 03 |  | 1121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793255 | 6823882
0F | 03 |  | 1110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793337 | 6823851
0F | 03 |  | 1172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793522 | 6824233
0F | 03 |  | 1170 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793525 | 6824243
0F | 03 |  | 1168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793514 | 6824237
0F | 03 |  | 1130 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793241 | 6823887
0F | 03 |  | 1127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793246 | 6823885
0I | 02 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792371 | 6825365
0I | 03 |  | 771 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791432 | 6825728
0I | 03 |  | 782 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791422 | 6825763
AB | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792521 | 6825943
AB | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792395 | 6826110
AB | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792384 | 6826134
AB | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792366 | 6826218
AB | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792375 | 6826236
AB | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792355 | 6826189
AB | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792287 | 6826046
AB | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792267 | 6825995
ZC | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793425 | 6825871
ZH | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 792740 | 6824971
ZK | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792395 | 6825477

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr