## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10436 (VINETS)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10095 : traité
- 10174 : traité
- 10195 : traité
- 10354 : traité
- 10380 : traité
- 10400 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 | 1953 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 98% [1.49]
0C | 01 | 1953 | 2005-06-13 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.064 | - | 70.8% [3.5]
0C | 02 | 1953 | 2005-06-13 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.084 | - | 67.5% [5.23]
0C | 03 | 1953 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.066 | - | 92.9% [1.2]
0C | 04 | 1953 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 (*) | - | 94.6% [1.26]
ZA | 01 | 1977 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 95.3% [2.98]
ZB | 01 | 1977 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.239 | - | 91.8% [9.130000000000001]
ZC | 01 | 1977 | 2005-06-13 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.138 | - | 94.1% [2.97]
ZD | 01 | 1977 | 2005-06-13 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.263 | - | 86.4% [2.45]
ZE | 01 | 1977 | 2005-06-13 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 86.5% [4.01]
ZH | 01 | 1977 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 90% [3.19]
ZI | 01 | 1994 | 2005-06-13 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 96.9% [1.44]
0B | 01 | 1953 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.419 (*) | - | 92.4% [4.01]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 02 |  | 992 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791466 | 6826846
0B | 02 |  | 1015 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791426 | 6826679
0B | 02 |  | 815 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791611 | 6826571
0B | 02 |  | 989 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791470 | 6826852
0B | 02 |  | 820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791517 | 6826615
0B | 02 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791415 | 6826841
0B | 02 |  | 987 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791450 | 6826845
0B | 02 |  | 788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791589 | 6826647
0C | 02 |  | 1074 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789657 | 6827133
0C | 02 |  | 1075 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789648 | 6827127
0C | 02 |  | 1076 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789638 | 6827120
0C | 02 |  | 1077 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789631 | 6827114
0C | 02 |  | 1078 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789624 | 6827110
0C | 02 |  | 1079 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789617 | 6827105
0C | 02 |  | 1080 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789611 | 6827101
0C | 02 |  | 1081 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789599 | 6827090
0C | 02 |  | 1082 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789589 | 6827079
0C | 02 |  | 1083 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789584 | 6827073
0C | 02 |  | 1084 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789579 | 6827068
0C | 02 |  | 1085 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789573 | 6827063
0C | 02 |  | 1086 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789570 | 6827061
0C | 02 |  | 1087 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789567 | 6827059
0C | 02 |  | 1088 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789562 | 6827052
0C | 02 |  | 1089 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789555 | 6827044
0C | 02 |  | 1090 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789548 | 6827038
0C | 02 |  | 1092 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789537 | 6827028
0C | 02 |  | 1093 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789533 | 6827025
0C | 02 |  | 1091 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789540 | 6827032
0C | 02 |  | 1094 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789519 | 6827015
0C | 02 |  | 1095 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789501 | 6827003
0C | 02 |  | 1096 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789486 | 6826994
0C | 02 |  | 1097 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789471 | 6826986
0C | 02 |  | 1098 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 789458 | 6826978
0C | 03 |  | 1073 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790948 | 6826349
0C | 03 |  | 1072 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790937 | 6826321
0C | 03 |  | 1071 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790885 | 6826231
0C | 03 |  | 1070 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790881 | 6826228
0C | 03 |  | 1069 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790877 | 6826226
0C | 03 |  | 1068 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790873 | 6826225
0C | 03 |  | 1021 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790712 | 6826257
0C | 03 |  | 1017 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790918 | 6826267
0C | 03 |  | 1018 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790890 | 6826234
0C | 03 |  | 1011 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790867 | 6826356
0C | 03 |  | 1009 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790891 | 6826331
0C | 03 |  | 1006 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790933 | 6826309
0C | 03 |  | 1166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790924 | 6826279
0C | 04 |  | 1112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791162 | 6826306
ZA | 01 |  | 264 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791054 | 6826547
ZA | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791436 | 6826924
ZA | 01 |  | 330 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791032 | 6826550
ZA | 01 |  | 327 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790971 | 6826408
ZA | 01 |  | 322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790983 | 6826489
ZA | 01 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790970 | 6826505
ZA | 01 |  | 316 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790956 | 6826495
ZA | 01 |  | 312 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790883 | 6826504
ZA | 01 |  | 310 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790815 | 6826593
ZA | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790842 | 6826563
ZA | 01 |  | 303 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790648 | 6826667
ZA | 01 |  | 295 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790427 | 6826695
ZA | 01 |  | 296 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790476 | 6826687
ZA | 01 |  | 297 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790508 | 6826686
ZA | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790538 | 6826687
ZA | 01 |  | 299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790548 | 6826686
ZA | 01 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790631 | 6826672
ZA | 01 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790409 | 6826700
ZA | 01 |  | 293 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790390 | 6826707
ZA | 01 |  | 292 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790366 | 6826718
ZA | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790084 | 6826851
ZA | 01 |  | 281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790259 | 6826822
ZA | 01 |  | 282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790272 | 6826813
ZA | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790286 | 6826802
ZA | 01 |  | 284 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790324 | 6826840
ZA | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790941 | 6826527
ZA | 01 |  | 279 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790056 | 6826846
ZA | 01 |  | 360 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792040 | 6826958
ZB | 01 |  | 284 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789973 | 6826824
ZB | 01 |  | 282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789857 | 6826797
ZB | 01 |  | 274 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789738 | 6826755
ZB | 01 |  | 270 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789733 | 6826804
ZB | 01 |  | 271 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789732 | 6826780
ZB | 01 |  | 269 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789728 | 6826820
ZB | 01 |  | 263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789711 | 6826885
ZB | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789700 | 6827024
ZB | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789720 | 6827035
ZB | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789760 | 6827122
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 788682 | 6827293

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr