## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10267 (NOGENT-SUR-AUBE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10021 : traité
- 10091 : traité
- 10101 : traité
- 10127 : traité
- 10236 : traité
- 10257 : traité
- 10314 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.178 | - | 76.7% [2.17]
0D | 02 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.679 | - | 90.6% [3.26]
0D | 03 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.44 | - | 76% [3.57]
0D | 04 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.597 | - | 72.2% [4.4]
0D | 05 | 1934 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.689 | - | 70% [5]
0D | 06 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.607 | - | 81.6% [4.79]
0E | 01 | 1934 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.771 | - | 85.8% [18.17]
0E | 02 | 1934 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.68 | - | 68.5% [6.11]
0E | 03 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.498 | - | 64.5% [7.83]
0E | 04 | 1934 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.342 | - | 70.5% [17.28]
0E | 05 | 1934 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.762 | - | 81.8% [9.17]
0E | 06 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.543 | - | 66.3% [24.23]
ZA | 01 | 1978 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.218 | - | 92.9% [4.28]
ZB | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.254 | - | 80% [5.79]
ZC | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 100% [0.93]
ZD | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 97.4% [1.68]
ZE | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [1.01]
ZH | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 100% [0]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.213 | - | 96% [2.56]
ZK | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.19 | - | 98.1% [2.39]
ZL | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.229 | - | 99% [1.68]
ZM | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 96.4% [1.76]
ZN | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 92.3% [1.62]
ZO | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.205 | - | 100% [0.93]
ZP | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 95.5% [2.39]
ZR | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 100% [0.66]
ZS | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.15 | - | 98.8% [1.86]
ZT | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.195 | - | 100% [0.82]
ZV | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 95% [5.74]
0B | 01 | 1934 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.488 | - | 65.5% [14.19]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 01 |  | 725 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795673 | 6823063
0D | 01 |  | 727 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795731 | 6823130
0D | 03 |  | 707 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796597 | 6822441
0D | 03 |  | 710 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796587 | 6822422
0D | 03 |  | 940 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796579 | 6822350
0D | 03 |  | 944 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796585 | 6822349
0D | 03 |  | 946 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796572 | 6822357
0D | 03 |  | 922 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796442 | 6822629
0D | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 796722 | 6822334
0D | 04 |  | 835 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796755 | 6822111
0D | 04 |  | 930 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796809 | 6822190
0D | 04 |  | 779 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796750 | 6822105
0D | 04 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 796808 | 6822225
0D | 05 |  | 937 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797176 | 6821926
0D | 05 |  | 938 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797173 | 6821926
0D | 05 |  | 966 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797124 | 6821970
0D | 06 | 2014 |  | BATI RATTACHE A LA VOISINE |  | 797959 | 6821643
0E | 01 |  | 142 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796578 | 6823466
0E | 01 |  | 1689 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 796489 | 6823664
0E | 01 |  | 1442 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 796580 | 6823460
0E | 01 |  | 1659 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 796484 | 6823678
0E | 01 |  | 1650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796470 | 6823741
0E | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796587 | 6823314
0E | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796591 | 6823311
0E | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796743 | 6823449
0E | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796571 | 6823670
0E | 01 |  | 1713 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796856 | 6823179
0E | 01 |  | 1732 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796780 | 6823753
0E | 01 |  | 1730 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797267 | 6822762
0E | 01 |  | 1726 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797215 | 6822775
0E | 01 |  | 1720 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796978 | 6822964
0E | 01 |  | 1717 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796962 | 6823142
0E | 01 |  | 1698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796799 | 6823314
0E | 01 |  | 1695 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796792 | 6823349
0E | 01 |  | 1689 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796760 | 6823368
0E | 01 |  | 1687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796735 | 6823343
0E | 01 |  | 1682 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796736 | 6823432
0E | 01 |  | 1676 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796766 | 6823693
0E | 01 |  | 1670 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796581 | 6823703
0E | 01 |  | 1671 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796590 | 6823705
0E | 01 |  | 1669 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796574 | 6823703
0E | 01 |  | 1663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796503 | 6823659
0E | 01 |  | 1655 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796478 | 6823702
0E | 01 |  | 1651 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796464 | 6823712
0E | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 796610 | 6823705
0E | 02 |  | 1627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797712 | 6822556
0E | 02 |  | 1608 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797566 | 6822479
0E | 02 |  | 1599 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797509 | 6822608
0E | 02 |  | 1598 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797497 | 6822645
0E | 02 |  | 1595 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797446 | 6822684
0E | 02 |  | 1583 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797316 | 6822724
0E | 02 |  | 1584 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797329 | 6822715
0E | 02 |  | 1585 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797352 | 6822699
0E | 02 |  | 1586 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797361 | 6822694
0E | 02 |  | 1582 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797280 | 6822754
0E | 02 |  | 1642 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797824 | 6822559
0E | 02 |  | 1648 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797857 | 6822532
0E | 02 |  | 1643 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797833 | 6822550
0E | 02 |  | 1644 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797841 | 6822544
0E | 02 |  | 1645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797849 | 6822537
0E | 02 |  | 1641 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797820 | 6822563
0E | 02 |  | 1634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797734 | 6822676
0E | 02 |  | 1631 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797703 | 6822636
0E | 02 |  | 1632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797721 | 6822595
0E | 02 |  | 1628 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797727 | 6822584
0E | 02 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 32337 | 4441997
0E | 03 |  | 494 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797872 | 6822417
0E | 03 |  | 1872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798456 | 6822810
0E | 03 |  | 1564 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798332 | 6822446
0E | 03 |  | 1548 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798398 | 6822649
0E | 03 |  | 1543 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798380 | 6822646
0E | 03 |  | 1491 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797985 | 6822423
0E | 03 | 2014 |  | AUTRE : FLECHE DE RATACHEMENT DE PARCELLE OUBLIEE |  | 797872 | 6822422
0E | 04 |  | 1880 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798890 | 6822274
0E | 04 |  | 1876 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798846 | 6822578
0E | 04 |  | 1864 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799016 | 6822448
0E | 04 |  | 1851 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798968 | 6822399
0E | 04 |  | 1853 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798993 | 6822508
0E | 04 |  | 1848 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798978 | 6822539
0E | 04 |  | 1845 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798983 | 6822527
0E | 04 |  | 1842 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798989 | 6822515
0E | 04 |  | 1831 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798944 | 6822394
0E | 04 |  | 1833 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798934 | 6822347
0E | 04 |  | 1820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798882 | 6822602
0E | 04 |  | 1805 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798921 | 6822292
0E | 04 |  | 1800 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798922 | 6822339
0E | 04 |  | 1798 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798914 | 6822327
0E | 04 |  | 1787 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798594 | 6822349
0E | 04 |  | 1788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798617 | 6822341
0E | 04 |  | 1789 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798624 | 6822338
0E | 04 |  | 1790 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798630 | 6822336
0E | 04 |  | 1776 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798507 | 6822410
0E | 05 |  | 1761 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799308 | 6821874
0E | 05 |  | 1762 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799297 | 6821691
0E | 05 |  | 1746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798995 | 6822162
0E | 05 |  | 1741 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799002 | 6822246
0E | 06 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 798169 | 6821519
ZE | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795923 | 6823259
ZE | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 795975 | 6823463
ZE | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796372 | 6823447
ZE | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796341 | 6823285
ZH | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798031 | 6822123
ZH | 01 |  | 128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798063 | 6822010
ZH | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797373 | 6822160
ZH | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZH | 01 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 797372 | 6822687
ZI | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797955 | 6821171
ZL | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796357 | 6822193
ZL | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796534 | 6821638
ZL | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796762 | 6821824
ZL | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796103 | 6822490
ZL | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797169 | 6821654
ZV | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 794137 | 6820981

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr