## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10216 (MAILLY-LE-CAMP)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10293 : traité
- 10369 : traité
- 10386 : traité
- 10430 : traité
- 51377 : traité
- 51545 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 90.8% [2.53]
AC | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.109 | - | 92.9% [2.42]
AD | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.096 | - | 83.3% [3.79]
AE | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.081 | - | 88.1% [6.45]
AH | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 91.9% [6.45]
XA | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.14 | - | 96.7% [2.01]
XB | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 100% [0.3]
XC | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.167 | - | 84% [24.82]
XD | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 97.8% [6.54]
XE | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 98.9% [3.16]
XH | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.15 | - | 95.8% [7.28]
XI | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.238 | - | 92.2% [6.93]
XK | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 100% [0.29]
XL | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 98.2% [1.53]
XM | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 97.6% [1.63]
XN | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 86.1% [19.91]
XO | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 85.7% [2.43]
YA | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 100% [1.36]
YB | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 100% [0.59]
YC | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.166 | - | 96.3% [1.94]
YD | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.131 | - | 100% [0.57]
YE | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.196 | - | 100% [0.6]
YH | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.161 | - | 94.8% [4.4]
YI | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 95.2% [3.19]
YK | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 94.7% [6.52]
YL | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.18 | - | 97.3% [5.22]
YM | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.17 | - | 97.6% [2.79]
YN | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.196 | - | 100% [1.04]
YO | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 97.8% [4.4]
YP | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.159 | - | 100% [0.33]
YR | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.214 | - | 93.8% [3.67]
YS | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.094 | - | 79.2% [6.67]
YT | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 100% [0.84]
YV | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 87% [8.800000000000001]
YW | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 95.8% [3.54]
YX | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.129 | - | 100% [0.54]
YZ | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 100% [0.09]
ZD | 01 | 1962 | 2005-06-01 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.377 | - | 99% [1.86]
ZL | 01 | 1962 | 2005-06-01 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.691 | - | 91.5% [13.61]
ZS | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 83.3% [4.71]
ZT | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.159 | - | 100% [0.27]
ZV | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 92.9% [12.32]
ZW | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 97.2% [1.59]
ZX | 01 | 1994 | 2005-06-01 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.183 | - | 100% [0.6]
ZY | 01 | 1994 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.138 | - | 100% [1.36]
0F | 01 | 1962 | 2005-06-01 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.848 | - | 96.6% [14.11]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 |  | 140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787636 | 6842386
AB | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787004 | 6842302
AB | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787626 | 6842212
AB | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787621 | 6842201
AB | 01 |  | 174 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787633 | 6842200
AB | 01 |  | 180 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787666 | 6842376
AB | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787644 | 6842356
AB | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787634 | 6842345
AB | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787587 | 6842345
AB | 01 |  | 131 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787644 | 6842229
AB | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787656 | 6842223
AC | 01 |  | 255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787767 | 6842291
AC | 01 |  | 276 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787763 | 6842264
AC | 01 |  | 278 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787739 | 6842207
AC | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787820 | 6842274
AC | 01 | 2008 |  | DGI - AUTRE : PARCELLE OU BATIMENT ? |  | 787811 | 6842144
AD | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787928 | 6841764
AD | 01 |  | 231 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788197 | 6841395
AD | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788155 | 6841341
AD | 01 |  | 264 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788124 | 6841574
AD | 01 |  | 321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788024 | 6841909
AD | 01 |  | 339 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788029 | 6841494
AD | 01 |  | 341 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788043 | 6841493
AD | 01 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788104 | 6841495
AD | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787896 | 6841563
AD | 01 |  | 139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788026 | 6841731
AD | 01 |  | 141 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788038 | 6841723
AD | 01 |  | 285 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787923 | 6841642
AD | 01 |  | 287 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788002 | 6841934
AD | 01 |  | 347 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788096 | 6841522
AD | 01 |  | 346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788115 | 6841507
AD | 01 |  | 371 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787970 | 6841870
AD | 01 |  | 368 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787935 | 6841863
AD | 01 |  | 369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787946 | 6841871
AD | 01 |  | 366 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787914 | 6841760
AD | 01 |  | 367 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787906 | 6841765
AD | 01 |  | 303 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787980 | 6841878
AD | 01 |  | 304 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787978 | 6841875
AD | 01 |  | 306 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787972 | 6841877
AD | 01 |  | 356 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787974 | 6841502
AE | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788155 | 6841889
AE | 01 |  | 333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788089 | 6841710
AE | 01 |  | 335 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788050 | 6841734
AE | 01 |  | 340 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788613 | 6841624
AE | 01 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788611 | 6841623
AE | 01 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788171 | 6841677
AE | 01 |  | 409 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788119 | 6841658
AE | 01 |  | 411 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788112 | 6841658
AE | 01 |  | 412 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788110 | 6841653
AE | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788068 | 6841681
AE | 01 |  | 416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788074 | 6841675
AE | 01 |  | 417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788067 | 6841680
AE | 01 |  | 450 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788628 | 6841617
AE | 01 |  | 453 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788632 | 6841707
AE | 01 |  | 465 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788214 | 6841840
AE | 01 |  | 469 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788228 | 6841841
AE | 01 |  | 471 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788213 | 6841845
AE | 01 |  | 488 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788341 | 6841442
AE | 01 |  | 494 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788323 | 6841413
AE | 01 |  | 496 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788413 | 6841566
AE | 01 |  | 519 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788660 | 6841625
AE | 01 |  | 534 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788351 | 6841491
AE | 01 |  | 548 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788143 | 6841993
AE | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788591 | 6841656
AE | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788457 | 6841697
AE | 01 |  | 218 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788211 | 6841838
AE | 01 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788460 | 6841569
AE | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788355 | 6841903
AE | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788363 | 6841889
AE | 01 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788186 | 6841718
AE | 01 |  | 295 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788181 | 6841705
AE | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788176 | 6841694
AE | 01 |  | 555 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788606 | 6841551
AE | 01 |  | 562 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788569 | 6841704
AH | 01 |  | 562 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788732 | 6841438
AH | 01 |  | 616 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788680 | 6841687
AH | 01 |  | 628 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788702 | 6841676
AH | 01 |  | 631 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788713 | 6841678
AH | 01 |  | 634 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788729 | 6841663
AH | 01 |  | 652 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788726 | 6841673
AH | 01 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788913 | 6841536
AH | 01 |  | 674 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788905 | 6841455
AH | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788748 | 6841592
AH | 01 |  | 146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789057 | 6841580
AH | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788904 | 6841406
AH | 01 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788455 | 6841907
AH | 01 |  | 366 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788563 | 6841870
AH | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788923 | 6841578
AH | 01 |  | 465 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788927 | 6841461
AH | 01 |  | 467 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788938 | 6841483
AH | 01 |  | 473 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788862 | 6841539
AH | 01 |  | 504 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788793 | 6841500
AH | 01 |  | 510 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788922 | 6841460
AH | 01 |  | 689 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789010 | 6841420
AH | 01 |  | 664 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788738 | 6841596
AH | 01 |  | 665 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788720 | 6841601
AH | 01 |  | 662 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788721 | 6841642
AH | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788712 | 6841612
AH | 01 |  | 684 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788638 | 6841737
AH | 01 |  | 682 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788641 | 6841740
AH | 01 |  | 680 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788656 | 6841757
AH | 01 |  | 705 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 788573 | 6841919
AH | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 788943 | 6841474
XI | 01 |  | 5 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787198 | 6841753
XI | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787243 | 6841705
XI | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787404 | 6842198
YB | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 785093 | 6844962
YC | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 785407 | 6845215
YC | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 786234 | 6845846
YE | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 785643 | 6844866
YI | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 787109 | 6843099
ZX | 01 | 2014 |  | DGI - AUTRE : LIMITE INDETERMINEE |  | 785766 | 6844690

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr