## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10389 (UNIENVILLE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10005 : traité
- 10123 : traité
- 10178 : traité
- 10183 : traité
- 10327 : traité
- 10384 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.919 | - | 81.1% [7.23]
0C | 02 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.605 | - | 79.8% [10.24]
0D | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.456 | - | 69.8% [10.29]
0E | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.287 | - | 77.9% [15.82]
0E | 02 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.424 | - | 85.9% [15.32]
AC | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.158 | - | 96% [7.34]
AD | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.92 | - | 89.7% [5.84]
ZA | 01 | 1964 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.262 | - | 81.3% [3.49]
ZB | 01 | 1964 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.155 | - | 82.3% [4.2]
ZC | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.226 | - | 95.1% [3.28]
ZD | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 100% [1.32]
ZE | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.211 | - | 97.4% [27.11]
ZH | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 93% [27.11]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 97.9% [2.45]
ZK | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 100% [1.34]
ZL | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 91.7% [6.62]
ZM | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 89.8% [11.69]
0A | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.297 | - | 67.5% [10.7]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 526 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814813 | 6804715
0A | 01 |  | 524 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814822 | 6804701
0A | 01 |  | 414 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815451 | 6803994
0A | 01 |  | 413 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815460 | 6803992
0A | 01 |  | 405 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815496 | 6803922
0C | 01 |  | 820 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814795 | 6802985
0C | 01 |  | 816 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814744 | 6802848
0C | 01 |  | 1009 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815311 | 6803105
0C | 01 |  | 1528 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815532 | 6803010
0C | 01 |  | 246 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815509 | 6803545
0C | 01 |  | 243 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815542 | 6803516
0C | 01 |  | 245 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815405 | 6803626
0C | 01 |  | 244 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815417 | 6803613
0C | 01 |  | 1010 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814971 | 6803668
0C | 01 |  | 242 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815516 | 6803532
0C | 02 |  | 605 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815727 | 6802664
0C | 02 |  | 608 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815734 | 6802664
0C | 02 |  | 1529 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816264 | 6802945
0C | 02 |  | 1531 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816340 | 6803085
0C | 02 |  | 990 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816361 | 6802878
0D | 01 |  | 101 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813898 | 6802361
0D | 01 |  | 164 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813677 | 6802148
0D | 01 |  | 166 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813668 | 6802144
0D | 01 |  | 198 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813641 | 6801915
0D | 01 |  | 261 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813553 | 6801548
0D | 01 |  | 465 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814331 | 6801643
0D | 01 |  | 487 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814323 | 6801605
0D | 01 |  | 488 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814308 | 6801611
0D | 01 |  | 492 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814277 | 6801605
0D | 01 |  | 885 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814276 | 6801595
0D | 01 |  | 887 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814270 | 6801590
0D | 01 |  | 889 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814262 | 6801590
0D | 01 |  | 891 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814256 | 6801584
0D | 01 |  | 893 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814244 | 6801586
0D | 01 |  | 507 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814247 | 6801565
0D | 01 |  | 503 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814250 | 6801575
0D | 01 |  | 901 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814233 | 6801555
0D | 01 |  | 522 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814189 | 6801589
0D | 01 |  | 557 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814187 | 6801427
0D | 01 |  | 573 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814126 | 6801434
0D | 01 |  | 585 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814097 | 6801415
0D | 01 |  | 574 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814132 | 6801437
0D | 01 |  | 508 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814283 | 6801532
0D | 01 |  | 915 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814024 | 6801363
0E | 01 |  | 564 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813318 | 6802923
0E | 01 |  | 411 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813403 | 6802881
0E | 01 |  | 407 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813448 | 6802862
0E | 01 |  | 408 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813440 | 6802862
0E | 01 |  | 627 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813659 | 6802919
0E | 01 |  | 626 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813666 | 6802917
0E | 01 |  | 633 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813597 | 6802922
0E | 01 |  | 631 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813586 | 6802866
0E | 01 |  | 395 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813537 | 6802817
0E | 01 |  | 396 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813541 | 6802814
0E | 01 |  | 477 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813589 | 6802674
0E | 01 |  | 478 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813594 | 6802671
0E | 01 |  | 479 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813599 | 6802669
0E | 01 |  | 480 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813604 | 6802666
0E | 01 |  | 470 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813558 | 6802554
0E | 01 |  | 471 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813563 | 6802555
0E | 01 |  | 473 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813572 | 6802557
0E | 01 |  | 474 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813576 | 6802561
0E | 01 |  | 466 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813450 | 6802691
0E | 01 |  | 465 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813446 | 6802693
0E | 01 |  | 486 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813709 | 6802685
0E | 01 |  | 382 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813600 | 6802718
0E | 01 |  | 462 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813386 | 6802574
0E | 01 |  | 444 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813234 | 6802580
0E | 01 |  | 509 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813150 | 6802764
0E | 01 |  | 445 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813232 | 6802574
0E | 01 |  | 461 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 813425 | 6802640
0E | 02 |  | 719 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813100 | 6802787
0E | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 812956 | 6802724
AC | 01 |  | 302 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814584 | 6804055
AC | 01 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814577 | 6804046
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 814513 | 6804027
AD | 01 |  | 30 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814730 | 6803903
AD | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815021 | 6803854
ZE | 01 |  | 30 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814380 | 6802950
ZE | 01 |  | 32 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814998 | 6802727
ZE | 01 |  | 23 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814749 | 6803727
ZI | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 814163 | 6801605
ZL | 01 |  | 51 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 813587 | 6803282
ZM | 01 |  | 999 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 814628 | 6803962
ZM | 01 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 814429 | 6804138

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr