## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10415 (VILLEMAUR-SUR-VANNE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10003 : traité
- 10237 : traité
- 10263 : traité
- 10276 : traité
- 10277 : traité
- 10290 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 02 | 1962 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.353 | - | 74.5% [9.81]
0C | 03 | 1962 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.321 | - | 88.5% [4.98]
0E | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.325 | - | 71.9% [2.42]
0E | 02 | 1962 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.164 | - | 85.1% [6.35]
AB | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.088 | - | 92.5% [1.12]
AC | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.084 | - | 95% [3.26]
AD | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.081 | - | 94.9% [0.93]
AE | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 92.4% [2.15]
YA | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.124 | - | 100% [0.98]
YB | 01 | 1993 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.116 | - | 100% [1.09]
YC | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.106 | - | 97.6% [2.35]
YD | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 100% [0.52]
YE | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.124 | - | 95.3% [4.99]
YH | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.132 | - | 93.2% [3.11]
YI | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.117 | - | 97.4% [1.74]
YK | 01 | 1993 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.112 | - | 98.9% [1.62]
YL | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.118 | - | 80.4% [7.18]
YM | 01 | 1993 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.146 | - | 97.8% [8.869999999999999]
ZB | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.171 | - | 97.3% [35.31]
ZC | 01 | 1972 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.158 | - | 100% [1.25]
ZD | 01 | 1972 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.192 | - | 97.6% [1.84]
ZO | 01 | 1981 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.27 | - | 92.4% [4.94]
ZR | 01 | 1981 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.23 | - | 89.8% [4.03]
ZW | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.13 | - | 95.7% [1.73]
ZX | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.128 | - | 98.6% [1.77]
ZY | 01 | 1993 | 2005-06-09 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 98.7% [2.32]
0C | 01 | 1962 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.361 | - | 70.6% [23.11]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 753 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
AC | 01 |  | 133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753846 | 6794933
AC | 01 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754033 | 6795156
AC | 01 |  | 365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754084 | 6795130
AC | 01 |  | 326 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754098 | 6795059
AC | 01 |  | 382 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753548 | 6795016
AC | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 753702 | 6795175
AD | 01 |  | 411 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753949 | 6795421
AD | 01 |  | 413 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753948 | 6795426
AD | 01 |  | 414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754147 | 6795102
AD | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754190 | 6795072
AD | 01 |  | 417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754321 | 6794937
AD | 01 |  | 419 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754144 | 6795337
AD | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754119 | 6795486
AD | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754048 | 6795458
AD | 01 |  | 332 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754081 | 6795474
AD | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 754090 | 6795510
AE | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754369 | 6794894
AE | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754374 | 6794882
AE | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754389 | 6794879
AE | 01 |  | 471 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754441 | 6794912
AE | 01 |  | 416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754378 | 6794901
AE | 01 |  | 447 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754503 | 6794630
AE | 01 |  | 450 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754533 | 6794558
AE | 01 |  | 452 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754538 | 6794560
AE | 01 |  | 467 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754493 | 6794778
AE | 01 |  | 468 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754543 | 6794564
AE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 754351 | 6794804
YA | 01 |  | 43 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 754947 | 6795755
YA | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754157 | 6795752
YB | 01 |  | 4 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 754166 | 6796653
YB | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755039 | 6796530
YB | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755046 | 6796578
YB | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755060 | 6796580
YD | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 755242 | 6798058
YH | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755134 | 6796759
YH | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755893 | 6796727
YH | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755115 | 6796710
YH | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755173 | 6796832
YH | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755169 | 6796805
YH | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 755071 | 6796587
YI | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755071 | 6796496
YI | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755077 | 6796464
YI | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755066 | 6796527
YL | 01 |  | 5 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 755233 | 6793962
YM | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753749 | 6795465
YM | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753677 | 6795402
YM | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 753584 | 6795357
ZD | 01 | 2016 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 756435 | 6797779
ZO | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755101 | 6795535
ZO | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 756023 | 6795748
ZO | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 756019 | 6795738
ZO | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755984 | 6795748
ZO | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755645 | 6795275
ZO | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755159 | 6795258
ZO | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755072 | 6795249
ZO | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 755071 | 6795238
ZO | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754885 | 6795212
ZO | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 754522 | 6795378
ZX | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 751455 | 6796553
ZX | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 751454 | 6796554
ZX | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 751486 | 6796557
ZX | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 752195 | 6797291
ZX | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 751571 | 6796492

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr