## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10359 (SAINT-PHAL)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10018 : traité
- 10024 : traité
- 10074 : traité
- 10116 : traité
- 10147 : traité
- 10177 : traité
- 10179 : traité
- 10201 : traité
- 10222 : traité
- 10251 : traité
- 10371 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 05 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.984 | - | 72.1% [22.56]
0E | 01 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.669 | - | 83% [16.11]
0E | 02 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.531 | - | 94.6% [4.81]
0E | 03 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.09 (*) | - | 99.3% [2.65]
0E | 04 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.242 | - | 88.6% [9.67]
0E | 05 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.369 | - | 76.9% [3.75]
0F | 01 | 1961 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.543 | - | 85% [10.52]
0F | 02 | 1961 | 2005-06-07 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.351 | - | 75% [8.880000000000001]
0F | 03 | 1961 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.364 | - | 78.5% [11.83]
0H | 01 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.814 | - | 73.7% [16.18]
AB | 01 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.944 | - | 90.2% [10.35]
AC | 01 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.517 (*) | - | 94.6% [1.82]
AD | 01 | 1961 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.242 (*) | - | 71.1% [3.46]
YE | 01 | 1981 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=6.551 | - | 93.5% [3.04]
YH | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.26 | - | 86.4% [2.94]
YI | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.193 (*) | - | 96.2% [2.94]
YK | 01 |  | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.588 | - | 95.5% [2.67]
YL | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.51 | - | 87.5% [3.29]
YM | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.233 | - | 91.2% [9.31]
YN | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.775 | - | 95.7% [3.07]
YO | 01 |  | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.156 | - | 85.8% [9.31]
YP | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.69 | - | 100% [0.74]
YR | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.754 (*) | - | 80.3% [18.26]
YS | 01 |  | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.995 | - | 92.7% [3.67]
ZB | 01 | 1972 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.715 (*) | - | 90.7% [5.36]
ZC | 01 | 1972 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.108 | - | 98.6% [11]
ZD | 01 | 1972 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.174 (*) | - | 96.8% [3.65]
ZE | 01 | 1972 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.589 | - | 97.1% [11]
ZH | 01 | 1972 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.988 | - | 97% [3.53]
ZI | 01 | 1972 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.399 (*) | - | 97% [3.89]
ZK | 01 | 1972 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.222 | - | 88.1% [6.93]
ZP | 01 | 1985 | 2005-06-07 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.028 (*) | - | 87% [4.01]
0B | 01 | 1961 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.159 | - | 55% [20.72]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 05 |  | 976 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777169 | 6778974
0D | 05 |  | 1417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777153 | 6779051
0D | 05 |  | 1425 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776540 | 6778941
0E | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776241 | 6777168
0E | 04 |  | 228 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 775920 | 6775775
0E | 04 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775950 | 6775796
0E | 04 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 775952 | 6775796
0H | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769017 | 6782713
0H | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769018 | 6782719
0H | 01 |  | 246 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769023 | 6782780
0H | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769024 | 6782665
0H | 01 |  | 206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768954 | 6782652
0H | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768831 | 6782657
0H | 01 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768823 | 6782700
0H | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769173 | 6782652
0H | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768862 | 6782644
0H | 01 |  | 236 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768852 | 6782649
0H | 01 |  | 240 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769304 | 6782635
AB | 01 |  | 416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774490 | 6781395
AB | 01 |  | 417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774480 | 6781395
AB | 01 |  | 415 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774494 | 6781398
AB | 01 |  | 421 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774527 | 6781325
AB | 01 |  | 354 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773985 | 6780619
AB | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774513 | 6781414
AB | 01 |  | 380 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774551 | 6781267
AB | 01 |  | 384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774092 | 6780708
AB | 01 |  | 390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774091 | 6780715
AB | 01 |  | 396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774489 | 6781432
AB | 01 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774459 | 6781466
AB | 01 |  | 398 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774506 | 6781414
AB | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774452 | 6781388
AB | 01 |  | 400 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774501 | 6781400
AB | 01 |  | 422 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774407 | 6781417
AB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 774008 | 6780914
AC | 01 |  | 16 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 774292 | 6780668
AC | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774338 | 6780624
AC | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774500 | 6780727
AC | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774347 | 6780715
AC | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774187 | 6780674
AC | 01 |  | 164 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774305 | 6780662
AC | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774321 | 6780639
AC | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774423 | 6780635
AC | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774276 | 6780682
AC | 01 |  | 162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774277 | 6780680
AC | 01 |  | 163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774294 | 6780670
AC | 01 |  | 252 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774257 | 6780820
AC | 01 |  | 259 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774354 | 6780847
AC | 01 |  | 253 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774274 | 6780825
AC | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774282 | 6780827
AC | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774314 | 6780832
AC | 01 |  | 255 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774301 | 6780830
AC | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774321 | 6780825
AC | 01 |  | 284 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774326 | 6780826
AC | 01 |  | 285 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774347 | 6780833
AC | 01 |  | 281 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774352 | 6780759
AC | 01 |  | 282 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774365 | 6780767
AC | 01 |  | 280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774372 | 6780845
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 774289 | 6780828
AD | 01 |  | 102 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 774236 | 6780442
AD | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774246 | 6780415
AD | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774136 | 6780672
AD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 774238 | 6780445
YL | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772136 | 6783170
YL | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772539 | 6782733
YM | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772878 | 6781389
YM | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772659 | 6781277
YN | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773757 | 6780908
YN | 01 |  | 18 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773637 | 6780696
YO | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774255 | 6781453
YO | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774001 | 6781691
YO | 01 |  | 72 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773305 | 6781941
YO | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773695 | 6781646
YO | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773985 | 6781476
YO | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773484 | 6781524
YO | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774087 | 6782197
YO | 01 |  | 5 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774187 | 6782345
YO | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774196 | 6782338
YO | 01 |  | 10 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774105 | 6782169
YO | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774040 | 6781042
YO | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
YP | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772962 | 6783629
YP | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773050 | 6783416
YP | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772781 | 6783454
YP | 01 |  | 67 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772823 | 6783294
YP | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772951 | 6783040
YP | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773602 | 6782400
YP | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773599 | 6782659
YP | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774051 | 6782618
YP | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774120 | 6782853
YP | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773528 | 6783153
YP | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773396 | 6783223
YP | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773282 | 6783381
YR | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773518 | 6783904
YR | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773408 | 6783796
YR | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774303 | 6783114
YR | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774962 | 6783189
YR | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775084 | 6783480
YR | 01 |  | 20 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775127 | 6783602
YR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 774211 | 6784206
YS | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774557 | 6782290
YS | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774451 | 6782482
YS | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774444 | 6782507
YS | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774547 | 6782619
YS | 01 |  | 9 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774722 | 6782788
YS | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774716 | 6782787
YS | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774680 | 6782772
YS | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775167 | 6782518
YS | 01 |  | 52 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775444 | 6782196
YS | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 774328 | 6782582
ZH | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775809 | 6777567
ZH | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775621 | 6777858
ZH | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775699 | 6778164
ZH | 01 |  | 138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775712 | 6778148
ZH | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775562 | 6777927
ZH | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775630 | 6778131
ZH | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 775806 | 6777937
ZK | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773636 | 6780574
ZK | 01 |  | 162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773576 | 6780572
ZK | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773561 | 6780539
ZK | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773570 | 6780616
ZK | 01 |  | 171 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773548 | 6780616
ZK | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773555 | 6780604
ZK | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773541 | 6780608
ZK | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773462 | 6780369
ZK | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773269 | 6780338
ZK | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773805 | 6780408
ZK | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773342 | 6780244

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr