## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10401 (VENDEUVRE-SUR-BARSE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10005 : traité
- 10045 : traité
- 10078 : traité
- 10200 : traité
- 10215 : traité
- 10287 : traité
- 10310 : traité
- 10376 : traité
- 10397 : traité
- 10423 : traité
- 10433 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=10.193 (*) | - | 80.6% [24.5]
0C | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=5.73 | - | 86.4% [14.03]
0D | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.182 (*) | - | 84.7% [36.14]
0E | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.715 (*) | - | 86% [5.67]
0E | 02 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.367 | - | 80% [9.91]
0L | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.084 | - | 78.6% [23.32]
0P | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.17 (*) | - | 94.3% [3.85]
0P | 02 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.23 | - | 80.4% [10.7]
AB | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.078 | - | 100% [0.54]
AC | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.096 | - | 98.6% [1.53]
AD | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.091 | - | 96.3% [1.43]
AE | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.09 | - | 94.4% [1.8]
AH | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.076 | - | 97% [0.77]
AI | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.09 | - | 93.9% [1.35]
AK | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.222 | - | 94.4% [2.85]
AL | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 100% [0.77]
ZA | 01 | 1967 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.239 | - | 86.2% [13.85]
ZB | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 92.1% [3.78]
ZC | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 86.9% [3.2]
ZD | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.14 | - | 100% [1.07]
ZE | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.176 | - | 98.6% [1.68]
ZH | 01 | 1967 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.206 | - | 100% [0.2]
ZI | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 97.9% [2.86]
ZK | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.169 | - | 90.4% [4.73]
ZL | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.176 | - | 96% [3.61]
ZM | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 98.4% [1.46]
ZN | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 97.1% [2.76]
ZO | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.303 | - | 99% [1.61]
ZP | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.207 | - | 98.5% [2.78]
ZR | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 98.1% [1.54]
ZS | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 100% [0.52]
ZT | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 95.8% [3.2]
ZV | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 96.9% [2.14]
0A | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=8.52 (*) | - | 69.8% [29.74]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807681 | 6796095
0C | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807616 | 6796196
0D | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 810192 | 6797564
0E | 01 |  | 58 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 811852 | 6795712
0L | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806024 | 6791738
0P | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810460 | 6796950
0P | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810415 | 6796918
AB | 01 |  | 178 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808687 | 6793920
AC | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809101 | 6794183
AC | 01 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809201 | 6794159
AC | 01 |  | 365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809025 | 6794164
AC | 01 |  | 380 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808957 | 6794075
AC | 01 |  | 431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808872 | 6794201
AC | 01 |  | 487 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808828 | 6794161
AC | 01 |  | 521 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809209 | 6794095
AC | 01 |  | 526 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809390 | 6794215
AC | 01 |  | 530 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809217 | 6794100
AC | 01 |  | 540 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808946 | 6794170
AC | 01 |  | 542 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809091 | 6794112
AC | 01 |  | 543 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809089 | 6794107
AC | 01 |  | 557 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808920 | 6794267
AC | 01 |  | 559 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808909 | 6794253
AC | 01 |  | 560 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808913 | 6794248
AC | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809241 | 6794161
AC | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809239 | 6794142
AC | 01 |  | 179 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809220 | 6794121
AC | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809186 | 6794088
AC | 01 |  | 599 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809308 | 6794146
AC | 01 |  | 640 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809079 | 6794132
AC | 01 |  | 645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808789 | 6794256
AC | 01 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808734 | 6794259
AC | 01 |  | 647 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808761 | 6794260
AC | 01 |  | 648 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808782 | 6794259
AC | 01 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809050 | 6794070
AC | 01 |  | 659 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809139 | 6794297
AC | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809388 | 6794551
AC | 01 |  | 670 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808821 | 6794136
AC | 01 |  | 686 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809143 | 6794060
AC | 01 |  | 687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809139 | 6794061
AC | 01 |  | 707 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809018 | 6794260
AC | 01 |  | 715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809019 | 6794272
AC | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809260 | 6794083
AC | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809218 | 6794064
AC | 01 |  | 235 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809233 | 6794058
AC | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809225 | 6794043
AC | 01 |  | 561 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808909 | 6794251
AC | 01 |  | 741 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809152 | 6794134
AC | 01 |  | 752 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808828 | 6794216
AC | 01 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808832 | 6794224
AC | 01 |  | 754 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808827 | 6794223
AC | 01 |  | 755 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808835 | 6794214
AC | 01 |  | 751 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808819 | 6794244
AC | 01 |  | 764 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809254 | 6794277
AC | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 809134 | 6794298
AD | 01 |  | 160 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809891 | 6793726
AD | 01 |  | 223 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809630 | 6793836
AD | 01 |  | 547 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809389 | 6793988
AD | 01 |  | 606 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809868 | 6794176
AD | 01 |  | 641 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809477 | 6793913
AD | 01 |  | 683 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809454 | 6793994
AD | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809492 | 6793886
AD | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809496 | 6793894
AD | 01 |  | 753 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809972 | 6793873
AD | 01 |  | 750 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809976 | 6793827
AD | 01 |  | 748 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809993 | 6793813
AD | 01 |  | 679 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809423 | 6794045
AD | 01 |  | 762 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809810 | 6793914
AD | 01 |  | 759 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809779 | 6793880
AD | 01 |  | 760 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809782 | 6793885
AD | 01 |  | 756 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809527 | 6793908
AD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 809638 | 6794001
AH | 01 |  | 168 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 808962 | 6793961
AH | 01 |  | 222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809178 | 6793998
AH | 01 |  | 321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809070 | 6793996
AH | 01 |  | 438 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809092 | 6794016
AH | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808825 | 6793993
AH | 01 |  | 175 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808997 | 6794010
AH | 01 |  | 464 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809042 | 6793880
AH | 01 |  | 462 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809038 | 6793861
AH | 01 |  | 447 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808858 | 6793299
AH | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809043 | 6794023
AH | 01 |  | 174 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808997 | 6794011
AH | 01 |  | 384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808843 | 6793895
AH | 01 |  | 130 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808813 | 6793938
AH | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 808841 | 6793965
AI | 01 |  | 378 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808449 | 6793830
AI | 01 |  | 263 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808400 | 6793824
AI | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808588 | 6793406
AI | 01 |  | 492 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808292 | 6793343
AI | 01 |  | 490 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808284 | 6793315
AI | 01 |  | 502 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808299 | 6793369
AI | 01 |  | 500 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808306 | 6793398
AI | 01 |  | 498 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808314 | 6793426
AI | 01 |  | 496 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808318 | 6793441
AI | 01 |  | 494 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808325 | 6793470
AI | 01 |  | 517 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808507 | 6793530
AI | 01 |  | 399 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808376 | 6793858
AI | 01 |  | 535 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808422 | 6793840
AI | 01 |  | 532 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808424 | 6793858
AI | 01 |  | 531 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808424 | 6793855
AI | 01 |  | 527 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808429 | 6793831
AI | 01 |  | 524 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808425 | 6793832
AI | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 808313 | 6793423
AK | 01 |  | 101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809489 | 6791372
ZA | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 811229 | 6794721
ZA | 01 |  | 39 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 811164 | 6794675
ZD | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806644 | 6794485
ZD | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807571 | 6794155
ZD | 01 |  | 100 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807587 | 6794218
ZH | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808283 | 6795806
ZH | 01 |  | 95 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808278 | 6795799
ZI | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808952 | 6794806
ZI | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810246 | 6794187
ZI | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809029 | 6794670
ZI | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808999 | 6794682
ZI | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809631 | 6794661
ZI | 01 |  | 322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809808 | 6794260
ZI | 01 |  | 328 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810020 | 6794365
ZI | 01 |  | 336 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809902 | 6794371
ZI | 01 |  | 339 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810085 | 6794390
ZK | 01 |  | 9 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 811114 | 6794944
ZL | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 809483 | 6792418
ZM | 01 |  | 93 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808899 | 6793338
ZM | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808945 | 6792466
ZM | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809187 | 6792930
ZM | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809293 | 6792276
ZM | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809443 | 6791795
ZM | 01 |  | 32 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809202 | 6793348
ZM | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809024 | 6793405
ZN | 01 |  | 15 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809525 | 6790279
ZR | 01 |  | 224 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808458 | 6793343
ZR | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808483 | 6793330
ZT | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807971 | 6793366
ZT | 01 |  | 265 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807653 | 6793631
ZT | 01 |  | 261 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808023 | 6793159
ZT | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807648 | 6793960
ZT | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807771 | 6793545
ZT | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807825 | 6793648
ZT | 01 |  | 277 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807955 | 6793485
ZT | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807664 | 6793972
ZT | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807652 | 6793984
ZT | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 808134 | 6793005

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr