## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10170 (GYE-SUR-SEINE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10111 : traité
- 10187 : traité
- 10199 : traité
- 10261 : traité
- 10262 : traité
- 10288 : traité
- 10317 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.959 | - | 85.4% [6.54]
0A | 03 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.084 | - | 77.8% [2.17]
0A | 04 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.89 | - | 87.7% [3.99]
0A | 05 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.832 | - | 80.6% [3.46]
0A | 06 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.178 | - | 86.8% [8.98]
0A | 07 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.99 | - | 75% [7.52]
0A | 08 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.159 | - | 88.6% [5.55]
0B | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.571 | - | 98.2% [1.06]
0B | 02 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.468 | - | 98.7% [1.31]
0B | 03 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.303 | - | 99.2% [7.61]
0B | 04 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.591 | - | 87.8% [4.54]
0B | 05 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.552 | - | 98.8% [1.06]
0B | 06 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.993 | - | 75.7% [4.51]
0B | 07 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.366 | - | 95.3% [4.17]
0B | 08 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.054 | - | 76.5% [4.98]
0B | 09 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.671 | - | 92.3% [8.74]
0C | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.075 | - | 94.8% [5.66]
0C | 02 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.804 | - | 90% [1.71]
0C | 03 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.028 | - | 92.5% [1.71]
0D | 03 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.231 | - | 100% [0.79]
0D | 04 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.417 | - | 98.4% [2.58]
0D | 05 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.177 | - | 85.1% [14.92]
0D | 07 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.361 | - | 95.9% [9.460000000000001]
0D | 09 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.522 | - | 99% [1.8]
0D | 10 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.483 | - | 99.1% [4.26]
0D | 11 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.432 | - | 99.3% [4.26]
0D | 12 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.337 | - | 96.4% [2.71]
0D | 13 |  | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.74 | - | 93.8% [1.53]
0D | 14 |  | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.371 | - | 93.4% [3.28]
0D | 21 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.488 | - | 98.5% [1.07]
0D | 22 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.364 | - | 100% [0.55]
0D | 61 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.429 | - | 95.1% [2.25]
0D | 62 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.812 | - | 93.3% [29.51]
0D | 81 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.812 | - | 100% [0.51]
0D | 82 |  | 2007-09-20 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.532 | - | 97.3% [1.8]
0E | 01 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.374 | - | 82% [10.83]
0E | 02 | 1962 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.626 | - | 95.2% [3.08]
0E | 03 | 1962 | 2007-09-20 | - | 1:4000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.707 | - | 93.8% [16.48]
AB | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.251 | - | 98.9% [2.72]
AC | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.235 | - | 97.9% [1.69]
AD | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.22 | - | 99.3% [1.98]
AE | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.104 | - | 100% [0.21]
AH | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.124 | - | 95% [2.47]
ZA | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.1 | - | 98.2% [1.99]
0A | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.65 | - | 80% [6.1]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 |  | 1416 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806438 | 6771175
0A | 02 |  | 1417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806447 | 6771166
0A | 02 |  | 1406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806436 | 6771180
0A | 02 |  | 1414 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806525 | 6771100
0A | 02 |  | 1413 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806501 | 6771118
0A | 02 |  | 1410 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806481 | 6771135
0A | 02 |  | 1409 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806464 | 6771150
0A | 02 |  | 1428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806572 | 6771080
0A | 02 |  | 1434 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806705 | 6771326
0A | 03 |  | 385 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 807750 | 6771325
0A | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 807751 | 6771332
0A | 05 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 808685 | 6773137
0A | 07 |  | 858 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 809044 | 6772278
0A | 07 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 809043 | 6772281
0B | 01 |  | 1 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806916 | 6770768
0B | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806884 | 6770759
0B | 03 |  | 272 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 808743 | 6770973
0B | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 808966 | 6771355
0B | 04 |  | 1 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 809393 | 6771634
0B | 04 |  | 1113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808959 | 6771857
0B | 04 |  | 1110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809028 | 6771802
0B | 04 |  | 1109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808970 | 6771888
0B | 04 |  | 1107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809053 | 6771833
0B | 04 |  | 1088 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809175 | 6771504
0B | 07 |  | 1018 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809577 | 6771455
0B | 07 |  | 1021 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809567 | 6771440
0B | 08 |  | 949 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 810450 | 6772371
0B | 08 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 810452 | 6772369
0C | 01 |  | 3 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806665 | 6770705
0C | 01 |  | 5 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806672 | 6770710
0C | 01 |  | 7 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806681 | 6770717
0C | 01 |  | 596 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806332 | 6770531
0C | 01 |  | 1206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806500 | 6770915
0C | 01 |  | 1204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806527 | 6770916
0C | 01 |  | 405 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806592 | 6770578
0C | 01 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806587 | 6770578
0C | 01 |  | 428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806550 | 6770633
0C | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806587 | 6771023
0C | 01 |  | 193 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806589 | 6771019
0C | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806680 | 6770992
0C | 01 |  | 247 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806649 | 6770937
0C | 01 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806709 | 6770950
0C | 01 |  | 272 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806722 | 6770905
0C | 01 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806643 | 6770783
0C | 01 |  | 596 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806356 | 6770522
0C | 01 |  | 899 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806273 | 6770670
0C | 01 |  | 907 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806664 | 6770824
0C | 01 |  | 913 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806658 | 6771017
0C | 01 |  | 929 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806438 | 6770828
0C | 01 |  | 951 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806639 | 6770660
0C | 01 |  | 953 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806647 | 6770654
0C | 01 |  | 1065 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806446 | 6770832
0C | 01 |  | 1067 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806720 | 6770933
0C | 01 |  | 1075 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806608 | 6770960
0C | 01 |  | 1084 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806713 | 6770907
0C | 01 |  | 1101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806677 | 6770966
0C | 01 |  | 1108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806797 | 6770757
0C | 01 |  | 1109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806803 | 6770755
0C | 01 |  | 1118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806545 | 6770659
0C | 01 |  | 1122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806551 | 6770659
0C | 01 |  | 1125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806487 | 6770850
0C | 01 |  | 1126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806502 | 6770842
0C | 01 |  | 1133 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806558 | 6770662
0C | 01 |  | 1145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806519 | 6770709
0C | 01 |  | 1089 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806285 | 6770633
0C | 01 |  | 1093 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806496 | 6770966
0C | 01 |  | 869 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806482 | 6770792
0C | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 806808 | 6770806
0D | 04 |  | 1553 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806157 | 6769010
0D | 04 |  | 1554 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806147 | 6768995
0D | 14 |  | 171 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805735 | 6770182
0D | 14 |  | 170 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805748 | 6770180
0D | 14 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 805750 | 6770182
0D | 21 |  | 1454 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806761 | 6769554
0D | 22 |  | 377 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806005 | 6769233
0D | 61 |  | 686 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805804 | 6768117
0D | 61 |  | 687 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805829 | 6768103
0D | 61 |  | 1404 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805288 | 6767938
0D | 61 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 805668 | 6768081
0D | 62 |  | 723 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805740 | 6768018
0D | 62 |  | 727 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805817 | 6767882
0D | 62 |  | 729 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805745 | 6767918
0D | 62 |  | 728 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805661 | 6767545
0D | 62 |  | 748 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805571 | 6767605
0D | 62 |  | 746 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 805581 | 6767619
0D | 62 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 805202 | 6767170
0E | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 807409 | 6765239
AB | 01 |  | 604 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807494 | 6771517
AB | 01 |  | 573 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807240 | 6772057
AB | 01 |  | 574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807272 | 6772044
AB | 01 |  | 345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808469 | 6772753
AB | 01 |  | 353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807800 | 6772103
AB | 01 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808117 | 6772697
AB | 01 |  | 358 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808125 | 6772661
AB | 01 |  | 360 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808133 | 6772619
AB | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808328 | 6772772
AB | 01 |  | 374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808354 | 6772786
AB | 01 |  | 384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808020 | 6772332
AB | 01 |  | 386 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808121 | 6772248
AB | 01 |  | 388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808188 | 6772185
AB | 01 |  | 398 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808290 | 6772816
AB | 01 |  | 400 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807969 | 6772314
AB | 01 |  | 402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807994 | 6772292
AB | 01 |  | 403 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808056 | 6772230
AB | 01 |  | 418 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808520 | 6772787
AB | 01 |  | 441 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807436 | 6771826
AB | 01 |  | 445 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807512 | 6771826
AB | 01 |  | 448 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807438 | 6771804
AB | 01 |  | 482 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808265 | 6772837
AB | 01 |  | 519 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808236 | 6772458
AB | 01 |  | 522 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808267 | 6772445
AB | 01 |  | 568 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807179 | 6772022
AB | 01 |  | 572 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807196 | 6772040
AB | 01 |  | 635 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 808244 | 6772626
AB | 01 |  | 495 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807607 | 6772180
AB | 01 |  | 641 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807734 | 6771914
AC | 01 |  | 385 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810239 | 6772169
AD | 01 |  | 162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809383 | 6771249
AD | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809407 | 6771267
AD | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809414 | 6771272
AD | 01 |  | 218 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809531 | 6771061
AD | 01 |  | 215 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809435 | 6771032
AD | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809372 | 6771033
AE | 01 |  | 95 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806324 | 6770846
AE | 01 |  | 95 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806323 | 6770879
AE | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806413 | 6770911
AE | 01 |  | 128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806292 | 6771130
AE | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 806325 | 6770849
AH | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805962 | 6770795
AH | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805985 | 6770767
AH | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805972 | 6770847
AH | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806023 | 6770800
AH | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 806093 | 6770965
ZA | 01 |  | 128 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 806257 | 6771339
ZA | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 805700 | 6770713
ZA | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 805787 | 6771027

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr