## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10404 (VERPILLIERES-SUR-OURCE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10119 : traité
- 10141 : traité
- 10155 : traité
- 21305 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.953 | - | 75.4% [12.48]
0C | 01 | 1967 | 2007-05-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.365 | - | 83.3% [15.35]
0C | 02 | 1967 | 2007-05-21 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=6.154 (*) | - | 76.9% [37.47]
0E | 01 | 1967 | 2007-07-23 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.761 | - | 85.7% [6.65]
0E | 02 | 1967 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.525 | - | 75% [30.64]
AC | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.087 | - | 91.9% [1.14]
AD | 01 | 1967 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.112 | - | 88.2% [2.24]
ZA | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.242 | - | 100% [1]
ZB | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.223 | - | 100% [1]
ZC | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.255 | - | 94.9% [4.07]
ZD | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [0.88]
ZE | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.181 | - | 98.7% [2.32]
ZH | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.209 | - | 95.5% [2.23]
ZI | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 96.7% [2.16]
ZK | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 93.3% [2.16]
ZL | 01 | 1983 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.227 | - | 94.1% [5.15]
ZM | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.217 | - | 98.4% [2.05]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 45 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816218 | 6772458
0A | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816691 | 6772469
0A | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816706 | 6772449
0A | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816707 | 6772488
0A | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816715 | 6772471
0A | 01 |  | 125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816721 | 6772455
0A | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816717 | 6772483
0A | 01 |  | 127 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816722 | 6772469
0A | 01 |  | 128 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816730 | 6772445
0A | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816729 | 6772461
0A | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816762 | 6772458
0A | 01 |  | 146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816737 | 6772504
0A | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816808 | 6772502
0A | 01 |  | 622 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816173 | 6772635
0C | 02 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820654 | 6771443
0C | 02 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820627 | 6771430
0C | 02 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 820980 | 6771493
0E | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816368 | 6770966
0E | 01 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816381 | 6770954
0E | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816407 | 6770926
AC | 01 |  | 198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816801 | 6772232
AC | 01 |  | 342 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816791 | 6772248
AC | 01 |  | 355 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816590 | 6772328
AC | 01 |  | 357 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816595 | 6772357
AC | 01 |  | 362 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816632 | 6772240
AC | 01 |  | 363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816643 | 6772261
AC | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816747 | 6772342
AC | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816548 | 6772351
AC | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816545 | 6772332
AC | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816563 | 6772326
AC | 01 |  | 116 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816576 | 6772320
AC | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816637 | 6772275
AC | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816781 | 6772245
AC | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816819 | 6772215
AD | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816967 | 6772374
AD | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817155 | 6772332
AD | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817123 | 6772337
AD | 01 |  | 144 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816923 | 6772381
AD | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816901 | 6772399
AD | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816887 | 6772336
AD | 01 |  | 189 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816911 | 6772355
AD | 01 |  | 208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817007 | 6772336
AD | 01 |  | 211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816987 | 6772299
AD | 01 |  | 212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816991 | 6772301
AD | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817134 | 6772325
AD | 01 |  | 374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817080 | 6772287
AD | 01 |  | 376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816997 | 6772270
AD | 01 |  | 401 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816872 | 6772317
AD | 01 |  | 287 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817147 | 6772111
AD | 01 |  | 359 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817079 | 6772417
AD | 01 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 816919 | 6772469
ZC | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817942 | 6772294
ZC | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818081 | 6772463
ZC | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817946 | 6772253
ZK | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815774 | 6771798
ZM | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816099 | 6772692
ZM | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816094 | 6772619
ZM | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816309 | 6772578
ZM | 01 |  | 55 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816641 | 6772902
ZM | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816793 | 6772839
ZM | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817099 | 6773009
ZM | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817092 | 6772892

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr