## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10099 (CHESSY-LES-PRES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10040 : traité
- 10108 : traité
- 10118 : traité
- 10122 : traité
- 10140 : traité
- 10196 : traité
- 10227 : traité
- 10395 : traité
- 89169 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1956 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.22 | - | 70.9% [22.07]
0C | 02 | 1956 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.068 (*) | - | 59.2% [23.05]
0C | 04 | 1956 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.398 | - | 73.7% [38.64]
0E | 01 | 1956 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.502 (*) | - | 79.9% [39.49]
0E | 02 | 1956 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.26 (*) | - | 96.3% [11.12]
0F | 02 | 1956 | 2005-05-04 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.427 | - | 78.7% [10.21]
0F | 03 | 1956 | 2007-05-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.523 | - | 66.7% [8.31]
0F | 04 | 1956 | 2005-05-04 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.088 | - | 77.8% [4.13]
0H | 03 | 1956 | 2005-05-04 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.296 | - | 63.6% [4.98]
AB | 01 | 2003 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.142 | - | 95.2% [1.98]
AC | 01 | 2003 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.147 | - | 96.4% [1.27]
AD | 01 | 2003 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 100% [0.38]
AE | 01 | 2003 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 97.6% [1.36]
AH | 01 | 2003 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.178 | - | 93.8% [1.36]
AI | 01 | 2003 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 96.8% [1.62]
AK | 01 | 2003 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.137 | - | 95.5% [3]
AL | 01 | 2003 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.154 | - | 94.6% [1]
AM | 01 | 2003 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.162 | - | 96.2% [0.93]
YA | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.245 | - | 98.7% [1.78]
ZA | 01 | 1974 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 85.9% [5.61]
ZB | 01 | 1981 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.275 | - | 100% [0.85]
ZC | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.179 | - | 93.8% [2.17]
ZD | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 98% [3.23]
ZE | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.241 | - | 98.3% [2.55]
ZH | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 98.4% [1.74]
ZI | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.196 | - | 100% [0.64]
ZK | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.191 | - | 97.5% [4.41]
ZL | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.224 | - | 93.2% [4.41]
ZM | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.221 | - | 98% [1.85]
ZN | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.247 | - | 96.3% [3.88]
ZO | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 100% [1.13]
ZP | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.204 | - | 97.9% [2.69]
ZR | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.215 | - | 99% [5.25]
ZS | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 97.1% [5.25]
ZT | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.297 | - | 100% [0.89]
ZV | 01 | 1983 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.186 | - | 99.1% [3.74]
ZW | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.225 | - | 100% [1.38]
ZX | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.216 | - | 100% [1.1]
ZY | 01 | 1983 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.202 | - | 95.6% [1.78]
0B | 01 | 1956 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=3.227 | - | 55.9% [12.67]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772186 | 6768743
0C | 01 |  | 181 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 773056 | 6768322
0C | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772982 | 6768373
0C | 01 |  | 972 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 772347 | 6768877
0F | 04 |  | 870 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 767016 | 6766762
AB | 01 |  | 26 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768519 | 6770048
AB | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768547 | 6770101
AB | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768427 | 6769997
AD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 767417 | 6769080
AK | 01 |  | 12 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767172 | 6767795
AK | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767561 | 6768039
AK | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767453 | 6767900
YA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 772180 | 6768590
ZA | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 766388 | 6767299
ZB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 769546 | 6771553
ZC | 01 |  | 4 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766891 | 6767577
ZE | 01 |  | 84 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 767544 | 6769792
ZH | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769715 | 6770534
ZL | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771201 | 6770787
ZL | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771439 | 6770478
ZL | 01 |  | 28 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771463 | 6770425
ZM | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 769958 | 6769674
ZN | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768601 | 6769320
ZO | 01 |  | 21 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767947 | 6768731
ZP | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 767638 | 6767396
ZR | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768678 | 6767199
ZR | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767992 | 6767149
ZR | 01 |  | 196 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768921 | 6766988
ZS | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768787 | 6767592
ZS | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767810 | 6767527
ZW | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770355 | 6768864
ZW | 01 |  | 11 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770710 | 6769192
ZW | 01 |  | 17 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770825 | 6769052
ZW | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771071 | 6769259
ZW | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771227 | 6768686
ZW | 01 |  | 43 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771365 | 6768758
ZW | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771302 | 6769277
ZW | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771203 | 6769452
ZW | 01 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771464 | 6769235
ZW | 01 |  | 60 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771549 | 6769107
ZW | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770850 | 6768622
ZW | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770654 | 6768807
ZW | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770688 | 6768665
ZW | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 770717 | 6768867

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr