## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10029 (BALNOT-SUR-LAIGNES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10022 : traité
- 10068 : traité
- 10262 : traité
- 10296 : traité
- 10317 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0D | 05 | 1957 | 2005-04-22 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.664 | - | 64.3% [11.17]
AB | 01 | 1957 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.193 | - | 86.3% [6.35]
WA | 01 | 2002 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.299 | - | 98.6% [2.61]
WB | 01 | 2002 | 2005-04-22 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.285 | - | 99.1% [1.69]
WC | 01 | 2002 | 2005-04-22 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.283 | - | 96.8% [3.51]
WD | 01 | 2002 | 2005-04-22 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.313 | - | 100% [1.22]
WE | 01 | 2002 | 2005-04-22 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.256 | - | 98.9% [1.94]
ZB | 01 | 1984 | 2005-04-22 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.208 | - | 100% [0.45]
ZC | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.26 | - | 98.1% [3.17]
ZD | 01 | 2002 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.262 | - | 89.7% [13.65]
ZE | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.325 | - | 90.7% [12.28]
ZH | 01 | 2002 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.33 | - | 97.3% [12.69]
0B | 01 |  | 2005-04-22 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.501 | - | 78.3% [10.38]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AB | 01 |  | 535 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801654 | 6771081
AB | 01 |  | 534 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801676 | 6771063
AB | 01 |  | 536 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 801639 | 6771046
AB | 01 |  | 532 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801675 | 6771174
AB | 01 |  | 309 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801659 | 6770975
AB | 01 |  | 317 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801957 | 6770861
AB | 01 |  | 435 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801659 | 6771169
AB | 01 |  | 437 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801657 | 6771155
AB | 01 |  | 442 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801677 | 6771178
AB | 01 |  | 443 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801674 | 6771169
AB | 01 |  | 445 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801658 | 6771188
AB | 01 |  | 436 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801653 | 6771155
AB | 01 |  | 440 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801660 | 6771190
AB | 01 |  | 441 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801683 | 6771184
AB | 01 |  | 521 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801702 | 6771074
AB | 01 |  | 433 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801673 | 6771152
AB | 01 |  | 434 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801661 | 6771153
AB | 01 |  | 523 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801729 | 6771163
AB | 01 |  | 524 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801759 | 6771140
AB | 01 |  | 526 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801741 | 6771158
AB | 01 | 2014 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 801664 | 6770814
WA | 01 |  | 1 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 798536 | 6772072
ZC | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801540 | 6771997
ZD | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802058 | 6771250
ZD | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802028 | 6771829
ZD | 01 |  | 150 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802032 | 6771810
ZD | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802030 | 6771830
ZD | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802025 | 6771848
ZD | 01 |  | 146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802018 | 6771884
ZD | 01 |  | 143 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802055 | 6771902
ZD | 01 |  | 144 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 802055 | 6771881
ZE | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801375 | 6770739
ZE | 01 |  | 62 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801280 | 6770733
ZE | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801235 | 6770648
ZE | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801367 | 6770720
ZE | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801439 | 6770711
ZE | 01 |  | 80 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801544 | 6770825
ZE | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801700 | 6770860
ZE | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801014 | 6770357
ZE | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801113 | 6770312
ZE | 01 |  | 123 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801095 | 6770087
ZE | 01 |  | 152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801274 | 6770084
ZE | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801404 | 6770212
ZE | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801433 | 6770389
ZE | 01 |  | 173 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801541 | 6770532
ZE | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801636 | 6770610
ZE | 01 |  | 198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801857 | 6770766
ZE | 01 |  | 208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801802 | 6770838
ZE | 01 |  | 209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801844 | 6770836
ZE | 01 |  | 223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801812 | 6770291
ZE | 01 |  | 225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801716 | 6770146
ZE | 01 |  | 230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801744 | 6770241
ZE | 01 |  | 232 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801764 | 6770291
ZE | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801730 | 6770335
ZE | 01 |  | 297 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801585 | 6770787
ZE | 01 |  | 298 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801578 | 6770838
ZE | 01 |  | 299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801565 | 6770830
ZE | 01 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801458 | 6770202
ZE | 01 |  | 301 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801458 | 6770196
ZE | 01 |  | 318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801313 | 6770716
ZE | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801433 | 6770919
ZE | 01 |  | 257 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801665 | 6770396
ZE | 01 |  | 264 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801624 | 6770297
ZE | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801629 | 6770275
ZE | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801343 | 6770955
ZE | 01 |  | 394 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800829 | 6770326
ZE | 01 |  | 302 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801871 | 6770836
ZH | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800871 | 6771346
ZH | 01 |  | 27 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800822 | 6771256
ZH | 01 |  | 30 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800948 | 6771258
ZH | 01 |  | 33 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800949 | 6771328
ZH | 01 |  | 44 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801048 | 6771251
ZH | 01 |  | 48 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801077 | 6771293
ZH | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801165 | 6771256
ZH | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801291 | 6771279
ZH | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801490 | 6771331
ZH | 01 |  | 91 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801582 | 6771350
ZH | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801658 | 6771842
ZH | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801653 | 6771800
ZH | 01 |  | 118 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801636 | 6771787
ZH | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801807 | 6771413
ZH | 01 |  | 166 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801007 | 6771149
ZH | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800948 | 6771181
ZH | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800912 | 6771128
ZH | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 800233 | 6771232
ZH | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801619 | 6771514
ZH | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801238 | 6771233
ZH | 01 |  | 195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801094 | 6771095
ZH | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
ZH | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801071 | 6771045
ZH | 01 |  | 201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801857 | 6771595
ZH | 01 |  | 199 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801398 | 6771162
ZH | 01 |  | 198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 801310 | 6771169

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr