## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10426 (VILLE-SOUS-LA-FERTE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10007 : traité
- 10032 : traité
- 10035 : traité
- 10076 : traité
- 10182 : traité
- 10203 : traité
- 52258 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.338 | - | 90.6% [11.54]
0A | 03 | 1962 | 2010-02-08 | Détachement | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.157 | - | 91.9% [5.05]
0A | 04 | 1962 | 2007-05-21 | Détachement | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.133 | - | 93.9% [4.7]
0A | 05 | 1962 | 2005-06-10 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.675 | - | 85.4% [8.220000000000001]
0A | 06 | 1962 | 2005-06-10 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.565 | - | 88.3% [4.5]
0A | 07 | 1962 | 2005-06-10 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=7.866 (*) | - | 86.7% [5.74]
0A | 08 | 1962 | 2007-05-21 | Détachement | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.904 | - | 89.1% [7.46]
AB | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.981 (*) | - | 94.8% [2.05]
AC | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.367 | - | 92.6% [4.09]
AD | 01 | 1962 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.92 | - | 95% [1.39]
ZD | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.933 | - | 92.7% [8.19]
ZE | 01 | 1991 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.222 | - | 94.8% [6.28]
ZH | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.174 | - | 96.1% [3.66]
ZI | 01 | 1991 | 2005-06-10 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.539 (*) | - | 99.2% [2]
ZK | 01 | 1991 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.629 | - | 98.8% [2]
0A | 01 | 1962 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.182 | - | 68.9% [57.83]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 121 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833478 | 6785320
0A | 01 |  | 256 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833405 | 6785290
0A | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 833405 | 6785268
0A | 02 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833409 | 6784938
0A | 02 |  | 56 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832891 | 6784269
0A | 02 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833276 | 6784704
0A | 02 |  | 233 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833423 | 6784807
0A | 02 |  | 242 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832823 | 6784358
0A | 03 |  | 272 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 833053 | 6785582
0A | 03 | 2010 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 833063 | 6785555
0A | 04 |  | 102 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 829762 | 6783208
0A | 04 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 829743 | 6783205
0A | 08 |  | 203 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 830589 | 6783166
AB | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833019 | 6785896
AB | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833017 | 6785897
AB | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833015 | 6785898
AB | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833012 | 6785900
AB | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833009 | 6785901
AB | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833006 | 6785903
AB | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833004 | 6785904
AB | 01 |  | 114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833001 | 6785905
AB | 01 |  | 115 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832998 | 6785907
AB | 01 |  | 116 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832996 | 6785909
AB | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832993 | 6785910
AB | 01 |  | 144 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833023 | 6785894
AB | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832988 | 6786043
AB | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832947 | 6786148
AB | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833289 | 6785752
AC | 01 |  | 117 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 833147 | 6783940
AC | 01 |  | 133 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 833296 | 6783636
AD | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833324 | 6781802
AD | 01 |  | 288 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833159 | 6781405
AD | 01 |  | 323 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833029 | 6781480
AD | 01 |  | 370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833004 | 6781478
AD | 01 |  | 512 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833266 | 6781535
AD | 01 |  | 549 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833130 | 6781484
AD | 01 |  | 550 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833111 | 6781486
AD | 01 |  | 552 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833100 | 6781486
AD | 01 |  | 627 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833091 | 6781958
AD | 01 |  | 405 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833320 | 6781361
AD | 01 |  | 417 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833297 | 6781637
AD | 01 |  | 426 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833280 | 6781655
AD | 01 |  | 445 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833271 | 6781603
AD | 01 |  | 455 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833268 | 6781588
AD | 01 |  | 463 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833243 | 6781604
AD | 01 |  | 466 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833262 | 6781830
AD | 01 |  | 467 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833270 | 6781831
AD | 01 |  | 468 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833186 | 6781826
AD | 01 |  | 485 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833190 | 6782054
AD | 01 |  | 501 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833333 | 6781539
AD | 01 |  | 503 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833312 | 6781535
AD | 01 |  | 508 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833157 | 6781490
AD | 01 |  | 511 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833270 | 6781537
AD | 01 |  | 565 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832952 | 6781518
AD | 01 |  | 584 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833112 | 6781802
AD | 01 |  | 600 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832981 | 6781709
AD | 01 |  | 645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833191 | 6781444
AD | 01 |  | 374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833029 | 6781498
ZD | 01 |  | 47 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833219 | 6782751
ZE | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833338 | 6781909
ZH | 01 |  | 7 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832030 | 6780743
ZH | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832762 | 6780527
ZH | 01 |  | 57 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832657 | 6781420
ZH | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832259 | 6781075
ZH | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832255 | 6781075
ZH | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833501 | 6781447
ZH | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833514 | 6781401
ZH | 01 |  | 129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833397 | 6781488
ZH | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833426 | 6781426
ZH | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833474 | 6781428
ZH | 01 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833074 | 6781221
ZH | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831881 | 6780912
ZH | 01 |  | 162 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831844 | 6780908
ZH | 01 |  | 182 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833050 | 6781426
ZH | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833034 | 6781426
ZH | 01 |  | 187 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833018 | 6781428
ZI | 01 |  | 65 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831859 | 6781901
ZK | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832690 | 6782060
ZK | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832690 | 6782062

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr