## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10102 (COLOMBE-LA-FOSSE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10011 : traité
- 10103 : traité
- 10137 : traité
- 10219 : traité
- 10366 : traité
- 10378 : traité
- 10440 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1935 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.18 | - | 86.8% [7.18]
0A | 03 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.942 | - | 85% [8.890000000000001]
0A | 04 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.833 | - | 80.6% [3.91]
0A | 05 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.452 | - | 100% [1.18]
0A | 06 | 1935 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.816 | - | 77.6% [3.14]
0B | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.882 | - | 78.3% [7.49]
0B | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.903 | - | 83.3% [45.53]
0B | 03 | 1935 | 2007-07-23 | Détachement | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.416 | - | 72.7% [6.1]
0B | 04 | 1935 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.638 | - | 66.7% [6.46]
0C | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.798 | - | 72.7% [5.29]
0C | 02 | 1935 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.538 | - | 80% [10.49]
0D | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.346 | - | 91.7% [4.87]
0D | 02 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.287 | - | 84.2% [6.18]
0D | 03 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.427 | - | 75% [10.76]
0D | 04 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.645 | - | 83.3% [1.93]
0D | 05 | 1935 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.103 | - | 84% [7.61]
ZA | 01 | 1966 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.231 | - | 100% [0.36]
ZB | 01 | 1966 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.228 | - | 98.7% [2.5]
ZC | 01 | 1966 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.316 | - | 100% [0.45]
ZD | 01 | 1966 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 96.7% [4.24]
ZE | 01 | 1966 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.083 | - | 100% [0.27]
ZH | 01 | 1966 | 2007-07-23 | Discontinuités | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 (*) | - | 97.8% [1.15]
ZI | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.075 | - | 97.2% [2.02]
ZK | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.116 | - | 97.6% [0.78]
ZL | 01 | 1966 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 93.5% [3.86]
ZM | 01 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.096 | - | 95% [1.03]
ZN | 01 | 1966 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.082 | - | 95.7% [1.03]
ZO | 01 | 1981 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.137 | - | 98.5% [2.5]
0A | 01 | 1935 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.677 | - | 93.6% [5.86]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 01 |  | 36 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 834569 | 6798805
0B | 01 |  | 1592 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 834668 | 6798569
0B | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE. ILLISIBLE |  | 834642 | 6798602
0B | 04 |  | 1097 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 832381 | 6797434
0B | 04 |  | 146 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 832834 | 6797431
0B | 04 |  | 1138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832604 | 6797506
0B | 04 |  | 1139 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832603 | 6797511
0B | 04 |  | 1152 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832746 | 6797504
0B | 04 |  | 1158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832761 | 6797476
0B | 04 |  | 1159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832764 | 6797475
0B | 04 |  | 1161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832735 | 6797427
0B | 04 |  | 1167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832810 | 6797457
0B | 04 |  | 1248 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832712 | 6797330
0B | 04 |  | 1383 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832324 | 6797331
0B | 04 |  | 1420 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832203 | 6797524
0B | 04 |  | 1457 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 833109 | 6797553
0B | 04 |  | 1513 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832591 | 6797553
0B | 04 |  | 1517 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832599 | 6797592
0B | 04 |  | 1518 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832587 | 6797568
0B | 04 |  | 1563 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832300 | 6797399
0B | 04 |  | 1566 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832814 | 6797799
0B | 04 |  | 1579 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832602 | 6797555
0B | 04 |  | 1580 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832604 | 6797556
0B | 04 |  | 1583 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832600 | 6797569
0B | 04 |  | 1614 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832606 | 6797554
0B | 04 |  | 1621 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832340 | 6797325
0B | 04 |  | 1625 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832265 | 6797306
0B | 04 |  | 1632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832881 | 6797452
0B | 04 |  | 1664 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832643 | 6797381
0B | 04 |  | 1096 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832380 | 6797421
0B | 04 |  | 1112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832578 | 6797532
0B | 04 |  | 1113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832570 | 6797526
0B | 04 |  | 1114 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832582 | 6797518
0B | 04 |  | 1666 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832574 | 6797341
0B | 04 |  | 1668 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832707 | 6797583
0B | 04 |  | 1669 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832703 | 6797576
0B | 04 |  | 978 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832922 | 6797488
0B | 04 |  | 1679 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832758 | 6797354
0B | 04 |  | 1685 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832373 | 6797346
0B | 04 |  | 1041 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832811 | 6797535
0B | 04 |  | 1043 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832802 | 6797528
0B | 04 |  | 1703 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832590 | 6797348
0B | 04 |  | 1689 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832823 | 6797440
0B | 04 |  | 1691 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832682 | 6797353
0C | 01 |  | 1053 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831656 | 6797089
0C | 01 |  | 1104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 830946 | 6797155
0D | 04 |  | 787 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831841 | 6797204
0D | 04 |  | 788 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831845 | 6797205
0D | 05 |  | 1243 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832188 | 6797672
ZK | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832902 | 6797112
ZL | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832312 | 6797235
ZL | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832387 | 6797273
ZL | 01 |  | 105 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832294 | 6797181
ZL | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 832469 | 6797210
ZM | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831959 | 6797008
ZM | 01 |  | 117 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831724 | 6796936
ZM | 01 | 2008 |  | REVOIR LA POSITION DE CE POINT |  | 832260 | 6797204
ZN | 01 |  | 88 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 831458 | 6796881
ZN | 01 |  | 86 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 831461 | 6796881
ZN | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 830982 | 6796919
ZN | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831113 | 6796926
ZN | 01 |  | 23 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 830905 | 6796948
ZN | 01 |  | 101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831306 | 6796859
ZN | 01 |  | 110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831104 | 6796843
ZN | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831050 | 6796898
ZN | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831412 | 6796698
ZN | 01 |  | 156 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831010 | 6797000
ZN | 01 |  | 158 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 831015 | 6796997

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr