## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10153 (FONTAINE-MACON)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10020 : traité
- 10057 : traité
- 10154 : traité
- 10268 : traité
- 10334 : traité
- 10259 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.57 | - | 96.3% [1.94]
0E | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.332 | - | 95.8% [1.15]
0E | 02 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.348 | - | 100% [0.49]
YA | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.164 | - | 90.6% [3.73]
YB | 01 | 2001 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.122 | - | 84.4% [6.68]
YC | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.088 | - | 94.1% [5.12]
ZC | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.645 | - | 68.8% [4.99]
ZH | 01 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.536 | - | 100% [0.7]
ZM | 01 | 1965 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.336 | - | 100% [1.18]
ZP | 01 | 2001 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.1 | - | 93.1% [2.3]
ZR | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 96.3% [1.94]
ZS | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.123 | - | 80% [5.17]
ZT | 01 | 2001 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.141 | - | 76.9% [3.03]
ZV | 01 | 2001 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.111 | - | 95% [4.85]
ZW | 01 | 2001 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.145 | - | 96% [2.81]
ZX | 01 | 2001 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.126 | - | 100% [0.65]
ZY | 01 | 2001 | 2007-07-23 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.114 | - | 100% [0.73]
0B | 01 | 1958 | 2007-07-23 | - | 1:1000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.155 | - | 100% [0.69]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0E | 01 |  | 126 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737320 | 6818824
0E | 01 |  | 1301 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737600 | 6818559
0E | 01 |  | 1305 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737609 | 6818583
0E | 01 |  | 1306 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737601 | 6818568
0E | 01 |  | 1307 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737598 | 6818560
0E | 01 |  | 1308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737601 | 6818552
0E | 01 |  | 1299 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737601 | 6818551
0E | 01 |  | 1318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737578 | 6818616
0E | 01 |  | 1316 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737567 | 6818611
0E | 01 |  | 1371 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737321 | 6818572
0E | 01 |  | 1370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737319 | 6818576
0E | 01 |  | 168 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737682 | 6818577
0E | 01 |  | 1161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737635 | 6818587
0E | 01 |  | 1220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737352 | 6818702
0E | 01 |  | 1222 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737715 | 6818590
0E | 01 |  | 1223 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737714 | 6818593
0E | 01 |  | 1290 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737498 | 6818703
0E | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 737611 | 6818566
0E | 02 |  | 1099 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 737346 | 6818122
0E | 02 |  | 433 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737823 | 6818042
0E | 02 |  | 1101 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737351 | 6818113
0E | 02 |  | 1146 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737698 | 6817918
0E | 02 |  | 1188 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737701 | 6818400
0E | 02 |  | 1207 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737784 | 6818456
0E | 02 |  | 1208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737792 | 6818455
0E | 02 |  | 1209 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737796 | 6818453
0E | 02 |  | 1210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737799 | 6818453
0E | 02 |  | 1211 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737801 | 6818451
0E | 02 |  | 1247 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737655 | 6817999
0E | 02 |  | 1280 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737303 | 6818108
0E | 02 |  | 1313 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737839 | 6818004
0E | 02 |  | 1312 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737829 | 6818008
0E | 02 |  | 1311 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737869 | 6818013
0E | 02 |  | 1324 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737627 | 6817881
0E | 02 |  | 1354 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737780 | 6818168
0E | 02 |  | 1363 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737718 | 6817955
0E | 02 |  | 1364 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737720 | 6817925
0E | 02 |  | 1348 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737670 | 6818144
0E | 02 |  | 1346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737674 | 6818120
0E | 02 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 737738 | 6818344
YC | 01 |  | 2 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 736546 | 6819272
YC | 01 |  | 6 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737109 | 6819428
YC | 01 |  | 8 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 736847 | 6819112
YC | 01 |  | 29 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737309 | 6818942
YC | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737273 | 6818812
YC | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737366 | 6818799
YC | 01 |  | 71 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737351 | 6818813
YC | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737294 | 6818654
ZC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE 38 NON FERMEE (SUPERPOSITION D'UN TRAIT SOUS LA LIMITE AD.??) |  | 739858 | 6817364
ZP | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 738376 | 6819761
ZS | 01 |  | 15 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739156 | 6817208
ZS | 01 |  | 16 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739385 | 6817657
ZS | 01 |  | 19 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739706 | 6817713
ZS | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 739980 | 6817942
ZT | 01 |  | 48 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 739597 | 6816675
ZW | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737490 | 6817889
ZW | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737457 | 6817799
ZW | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737438 | 6817880
ZW | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737388 | 6817790
ZW | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 737347 | 6817935

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr