## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10181 (JULLY-SUR-SARCE)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10034 : traité
- 10055 : traité
- 10083 : traité
- 10158 : traité
- 10188 : traité
- 10331 : traité
- 10418 : traité
- 10432 : traité
- 10437 : traité
- 10443 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=4.384 (*) | - | 98.2% [6.11]
0A | 03 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.005 | - | 95.2% [5.54]
0B | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.513 | - | 97.9% [1.67]
0B | 02 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.286 | - | 86.6% [6.41]
0B | 03 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.052 | - | 90.9% [4.23]
0B | 04 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.961 | - | 95.5% [5.38]
0C | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.274 | - | 81.4% [9.529999999999999]
0C | 04 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.807 | - | 78.6% [15.55]
0C | 05 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.368 | - | 84.8% [14.54]
0D | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.306 | - | 71.6% [4.91]
0D | 02 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.28 | - | 75% [15.31]
0D | 03 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.451 | - | 93.1% [4.34]
0D | 04 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.52 | - | 81.1% [10.02]
0E | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.413 | - | 91.9% [10.56]
0F | 01 | 1934 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.727 | - | 91.7% [2.68]
0F | 02 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.83 | - | 94.9% [7.01]
0G | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.546 | - | 82.7% [8.130000000000001]
0G | 02 | 1934 | 2007-05-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.143 | - | 96.2% [6.6]
0G | 03 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.851 | - | 89.8% [5.47]
0G | 04 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.624 | - | 98.8% [3.77]
0G | 05 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.875 | - | 86% [10.23]
ZA | 01 | 1958 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.263 | - | 99.6% [1.5]
ZB | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.185 | - | 98.3% [1.73]
ZC | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.126 | - | 97.7% [3.72]
ZD | 01 | 1958 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.194 | - | 99.4% [5.51]
ZE | 01 | 1958 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.13 | - | 98.1% [1.85]
ZH | 01 | 1958 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.201 | - | 99.1% [4.23]
ZI | 01 | 1958 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.165 | - | 100% [0]
ZK | 01 | 1960 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.266 | - | 98.2% [4.23]
ZL | 01 | 1960 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 100% [1.12]
ZM | 01 | 1981 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.197 | - | 98% [2.26]
ZN | 01 | 1986 | 2005-05-16 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.856 | - | 86.5% [9.460000000000001]
0A | 01 | 1934 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.903 | - | 89.2% [12.27]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 793407 | 6780538
0A | 03 |  | 168 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 794715 | 6780054
0A | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 794752 | 6781916
0B | 03 |  | 237 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797004 | 6779772
0B | 03 |  | 673 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796994 | 6779620
0B | 03 |  | 676 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797022 | 6779661
0D | 04 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 799009 | 6778975
0E | 01 |  | 327 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 32337 | 4441997
0E | 01 |  | 29 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 797709 | 6779402
0E | 01 |  | 24 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 797729 | 6779217
0F | 01 |  | 542 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 797144 | 6779599
0F | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797211 | 6779291
0F | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797048 | 6779412
0F | 01 |  | 192 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797055 | 6779399
0F | 01 |  | 538 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797409 | 6779491
0F | 01 |  | 548 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797160 | 6779511
0F | 01 |  | 549 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797354 | 6779525
0F | 01 |  | 553 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797306 | 6779452
0F | 01 |  | 554 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797295 | 6779460
0F | 01 |  | 558 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797305 | 6779460
0F | 01 |  | 568 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797116 | 6779531
0F | 01 |  | 576 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797270 | 6779501
0F | 01 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797293 | 6779513
0F | 01 |  | 579 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797294 | 6779521
0F | 01 |  | 582 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796971 | 6779432
0F | 01 |  | 593 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797046 | 6779401
0F | 01 |  | 595 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797051 | 6779393
0F | 01 |  | 601 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797342 | 6779468
0F | 01 |  | 610 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797279 | 6779489
0F | 01 |  | 628 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797291 | 6779255
0F | 01 |  | 636 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797092 | 6779665
0F | 01 |  | 638 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797103 | 6779666
0F | 01 |  | 640 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797291 | 6779493
0F | 01 |  | 642 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797296 | 6779488
0F | 01 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797273 | 6779249
0F | 01 |  | 652 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797072 | 6779424
0F | 01 |  | 655 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797246 | 6779611
0F | 01 |  | 657 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797262 | 6779585
0F | 01 |  | 663 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797348 | 6779462
0F | 01 |  | 665 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797099 | 6779647
0F | 01 |  | 704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797310 | 6779340
0F | 01 |  | 709 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797050 | 6779625
0F | 01 |  | 711 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797057 | 6779623
0F | 01 |  | 712 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797058 | 6779610
0F | 01 |  | 708 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797063 | 6779633
0F | 01 |  | 706 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797061 | 6779631
0F | 01 |  | 148 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797198 | 6779432
0F | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797177 | 6779415
0F | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797317 | 6779526
0F | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797094 | 6779538
0F | 01 |  | 46 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797063 | 6779525
0F | 01 |  | 94 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797336 | 6779544
0F | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797355 | 6779560
0F | 01 |  | 99 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797350 | 6779558
0F | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797381 | 6779573
0F | 01 |  | 113 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797278 | 6779485
0F | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 794782 | 6777649
0G | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 791903 | 6780835
0G | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 792384 | 6781181
0G | 05 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 793393 | 6776961
0G | 05 |  | 343 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 792999 | 6777298
ZA | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 796963 | 6779568
ZB | 01 |  | 61 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797472 | 6780401
ZD | 01 |  | 50 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 799069 | 6778689
ZH | 01 |  | 69 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 797173 | 6778965
ZH | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 796963 | 6778914

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr