## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10358 (SAINT-PARRES-LES-VAUDES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10083 : traité
- 10100 : traité
- 10331 : traité
- 10399 : traité
- 10419 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1932 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.42 | - | 81.7% [7.89]
0A | 03 | 1932 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.568 | - | 66.7% [10.08]
0A | 04 | 1932 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.04 | - | 85.3% [3.56]
0A | 05 | 1932 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=2.027 | - | 70.8% [6.63]
0B | 01 | 1932 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.319 | - | 61.4% [14.1]
0B | 02 | 1932 | 2012-09-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.665 | - | 72.4% [13.11]
0C | 01 | 1932 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.346 | - | 64.6% [14.1]
ZA | 01 | 1960 | 2012-09-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.188 | - | 99.3% [1.53]
ZB | 01 | 1960 | 2012-09-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.168 | - | 98.2% [2.87]
0A | 01 | 1932 | 2007-07-23 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.79 | - | 77.5% [16.22]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 03 |  | 1013 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790363 | 6786420
0A | 03 |  | 833 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790146 | 6786870
0A | 03 |  | 834 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790120 | 6786882
0A | 03 |  | 677 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790403 | 6786353
0A | 03 |  | 877 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790402 | 6786352
0A | 03 |  | 294 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790411 | 6786359
0A | 03 |  | 875 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790405 | 6786350
0A | 03 |  | 879 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790387 | 6786353
0A | 03 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790436 | 6786410
0A | 03 |  | 675 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790411 | 6786371
0A | 03 |  | 709 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790373 | 6786361
0A | 03 |  | 713 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790357 | 6786476
0A | 03 |  | 715 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790372 | 6786464
0A | 03 | 2012 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 790420 | 6786598
0A | 04 |  | 1021 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790763 | 6786057
0A | 04 |  | 1020 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790769 | 6786056
0A | 04 |  | 1018 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790773 | 6786073
0A | 04 |  | 971 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790920 | 6787057
0A | 04 |  | 980 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790656 | 6786325
0A | 04 |  | 474 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790416 | 6786326
0A | 04 |  | 386 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791013 | 6785995
0A | 04 |  | 406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790756 | 6786061
0A | 04 |  | 425 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790610 | 6786180
0A | 04 |  | 426 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790595 | 6786190
0A | 04 |  | 427 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790602 | 6786198
0A | 04 |  | 428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790605 | 6786202
0A | 04 |  | 429 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790608 | 6786205
0A | 04 |  | 599 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790944 | 6786016
0A | 04 |  | 465 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790466 | 6786362
0A | 04 |  | 466 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790461 | 6786365
0A | 04 |  | 472 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790429 | 6786323
0A | 04 |  | 667 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790699 | 6786137
0A | 04 |  | 672 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790467 | 6786425
0A | 04 |  | 690 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790423 | 6786325
0A | 04 |  | 692 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790527 | 6786252
0A | 04 |  | 698 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790537 | 6786504
0A | 04 |  | 745 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790501 | 6786445
0A | 04 |  | 746 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790498 | 6786470
0A | 04 |  | 782 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790587 | 6786226
0A | 04 |  | 799 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790776 | 6786309
0A | 04 |  | 838 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790725 | 6786245
0A | 04 |  | 893 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790800 | 6786294
0A | 04 |  | 904 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790937 | 6786172
0B | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789521 | 6786614
0B | 01 | 2012 |  | DGI - AUTRE : BATIMENT |  | 789893 | 6786330
0B | 02 |  | 291 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 790353 | 6786236
0B | 02 |  | 794 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790791 | 6785848
0B | 02 |  | 799 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790794 | 6785861
0B | 02 |  | 812 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790616 | 6785883
0B | 02 |  | 813 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790620 | 6785906
0B | 02 |  | 814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790627 | 6785934
0B | 02 |  | 322 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790507 | 6786216
0B | 02 |  | 721 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791006 | 6785763
0B | 02 |  | 397 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790500 | 6786209
0B | 02 |  | 428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790154 | 6786166
0B | 02 |  | 498 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789974 | 6786447
0B | 02 |  | 523 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790816 | 6785874
0B | 02 |  | 574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790249 | 6786017
0B | 02 |  | 575 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790254 | 6786038
0B | 02 |  | 576 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790274 | 6786072
0B | 02 |  | 577 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790349 | 6786026
0B | 02 |  | 581 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790858 | 6785860
0B | 02 |  | 594 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790874 | 6785806
0B | 02 |  | 607 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790560 | 6786120
0B | 02 |  | 632 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790538 | 6786094
0B | 02 |  | 653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790519 | 6786120
0B | 02 |  | 654 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790481 | 6786148
0B | 02 |  | 179 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791086 | 6785776
0B | 02 |  | 251 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790551 | 6785879
0B | 02 |  | 254 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790535 | 6786113
0B | 02 |  | 778 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790385 | 6786319
0B | 02 |  | 782 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790985 | 6785844
0B | 02 |  | 783 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790959 | 6785786
0B | 02 | 2012 |  | DGI - PARCELLE MULTI-CONTOURS |  | 790352 | 6786234
ZA | 01 |  | 218 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789662 | 6786681
ZA | 01 |  | 172 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790660 | 6785839
ZA | 01 |  | 180 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790593 | 6785855
ZA | 01 |  | 9 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789671 | 6786450
ZA | 01 |  | 40 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791469 | 6785449
ZA | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790871 | 6785784
ZA | 01 |  | 22 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791054 | 6786081
ZA | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 791170 | 6785934
ZA | 01 |  | 75 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789904 | 6786260
ZA | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790055 | 6786175
ZA | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790082 | 6786158
ZA | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790101 | 6786147
ZA | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790128 | 6786131
ZA | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790153 | 6786117
ZA | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790174 | 6786105
ZA | 01 |  | 87 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790201 | 6786088
ZA | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790217 | 6786080
ZA | 01 |  | 107 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790245 | 6786016
ZA | 01 |  | 108 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790244 | 6786023
ZA | 01 |  | 134 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790966 | 6785685
ZA | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790993 | 6785725
ZA | 01 |  | 154 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789537 | 6786785
ZA | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 789610 | 6786518
ZA | 01 |  | 202 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790670 | 6785808
ZA | 01 |  | 203 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790719 | 6785819
ZA | 01 |  | 190 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 790636 | 6785864
ZA | 01 | 2012 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 790588 | 6785858

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr