## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10094 (CHAVANGES)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10010 : traité
- 10105 : traité
- 10180 : traité
- 10192 : traité
- 10253 : traité
- 10279 : traité
- 10424 : traité
- 51349 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Détachement | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.269 | - | 66.3% [12.21]
0D | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.484 | - | 75.7% [12.03]
0D | 02 | 1958 | 2005-04-29 | Détachement | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.907 | - | 75% [29.21]
0E | 01 | 1958 | 2010-02-08 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.631 | - | 70.8% [10.62]
0F | 01 | 1958 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.704 | - | 100% [1.44]
0G | 01 | 1958 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.233 | - | 76.5% [4.7]
0I | 01 | 1955 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.783 | - | 87.5% [11.4]
YB | 01 | 1983 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.153 | - | 100% [0.34]
YC | 01 | 1983 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.232 | - | 100% [0.78]
YD | 01 | 1985 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.278 | - | 94.7% [7.45]
YE | 01 | 1985 | 2005-04-29 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.173 | - | 96.2% [3.16]
YH | 01 | 1989 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.182 | - | 97.4% [2.19]
YI | 01 | 1989 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.227 | - | 100% [0.67]
YK | 01 | 1989 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.189 | - | 97.4% [1.75]
YL | 01 | 1989 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.272 | - | 100% [0.89]
YM | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 95.2% [1.75]
YN | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.135 | - | 97.8% [1.85]
YO | 01 | 1997 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 97% [3.43]
YP | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.184 | - | 93.8% [4.04]
YR | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.175 | - | 89.6% [4.37]
YS | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.232 | - | 94.8% [3.3]
YT | 01 | 1997 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.177 | - | 97.2% [2.28]
YV | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.233 | - | 98.8% [1.57]
YW | 01 | 1997 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.157 | - | 100% [0.4]
YX | 01 | 1997 | 2007-05-21 | Détachement | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.153 | - | 98.8% [3.42]
YY | 01 | 1997 | 2005-04-29 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.172 | - | 91.7% [3.19]
YZ | 01 | 1997 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.187 | - | 96.7% [6.49]
ZP | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.35 | - | 96.6% [2.87]
ZR | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.423 (*) | - | 95.8% [2.13]
ZS | 01 | 1974 | 2007-05-21 | Détachement | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.317 | - | 100% [1.32]
ZT | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.383 | - | 90.4% [7.42]
ZW | 01 | 1974 | 2007-05-21 | Discontinuités | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.416 (*) | - | 97.5% [3.43]
ZX | 01 | 1974 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.441 (*) | - | 98% [2.64]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 |  | 1368 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816095 | 6824439
0C | 01 |  | 1369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816097 | 6824440
0C | 01 |  | 1376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816049 | 6824704
0C | 01 |  | 1379 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816033 | 6824717
0C | 01 |  | 1380 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815993 | 6824717
0C | 01 |  | 1636 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816093 | 6824651
0C | 01 |  | 1685 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815999 | 6824580
0C | 01 |  | 1687 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815998 | 6824587
0C | 01 |  | 1688 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815996 | 6824599
0C | 01 |  | 1734 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816055 | 6824420
0C | 01 |  | 1735 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816051 | 6824424
0C | 01 |  | 1736 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816054 | 6824423
0C | 01 |  | 1740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816271 | 6824374
0C | 01 |  | 1741 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816271 | 6824365
0C | 01 |  | 1745 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816298 | 6824382
0C | 01 |  | 1747 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816092 | 6824622
0C | 01 |  | 1749 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816084 | 6824619
0C | 01 |  | 1427 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816044 | 6824583
0C | 01 |  | 1428 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816049 | 6824585
0C | 01 |  | 1434 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816126 | 6824725
0C | 01 |  | 1443 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816067 | 6824568
0C | 01 |  | 1451 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816301 | 6824188
0C | 01 |  | 1477 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816158 | 6824448
0C | 01 |  | 1486 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816015 | 6824609
0C | 01 |  | 1494 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816071 | 6824534
0C | 01 |  | 1504 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816070 | 6824437
0C | 01 |  | 1505 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816071 | 6824437
0C | 01 |  | 1522 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816207 | 6824319
0C | 01 |  | 1756 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816111 | 6824607
0C | 01 |  | 1809 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816069 | 6824293
0C | 01 |  | 1811 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816062 | 6824291
0C | 01 |  | 1813 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816126 | 6824309
0C | 01 |  | 1814 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816077 | 6824296
0C | 01 |  | 1614 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816117 | 6824635
0C | 01 |  | 1535 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816104 | 6824930
0C | 01 |  | 1538 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816109 | 6824837
0C | 01 |  | 1541 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816074 | 6824826
0C | 01 |  | 1554 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816220 | 6824319
0C | 01 |  | 1561 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816218 | 6824318
0C | 01 |  | 1562 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815977 | 6824305
0C | 01 |  | 1567 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816209 | 6824435
0C | 01 |  | 1571 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816183 | 6824427
0C | 01 |  | 1574 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816211 | 6824430
0C | 01 |  | 1578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816189 | 6824432
0C | 01 |  | 1608 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816313 | 6824192
0C | 01 |  | 308 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816202 | 6824252
0C | 01 |  | 312 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816265 | 6824164
0C | 01 |  | 1823 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816172 | 6824362
0C | 01 |  | 1824 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816174 | 6824360
0C | 01 |  | 1819 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816178 | 6824361
0C | 01 |  | 1820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816196 | 6824376
0C | 01 |  | 1875 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816087 | 6824328
0C | 01 |  | 1874 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816093 | 6824328
0C | 01 |  | 1872 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816057 | 6824324
0C | 01 |  | 1873 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816058 | 6824327
0C | 01 |  | 1871 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816051 | 6824323
0C | 01 |  | 1870 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816048 | 6824326
0C | 01 |  | 1869 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816049 | 6824330
0C | 01 |  | 1868 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816056 | 6824332
0C | 01 |  | 1864 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816097 | 6824334
0C | 01 |  | 1865 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816077 | 6824333
0C | 01 |  | 1866 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816062 | 6824330
0C | 01 |  | 1860 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816098 | 6824315
0C | 01 |  | 1861 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816073 | 6824306
0C | 01 | 2010 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 816007 | 6824592
0D | 01 |  | 217 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 819038 | 6824669
0E | 01 |  | 84 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816498 | 6824023
0E | 01 |  | 138 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817237 | 6824077
0E | 01 |  | 578 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816691 | 6824354
0E | 01 |  | 590 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 818044 | 6823689
0E | 01 |  | 659 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817079 | 6824375
0E | 01 |  | 702 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816543 | 6823983
0E | 01 |  | 726 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816582 | 6823970
0F | 01 |  | 49 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816439 | 6823966
0F | 01 |  | 51 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816440 | 6823921
0F | 01 |  | 53 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816222 | 6824073
0F | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816332 | 6824097
0F | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816329 | 6824051
0F | 01 |  | 64 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816324 | 6823993
0F | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816310 | 6824059
0F | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816309 | 6824088
0F | 01 |  | 78 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816317 | 6824063
0F | 01 |  | 79 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816315 | 6824071
0F | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816315 | 6824077
0I | 01 | 2008 |  | PROLONGER LE BATI |  | 816124 | 6826621
YC | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811880 | 6824167
YC | 01 |  | 37 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812118 | 6823810
YH | 01 |  | 9 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 818895 | 6825326
YH | 01 |  | 16 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 818593 | 6825037
YM | 01 |  | 35 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 811854 | 6825247
YM | 01 |  | 40 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 811854 | 6825208
YM | 01 |  | 41 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 812207 | 6825297
YO | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 32337 | 4441997
YR | 01 |  | 155 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 817304 | 6824849
YR | 01 |  | 1825 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 817130 | 6824491
YR | 01 |  | 362 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 817129 | 6824491
YR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 816720 | 6824917
YS | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 817286 | 6824717
ZP | 01 |  | 42 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815128 | 6826943
ZP | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814629 | 6826506
ZP | 01 |  | 83 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 814781 | 6826649
ZR | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 816596 | 6828143
ZS | 01 |  | 46 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816758 | 6826376
ZS | 01 |  | 2 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816511 | 6827820
ZS | 01 |  | 50 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816627 | 6827803
ZS | 01 |  | 51 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 816693 | 6827782
ZS | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816761 | 6826567
ZS | 01 |  | 90 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816761 | 6826572
ZT | 01 |  | 140 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816793 | 6825850
ZT | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816678 | 6826227
ZT | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 816689 | 6826191
ZW | 01 |  | 37 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 815356 | 6825596
ZX | 01 |  | 38 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 815901 | 6826483

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr