## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10018 (AUXON)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10074 : traité
- 10122 : traité
- 10133 : traité
- 10140 : traité
- 10222 : traité
- 10251 : traité
- 10359 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 02 | 1944 | 2005-04-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.44 | - | 86.4% [9.58]
0A | 04 | 1944 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.609 | - | 84% [5.06]
0B | 03 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.318 | - | 58.9% [12.99]
0B | 04 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.776 | - | 79.8% [13.79]
0B | 05 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.397 | - | 64.7% [12.25]
0C | 03 | 1944 | 2005-04-21 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.01 (*) | - | 73.9% [13.96]
0C | 04 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.442 | - | 68.8% [14.91]
0D | 02 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.803 | - | 77.3% [15.13]
0D | 03 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.794 | - | 86.8% [9.74]
0D | 04 | 1944 | 2005-04-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.978 | - | 92.7% [7.8]
0E | 02 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.022 | - | 79.6% [23.44]
0E | 03 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:1250 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.176 | - | 68.9% [28.1]
0F | 02 | 1944 | 2010-02-08 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.948 | - | 79% [9.74]
ZA | 01 | 1974 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.01 (*) | - | 99.1% [1.66]
ZB | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.008 (*) | - | 99.1% [1.9]
ZC | 01 | 1974 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.756 | - | 98.9% [1.89]
ZD | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.427 (*) | - | 89% [3.64]
ZE | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.163 (*) | - | 93.8% [5.59]
ZH | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.429 (*) | - | 94.7% [5.59]
ZI | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.336 (*) | - | 92.9% [6.22]
ZK | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.217 (*) | - | 94% [3.26]
ZL | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.683 | - | 91.3% [6.16]
ZM | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | Régulier avant 1980 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.336 (*) | - | 87.5% [6.16]
ZN | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.07 (*) | - | 100% [1.33]
ZO | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.243 | - | 99.4% [4.92]
ZP | 01 | 1974 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.071 | - | 96.4% [2]
ZR | 01 | 1974 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.059 (*) | - | 98.1% [1.55]
ZS | 01 | 1981 | 2005-04-21 | - | 1:2000 | P5 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.258 | - | 98.8% [2.9]
0A | 01 | 1944 | 2005-04-21 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.199 | - | 77.3% [15.44]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0B | 03 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 769615 | 6777706
0B | 04 |  | 1909 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768649 | 6777768
0B | 05 |  | 1295 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 768570 | 6778415
0B | 05 |  | 1294 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 768439 | 6778445
0B | 05 |  | 1290 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 768452 | 6778430
0B | 05 |  | 1256 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 768310 | 6778324
0B | 05 |  | 1740 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768060 | 6778255
0B | 05 |  | 1514 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768566 | 6778376
0B | 05 |  | 1588 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768567 | 6778657
0B | 05 |  | 1594 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768196 | 6778646
0B | 05 |  | 1595 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768225 | 6778645
0B | 05 |  | 1273 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768227 | 6778448
0B | 05 |  | 1372 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768322 | 6778803
0B | 05 |  | 1431 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768153 | 6778904
0B | 05 |  | 1674 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768376 | 6778906
0B | 05 |  | 1680 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768324 | 6778848
0B | 05 |  | 1716 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768358 | 6778738
0B | 05 |  | 1723 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768391 | 6778715
0B | 05 |  | 1734 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768405 | 6778215
0B | 05 |  | 1780 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768413 | 6778520
0B | 05 |  | 1781 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768411 | 6778509
0B | 05 |  | 1802 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768678 | 6778566
0B | 05 |  | 1806 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768289 | 6778703
0B | 05 |  | 1812 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768272 | 6778287
0B | 05 |  | 1818 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768408 | 6778817
0B | 05 |  | 1820 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768565 | 6778735
0B | 05 |  | 1885 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768256 | 6778760
0B | 05 |  | 1860 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768278 | 6778267
0B | 05 |  | 1893 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768350 | 6778605
0B | 05 | 2010 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 768415 | 6778672
0C | 03 |  | 590 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769464 | 6774999
0D | 03 |  | 367 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 771950 | 6774287
0D | 04 |  | 721 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 770665 | 6774674
0D | 04 |  | 581 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770878 | 6775287
0D | 04 |  | 585 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770876 | 6775433
0D | 04 |  | 703 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770821 | 6775474
0D | 04 |  | 704 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 770797 | 6775379
0E | 02 |  | 1345 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768075 | 6774814
0E | 02 |  | 656 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767625 | 6775454
0E | 03 |  | 1293 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767172 | 6776885
0E | 03 |  | 1355 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767264 | 6777127
0E | 03 |  | 1353 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767265 | 6777086
0F | 02 |  | 611 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766383 | 6776769
0F | 02 |  | 659 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766349 | 6776942
ZB | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768636 | 6779881
ZB | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767930 | 6779524
ZB | 01 |  | 78 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767748 | 6779426
ZB | 01 |  | 81 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767664 | 6778986
ZB | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767549 | 6779706
ZB | 01 |  | 109 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767612 | 6779973
ZB | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768164 | 6779172
ZB | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768381 | 6779248
ZB | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769142 | 6779245
ZB | 01 |  | 147 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769134 | 6779246
ZB | 01 |  | 149 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769129 | 6779246
ZB | 01 |  | 151 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769123 | 6779246
ZB | 01 |  | 153 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769119 | 6779247
ZB | 01 |  | 155 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769114 | 6779248
ZB | 01 |  | 157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769109 | 6779249
ZB | 01 |  | 159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769098 | 6779251
ZB | 01 |  | 161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769077 | 6779255
ZB | 01 |  | 163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769053 | 6779261
ZB | 01 |  | 165 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769036 | 6779265
ZB | 01 |  | 167 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769025 | 6779268
ZB | 01 |  | 169 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769004 | 6779275
ZB | 01 |  | 177 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768638 | 6779282
ZB | 01 |  | 178 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769274 | 6779254
ZB | 01 |  | 212 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768286 | 6779330
ZB | 01 |  | 213 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768289 | 6779301
ZB | 01 |  | 214 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768294 | 6779261
ZB | 01 |  | 227 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768387 | 6779381
ZB | 01 |  | 221 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768362 | 6779336
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 768046 | 6779323
ZH | 01 |  | 85 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769840 | 6776452
ZH | 01 |  | 88 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 769809 | 6776440
ZI | 01 |  | 77 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771238 | 6775977
ZK | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 771675 | 6775586
ZM | 01 |  | 112 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768535 | 6775569
ZM | 01 | 2008 |  | DGI - BATIMENT : RATTACHEMENT INDETERMINE |  | 768513 | 6776698
ZO | 01 |  | 31 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767664 | 6777840
ZO | 01 |  | 53 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768208 | 6777467
ZO | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768540 | 6777206
ZO | 01 |  | 89 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768005 | 6778173
ZO | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 768549 | 6777755
ZP | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767352 | 6778845
ZP | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 767313 | 6777547
ZR | 01 |  | 82 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 766347 | 6778378

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr