## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10179 (JEUGNY)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10116 : traité
- 10147 : traité
- 10201 : traité
- 10202 : traité
- 10204 : traité
- 10212 : traité
- 10229 : traité
- 10359 : traité
- 10402 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0C | 01 | 1959 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=1.111 | - | 65.2% [12.29]
0D | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:5000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.987 | - | 90.2% [11.08]
AC | 01 | 1959 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.14 | - | 96.4% [2.62]
ZB | 01 | 1995 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.203 (*) | - | 78.7% [2.42]
ZC | 01 | 1992 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.58 | - | 96.7% [2.62]
ZD | 01 | 1992 | 2010-02-08 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.5 (*) | - | 92.1% [3.85]
ZE | 01 | 1992 | 2007-05-21 | - | 1:2000 | P5 | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.942 (*) | - | 93.1% [3.85]
0B | 01 | 1959 | 2005-05-16 | - | 1:2500 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.542 | - | 82.4% [12.76]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AC | 01 |  | 266 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777203 | 6781674
AC | 01 |  | 267 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777211 | 6781676
AC | 01 |  | 268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777186 | 6781664
AC | 01 |  | 186 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777002 | 6781826
AC | 01 |  | 220 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777089 | 6781642
AC | 01 |  | 229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777585 | 6781318
AC | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777266 | 6781545
AC | 01 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777251 | 6781749
AC | 01 |  | 262 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777257 | 6781744
AC | 01 |  | 300 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777145 | 6781668
AC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 777176 | 6781642
ZB | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776563 | 6782171
ZB | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 776615 | 6781973
ZC | 01 |  | 184 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776724 | 6781724
ZC | 01 |  | 185 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776696 | 6781766
ZC | 01 |  | 191 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776859 | 6781409
ZC | 01 |  | 194 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776948 | 6781374
ZC | 01 |  | 234 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776734 | 6781953
ZC | 01 |  | 238 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777205 | 6781916
ZC | 01 |  | 125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776293 | 6781436
ZC | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776929 | 6781823
ZC | 01 |  | 39 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777024 | 6781874
ZC | 01 |  | 54 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777796 | 6781994
ZC | 01 |  | 59 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777716 | 6782004
ZC | 01 |  | 63 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777661 | 6781817
ZC | 01 |  | 76 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777537 | 6781557
ZC | 01 |  | 86 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777273 | 6781542
ZC | 01 |  | 92 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776803 | 6781413
ZC | 01 |  | 98 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776884 | 6781445
ZC | 01 |  | 103 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776777 | 6781490
ZC | 01 |  | 111 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776688 | 6781405
ZC | 01 |  | 13 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776303 | 6781794
ZC | 01 |  | 25 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776555 | 6781767
ZC | 01 |  | 268 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776911 | 6781626
ZC | 01 |  | 251 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776411 | 6781678
ZC | 01 |  | 250 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776450 | 6781663
ZC | 01 |  | 136 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776250 | 6781896
ZC | 01 |  | 137 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776250 | 6781910
ZC | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 776376 | 6781713
ZD | 01 |  | 283 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776638 | 6780961
ZD | 01 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776763 | 6781205
ZD | 01 |  | 102 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776589 | 6780718
ZD | 01 |  | 14 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776448 | 6781148
ZD | 01 |  | 24 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776761 | 6781293
ZD | 01 |  | 35 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776962 | 6780969
ZD | 01 |  | 36 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776850 | 6781119
ZD | 01 |  | 58 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777463 | 6781109
ZD | 01 |  | 66 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777787 | 6780865
ZD | 01 |  | 70 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777525 | 6780658
ZD | 01 |  | 73 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777217 | 6780475
ZD | 01 |  | 74 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777224 | 6780484
ZD | 01 |  | 119 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776625 | 6780819
ZD | 01 |  | 122 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776480 | 6781005
ZD | 01 |  | 124 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776705 | 6781164
ZD | 01 |  | 125 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776699 | 6781162
ZD | 01 |  | 132 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776685 | 6781070
ZD | 01 |  | 135 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776689 | 6781048
ZD | 01 |  | 145 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776565 | 6780925
ZD | 01 |  | 160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777220 | 6781168
ZD | 01 |  | 179 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 777698 | 6781140
ZD | 01 |  | 210 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776755 | 6780705
ZD | 01 |  | 104 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776529 | 6780676
ZD | 01 |  | 106 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 776570 | 6780759
ZD | 01 | 2010 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 777234 | 6781163

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr