## Métadonnées de la BDPARCELLAIRE

Commune : 10111 (COURTERON)

Gestion : Gestion vecteur issue de la vectorisation IGN

Assemblage avec les communes voisines :
- 10141 : traité
- 10170 : traité
- 10199 : traité
- 10288 : traité

Données de référence :
- BDTOPO : 2013
- BDORTHO : 2012
- Données ONIC

Récapitulatif pour chaque division cadastrale

Section | Feuille | Date levé | Réception | Particularités 1 | Echelle | Qualité 2 | Géoréférencement 3 | Qualité géoréférencement 4 | Déformations locales (m) | % raccordé [max (m)] 5
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 03 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.456 | - | 95% [6.86]
0A | 04 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.562 | - | 97.3% [7.59]
0A | 05 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.531 | - | 87.5% [19.84]
0A | 06 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.478 | - | 100% [0.76]
0A | 21 |  | 2005-05-04 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.69 | - | 98.1% [6.18]
0A | 22 |  | 2005-05-04 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.407 | - | 96.4% [2.85]
0B | 01 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.7 | - | 98.4% [2.86]
0B | 02 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.338 | - | 100% [0.74]
0B | 03 | 1965 | 2007-05-21 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.592 | - | 100% [0.62]
0B | 04 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.746 | - | 94.7% [7.59]
0B | 06 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.937 | - | 96.1% [4.32]
0B | 51 |  | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.348 | - | 97.1% [1.49]
0B | 52 |  | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=3.143 (*) | - | 100% [0.42]
0C | 01 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.181 | - | 95.7% [4.32]
0C | 02 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.455 | - | 99.1% [1.39]
0C | 03 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.423 | - | 99.5% [1.33]
0C | 04 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=1.029 | - | 100% [0.71]
0C | 05 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.509 | - | 99.3% [3.01]
0C | 06 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.37 | - | 97.9% [1.26]
0C | 07 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus liaisons=0.707 | - | 97.3% [5.8]
0C | 08 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:2000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=2.748 | - | 98.4% [8.93]
AB | 01 | 1965 | 2005-05-04 | - | 1:1000 | P4 | Croisillons DGI | moy residus croix=0.095 | - | 97.2% [0.99]
0A | 01 | 1965 | 2010-02-08 | - | 1:1000 | Non régulier | Géoréférencement IGN | moy residus amers=0.96 | - | 85.4% [7.45]

Non conformités DGI constatées

Section | Feuille | Année des données (*) | Localisant | Description 6 | Feuille voisine | Coord L93 X | Coord L93 Y
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0A | 01 |  | 1110 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810725 | 6771299
0A | 01 |  | 1157 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810742 | 6771264
0A | 01 |  | 1159 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810711 | 6771294
0A | 01 |  | 1160 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810767 | 6771245
0A | 01 |  | 1161 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810713 | 6771293
0A | 01 |  | 1163 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810722 | 6771261
0A | 01 |  | 1195 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810766 | 6771220
0A | 01 |  | 1244 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810903 | 6771595
0A | 01 |  | 1245 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810907 | 6771600
0A | 04 |  | 320 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 810155 | 6770863
0A | 04 |  | 1045 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 810893 | 6771132
0A | 04 |  | 520 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 810155 | 6770864
0A | 04 |  | 1239 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810507 | 6770714
0A | 05 |  | 1099 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 810912 | 6770882
0A | 05 |  | 1199 | LOCALISANT SUPPRIME PAR L'IGN |  | 810913 | 6770879
0A | 05 |  | 1129 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 811078 | 6771085
0A | 05 |  | 1229 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810918 | 6771178
0A | 05 |  | 1230 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810915 | 6771183
0A | 05 |  | 1225 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810932 | 6771095
0A | 05 |  | 1208 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810882 | 6770878
0A | 05 |  | 1206 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810903 | 6770877
0A | 05 |  | 1204 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810987 | 6770857
0A | 05 |  | 1201 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810933 | 6770889
0A | 05 |  | 1197 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810952 | 6770895
0A | 05 |  | 1198 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 810939 | 6770889
0A | 21 |  | 228 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809584 | 6770006
0A | 21 |  | 260 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 809613 | 6769912
0B | 03 |  | 1318 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807958 | 6769556
0B | 03 |  | 1320 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807953 | 6769555
0B | 03 |  | 1321 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807957 | 6769552
0B | 03 |  | 1354 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807927 | 6769639
0B | 03 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 808618 | 6769541
0B | 06 |  | 1386 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807833 | 6769884
0B | 06 |  | 1388 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807828 | 6769890
0B | 06 |  | 1390 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807823 | 6769895
0B | 06 |  | 1392 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807818 | 6769899
0B | 06 |  | 1394 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807810 | 6769906
0B | 06 |  | 1396 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807806 | 6769910
0B | 06 |  | 1398 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807802 | 6769913
0B | 06 |  | 1400 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807794 | 6769921
0B | 06 |  | 1402 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807786 | 6769929
0B | 06 |  | 1404 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807779 | 6769937
0B | 06 |  | 1406 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807773 | 6769943
0B | 06 |  | 1419 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807637 | 6769935
0B | 06 |  | 638 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807463 | 6770016
0B | 06 |  | 642 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807484 | 6769979
0B | 06 |  | 645 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807487 | 6769977
0B | 06 |  | 646 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807489 | 6769974
0B | 06 |  | 649 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807491 | 6769970
0B | 06 |  | 650 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807497 | 6769957
0B | 06 |  | 653 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807504 | 6769937
0B | 06 |  | 654 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807506 | 6769931
0B | 06 |  | 665 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807514 | 6769901
0B | 06 |  | 676 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807593 | 6769877
0B | 06 |  | 681 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807533 | 6769794
0B | 06 |  | 712 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807687 | 6769609
0B | 06 |  | 724 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807782 | 6769648
0B | 06 |  | 730 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807742 | 6769680
0B | 06 |  | 1071 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807681 | 6769782
0B | 06 |  | 1453 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807624 | 6769828
0B | 06 |  | 1451 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807623 | 6769797
0B | 06 |  | 1449 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807615 | 6769792
0B | 06 |  | 1450 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807618 | 6769791
0B | 06 |  | 881 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807732 | 6769847
0B | 06 |  | 900 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807768 | 6769684
0B | 06 |  | 909 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807860 | 6769661
0B | 06 |  | 743 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807634 | 6769705
0B | 06 |  | 1081 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807571 | 6770056
0B | 06 |  | 1313 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807713 | 6769850
0B | 06 |  | 1328 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807746 | 6769826
0B | 06 |  | 1333 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807762 | 6769744
0B | 06 |  | 1334 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807755 | 6769747
0B | 06 |  | 1346 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807815 | 6769626
0B | 06 |  | 1355 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807571 | 6769862
0B | 06 |  | 1365 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807814 | 6769830
0B | 06 |  | 1367 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807818 | 6769823
0B | 06 |  | 1369 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807819 | 6769815
0B | 06 |  | 1370 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807905 | 6769774
0B | 06 |  | 1372 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807879 | 6769814
0B | 06 |  | 1374 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807875 | 6769821
0B | 06 |  | 1376 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807871 | 6769827
0B | 06 |  | 1378 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807864 | 6769839
0B | 06 |  | 1380 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807853 | 6769860
0B | 06 |  | 1382 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807845 | 6769868
0B | 06 |  | 1384 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807842 | 6769873
0B | 06 |  | 733 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807730 | 6769679
0B | 06 |  | 748 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807708 | 6769732
0B | 06 |  | 817 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807531 | 6770026
0B | 06 |  | 865 | LOCALISANT DEPLACE PAR L'IGN |  | 807702 | 6769865
0B | 06 | 2010 |  | DGI - PARCELLE SANS NUMERO DE PARCELLE |  | 807626 | 6769952
0C | 01 | 2008 |  | LOCALISANT MANQUANT |  | 807206 | 6769793
0C | 02 |  | 152 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 807130 | 6769406
0C | 02 |  | 155 | LOCALISANT AJOUTE PAR L'IGN |  | 807167 | 6769430
0C | 02 | 2008 |  | DGI - PARCELLE AVEC PLUSIEURS LOCALISANTS |  | 807121 | 6769404
AB | 01 | 2008 |  | DGI - PARCELLE NON FERMEE |  | 810102 | 6770899

(*) Les anomalies ont été constatées en constitution initiale de la BDParcellaire. Au fur et à mesure des mises à jour, les données PCI peuvent avoir évolué, et les anomalies constatées n'être donc plus d'actualité.

Précisions :
1 Valeurs possibles (uniquement pour les communes en gestion Image) : Détachement en marge, développement en marge, hachures, inclusion, discontinuité
2 Valeurs possibles : Régulier avant 1980, non régulier, P3, P4, P5, indéterminée

Qualité | Description
--- | ---
Régulier avant 1980 | Plan régulier établi avant le 20 mars 1980
Non régulier | Plan non régulier
P3 | Plan régulier refait à l'échelle 1/500
P4 | Plan régulier refait à l'échelle 1/1000
P5 | Plan régulier refait à l'échelle 1/2000
Indéterminée | Plan de qualité indéterminée

3 Valeurs possibles : Géoréférencement IGN, Reprise IGN, PCI-Vecteur, Croisillons DGI

Valeur | Description
--- | ---
Géoréférencement IGN | Le géoréférencement a été réalisé par l'IGN
Reprise IGN | Le géoréférencement originel a été modifié par l'IGN (croisillons non utilisés pour l'image ou modification du géoréférencement PCI-Vecteur pour le vecteur)
PCI-Vecteur | Géoréférencement du PCI-Vecteur
Croisillons DGI | Les croisillons du plan ont été détectés et utilisés pour le géoréférencement

4 Trois classes de qualité : Vert, Orange (*), Rouge (**).

- Commune Image : qualifie les résidus en mètres

  Points | Valeur | Régulier | Echelle | Seuil classe Orange (m) | Seuil classe Rouge (m)
  --- | --- | --- | --- | --- | ---
  Amers | Moyenne résidus | oui | >= 10000 | 10.0 | 30.0
  5000-10000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 2.0 | 6.0
  1000-1250 | 1.5 | 4.5
  < 1000 | 1.0 | 3.0
  non | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 6.0 | 18.0
  2000-2500 | 4.0 | 12.0
  1000-1250 | 3.0 | 9.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  Résidu maximum | oui | >= 10000 | 20.0 | 60.0
  5000-10000 | 7.0 | 21.0
  2000-2500 | 5.0 | 15.0
  1000-1250 | 4.0 | 12.0
  < 1000 | 2.0 | 6.0
  non | >= 10000 | 40.0 | 120.0
  5000-10000 | 14.0 | 42.0
  2000-2500 | 10.0 | 30.0
  1000-1250 | 8.0 | 24.0
  < 1000 | 4.0 | 12.0
  Croisillons | Moyenne résidus | oui | >= 5000 | 1.0 | 3.0
  2000-2500 | 0.4 | 1.2
  1000-1250 | 0.2 | 0.6
  < 1000 | 0.1 | 0.3
  non | >= 5000 | 1.5 | 4.5
  2000-2500 | 0.6 | 1.8
  1000-1250 | 0.3 | 0.9
  < 1000 | 0.2 | 0.6
  Résidu maximum | oui | >= 5000 | 3.0 | 9.0
  2000-2500 | 1.1 | 3.3
  1000-1250 | 0.6 | 1.8
  < 1000 | 0.3 | 0.9
  non | >= 5000 | 4.5 | 13.5
  2000-2500 | 2.1 | 6.3
  1000-1250 | 1.2 | 3.6
  < 1000 | 0.6 | 1.8

- Commune Vecteur : qualifie le déplacement effectué en mètres

  Déplacement (m) | Classe
  --- | ---
  0-2 | Vert
  2-10 | Orange
  > 10 | Rouge

5 Pourcentage des points de raccord au niveau desquels le raccord a pu être effectué car en deçà de la tolérance DGI. La distance maximale (m) indique l'écart le plus important entre la division et ses voisines au niveau des points de raccord.
6 Valeurs possibles : chevauchement, trou entre divisions, défaut de mise à jour, parcelle non fermée, incohérence des limites administratives, scan tronqué, zone non hachurée, parcelle sans localisant, localisant sur flèche non replacé, localisant dans zone hachurée, localisant hors contour de division, localisant dupliqué, localisant superposé, localisant supprimé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, en cas essentiellement de localisant en double), localisant ajouté par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, si la lecture du plan image permet d'affecter un localisant que la DGFIP n'a pas fourni), localisant déplacé par l'IGN (dans le cadre de la vectorisation IGN, concerne essentiellement les localisants sur flèche qui n'auraient pas été rabattus par la DGFIP sur la parcelle qu'ils renseignent)...

Contacts :

Institut Géographique National
73 avenue de Paris
94165 SAINT-MANDE cedex
Tel : 01 43 98 80 00
Mail : sav-bd@ign.fr
Web : www.ign.fr